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水利与土木工程学院：

一、项目概况
本项目为水利与土木工程学院智能工程装备采购项目，旨在配置机器人、无人机、三维扫描及智能传感等设备，建设面向智慧水利与智能建造的实践教学与科研平台。当前，水利工程建设与土木工程行业正加速向数字化、智能化转型，对人才培养和科研创新提出了更高要求。通过本次采购，学院可开展工程智能巡检、结构健康监测、数字化测绘、施工自动化及人员安全管控等教学实训与科学研究，有效提升学生工程实践能力和创新素养，助力学院在新工科背景下培养适应现代水利与土木工程发展需求的高素质复合型人才。
二、最高限价
1、最高限价为：人民币 49.8万元；


采购包1(水利与土木工程学院智能建造实验室)： 
1.主要商务要求
	标的提供的时间
	合同签订后90日内完成供货、安装调试和验收并交付采购人使用。

	标的提供的地点
	华南农业大学（用户指定地点）

	投标有效期
	从提交投标文件的截止之日起90日历天

	付款方式
	1期：支付比例100%
国内设备： 签订合同后，中标人缴纳合同款的5%作为履约保证金给采购人。在中标人无违法违约的情况下, 货到安装调试验收合格，采购人收到中标人缴纳的履约保证金和中标人开具的等额合法有效发票后10个工作日内向中标人支付合同总价的100%。如因中标人未能及时提供前述发票而造成付款延误，不属采购人违约。（如作为中小企业中标，签订合同后，中标人缴纳合同款的5%作为履约保证金给采购人。采购人在合同签订后5个工作日内预付款合同金额的30%，货到安装调试验收合格，采购人收到中标人开具的等额合法有效发票后10个工作日内向中标人支付合同金额的70%。）。

	验收要求
	1期：
1.合同设备安装调试完成正常工作满15个工作日后进行验收，验收应在采购人和中标人双方共同参加下进行。（如中小企业中标的，履约后，采购人收到验收申请后7日内组织履约验收。）
2.验收按采购人所在国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人和中标人应共同做出详尽的现场记录，或由采购人和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充缺失和更换损坏部件、更换不合格设备、退货退费等的有效证据。由此产生的所有费用由中标人承担。 
3.如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换装的所有费用由中标人承担。
4.国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

	履约保证金
	收取比例：5%,
缴费渠道：电子保函（保险）、支票（本票、汇票）、其他
账号：3602002609000310520
户名：华南农业大学
开户行：广州工行五山支行
支票提交方式：签订合同后提供支票原件给采购人
汇票、本票提交方式：签订合同后提供汇票、本票原件给采购人
说明：签订合同后，中标人缴纳合同款的5%作为履约保证金给采购人。在中标人按合同约定全部履行完成合同义务，并按采购人要求办理相关履约保证金退还手续后10个工作日内，采购人将履约保证金无息退回中标人，否则，采购人有权不予退回履约保证金。采购人因自身原因未按照合同约定及时向中标人退回履约保证金的，应按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准支付利息。

	其他
	（一）投标报价要求：所报价格为广州华南农业大学交货价，包括货物设计、生产、采购、仓储、运输装卸、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、验收、培训、质保期服务、售后服务、质保期备品备件、各项税费及合同实施过程中不可预见费用（包括但不限于国家和地方的法律法规政策变动风险、市场价格波动风险等）等各项费用。除本合同明确约定的费用外，采购人无需支付任何额外费用和承担任何额外义务。                                              
（1）关境内制造的货物：投标人须报含税价，投标总价包括：①货物价格：货到项目现场价（华南农业大学指定地点）；②向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税；③货物在制造或组装时使用的部件和原材料是从关境外进口的已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其他税；④货物运至最终目的地的关境内运输、保险和伴随货物交运的有关费用；⑤验收费、到达安装地点的保险费、安装费、调试费、培训费、技术服务费等。
（2）投标截止时间前已经进口的货物：投标人必须报含税价，投标总价包括：①货物价格：货到项目现场价（华南农业大学指定地点）；②从关境外进口时已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其他税；③向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税；④货物运至最终目的地的关境内运输、保险和伴随货物交运的有关费用；⑤验收费、到达安装地点的保险费、安装费、调试费、培训费、技术服务费等。 
（二）总体要求：
1.投标人应对投标设备列明其品牌、型号、制造商名称、产地、技术参数、功能介绍和使用说明。 
2.对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在采购技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。 
3.投标人所投货物的名称、品牌/制造商名称、型号、规格、配置（包括备品备件）、产地、数量等信息必须准确无误，且应与机器（机身铭牌）上的信息完全一致，中标后在签署合同和供货等后续环节均不得再作任何修改。
4.投标货物的技术规格、功能作用与招标文件要求一致而制造商所提供货物之设备名称与招标文件名称不一致的，须对设备名称不一致提供相关说明（格式自拟）。 
5.中标人保证其所投货物和服务不侵犯任何第三人的合法权益，否则，由中标人承担因此导致的一切法律后果，并赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接经济损失、预期收益损失、名誉损失、维护权益的成本等。
（三）质量保证及售后服务：
1.中标人保证其合同项下提供的全部设备是在中国范围内合法销售的，原制造商制造的全新、未曾使用过的产品，整机无污染、无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求，并且符合国家标准、行业标准以及该产品的出厂标准，可依常规安全合法使用。
2.合同设备除了采购人有特别规定外,质量保证期按生产厂家的标准执行，保修期为1年（自采购人单位书面验收合格之日起计算，另有要求的按其规定）。质量保证期内因非采购人过错原因而出现产品质量问题或安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。中标人应在收到采购人通知后24小时内派员到现场维修，若在48小时内仍未能有效解决，中标人须提供同等备件予采购人临时使用，因此产生费用均由中标人负责，采购人不再另行支付。质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期相应顺延，如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。
3.因设备的质量问题而发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由中标人承担。
4.中标人为采购人提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按采购人和中标人双方协商安排。
（四）设备包装及安装调试：
1.设备包装：设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等的措施，符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》及《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。
2.安装调试： （1）中标人负责合同项下货物的安装调试工作，一切费用由中标人负责。 （2）中标人安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。
（五）产品质量标准：
1.投标人所投的产品应是在中国范围内合法销售的原厂原装、全新的产品，表面无划伤、无碰撞，并且符合国家标准、行业标准以及该产品的出厂标准。2.投标人提供的货物须附有产品质量检验合格标志，且进货渠道合法，在中国境内可依常规安全合法使用。3.投标人应免费提供中文的产品正式说明书，场地准备书，使用手册及维护手册等，以及所有有关本项目执行的技术文件。如果本项目必需但合同又未作规定的，需要投标人才能提供的技术文件，投标人也应及时向采购人提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。上述技术文件应包含保证采购人能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作的需要的所有内容。


2.技术标准与要求
	序号
	核心产品（“△”）
	品目名称
	标的名称
	单
位
	数量
	分项预算单价（元）
	分项预算总价（元）
	面向对象情况
	所属行业
	技术要求

	1
	△
	其他试验仪器及装置
	工业级六轴机器人及配套
	1
	台
	200000
	200000
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表一

	2
	
	其他试验仪器及装置
	移动机器人底盘
	2
	台
	25000
	50000
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表二

	3
	
	其他试验仪器及装置
	无人机
	3
	套
	13000
	39000
	不专门面向中小企业
	工业
	详见附表三

	4
	
	其他试验仪器及装置
	手持式扫描仪
	1
	台
	79000
	79000
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表四

	5
	
	其他试验仪器及装置
	毫米波雷达
	3
	套
	20000
	60000
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表五

	6
	
	其他试验仪器及装置
	多功能手环
	3
	套
	20000
	60000
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表六


附表一：工业级六轴机器人及配套
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	▲
	1
	自由度：6（投标时需要提供该功能截图佐证并加盖投标人公章）

	
	2
	额定负载：≥25kg

	
	3
	最大工作半径：≥2000mm

	
	4
	重复定位精度：≤±0.05mm

	
	5
	控制系统：搭载工业级专用控制器，支持示教编程、离线编程，兼容主流工业机协议(Modbus)，具备完整安全防护机制(急停、安全门、过载保护

	▲
	6
	配套属具：气动夹爪、真空吸盘，视觉定位模组、装配工装、抹灰、钢筋绑扎智能建造专用末端工具（投标时需要提供该功能截图佐证并加盖投标人公章）

	
	7
	运动范围：J1：±360°、J2：±360°、J3：±360°、J4：－70°/+250°、J5：±360°、J6：±360°

	
	8
	最高速度：J1：≥187°/s, 3rad/s、J2：≥160°/S/2rad/s、J3：≥170°/s, 2.9rad/s、J4：≥260°/s, 4.5rad/s、J5：≥300°/s, 5rad/s、J6：≥360°/s, 6rad/s

	
	9
	容许惯性矩：J6：≥1.5kg·㎡、J5：≥2.5kg·㎡、J4：≥3.6kg·㎡

	
	10
	容许扭矩：J6：≥50Nm、J5：≥80Nm、J4：≥90Nm

	
	11
	适用环境：温度：0°C~45°C、湿度：20%~80%、其他：避免与易燃易爆或腐蚀性气体、液体接触，远离电子噪声源(等离子)

	
	12
	示教器线缆长度：≥8m

	
	13
	本体-柜体连接线长度：≥6m

	
	14
	I/O参数：数字量:≥30位输入，≥30位输出

	
	15
	本体预留信号线：≥24位

	
	16
	预留气路：≥2×Φ8

	
	17
	电源容量：≥6.5kVA

	
	18
	额定功率/电压/电流：≥6.2kW/三相AC380V/10A

	
	19
	本体/电柜防护等级：≥IP67/IP54

	
	20
	安装方式：地面、倒挂、侧面安装

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。



附表二：移动机器人底盘
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	驱动方式：两轮差速

	
	2
	额定负载：≥150kg

	
	3
	最大速度：≥2m/s；满载续航：≥3.5h，满载行驶里程≥25km；空载续航≥9h，空载行驶里程≥70km

	
	4
	防护等级：≥IP22

	
	5
	控制接口：手柄遥控、指令控制、支持二次开发

	
	6
	尺寸：702*585*169mm（±3%）

	
	7
	爬坡角度：≥8°

	
	8
	越障高度：≥10mm(满/空载)

	
	9
	电池类型：满足或优于24V30Ah磷酸铁锂

	
	10
	工作环境温度：-10~40°C

	
	11
	通讯接口：标准CAN

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表三：无人机
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	飞行器尺寸折叠（不带桨）：长 215 毫米，宽 100 毫米，高90 毫米；展开（不带桨）：长 265 毫米，宽 325毫米，高 105毫米，以上数值允许±5%。

	
	2
	最大上升速度≥10 米/秒

	
	3
	最大下降速度≥10 米/秒

	
	4
	最大起飞海拔高度≥6000 米

	
	5
	最长飞行时间≥45 分钟

	
	6
	最长悬停时间≥41 分钟

	
	7
	最大续航里程≥32 公里

	
	8
	最大抗风速度≥12 米/秒

	
	9
	最大可倾斜角度≥36°

	
	10
	工作环境温度-10℃ 至 40℃

	
	11
	卫星导航系统至少支持GPS 或 Galileo 或 BeiDou

	
	12
	机载内存≥42GB

	
	13
	影像传感器广角相机：1 英寸 CMOS，有效像素≥ 5000 万；中长焦相机：1/1.3 英寸 CMOS，有效像素≥ 4800 万

	
	14
	镜头广角相机视角：≥84°，等效焦距：≥24 mm，光圈：≥f/1.8，对焦点：0.5 米至无穷远；中长焦相机视角：≥35°，等效焦距：≥70 mm，光圈：≥f/2.8，对焦点：3 米至无穷远

	
	15
	视频最大码率H.264/H.265 码率：≥130Mbps*

	
	16
	云台稳定系统三轴机械云台（俯仰、横滚、偏航）

	
	17
	结构设计范围：俯仰：-135° 至 70°，横滚：-50° 至 50°，偏航：-27° 至 27°

	
	18
	可控转动范围：俯仰：-90° 至 60°，偏航：-5° 至 5°

	
	19
	最大控制转速（俯仰）≥100°/秒

	
	20
	角度抖动量≤±0.0037°

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表四：手持式扫描仪
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	一、系统参数

	▲
	2
	1、▲绝对精度：＜3cm；

	▲
	3
	2、▲相对精度：＜1cm；

	
	4
	3、重复精度：＜2cm；

	
	5
	4、供电方式：手柄内置电池；

	
	6
	5、单块电池容量：≥47.5Wh；

	
	7
	6、单块电池续航时长：≥150min；

	
	8
	7、系统功耗：≤16W；

	
	9
	8、系统采用一体化存储设计，容量≥512GB，无需插拔卡，可直接通过设备对数据进行拷贝；

	
	10
	10、工作温度：-20℃～+50℃

	
	11
	11、防护等级：≥IP64；

	
	12
	12、支持2.4GHz 和 5GHz WIFI、蓝牙用于系统连接；

	
	13
	13、支持基于SLAM生成三维数据模型，数据成果为osgb等主流数据格式；

	
	14
	14、支持采用手持设备的激光点云与影像联合生成3D高斯泼溅模型，可输出ply格式模型；

	▲
	15
	15、▲支持在同一软件中，数据处理可同时生成点云、Mesh模型与3D高斯模型；（投标时需要提供该功能截图或照片佐证并加盖投标人公章）

	▲
	16
	16、▲支持接入网络模块，自动上传云端处理，生成点云数据、Mesh模型与3D高斯模型；

	
	17
	二、激光扫描系统

	
	18
	1、激光安全等级：≥1级；

	
	19
	2、波长：≥905nm；

	
	20
	3、最大测距：≥40m @10%反射率；

	
	21
	4、最大扫描点频：≥576000点/秒（单回波）；≥1152000点/秒（双回波）；

	
	22
	5、激光器通道数：≥64；

	
	23
	6、视场角：≥360°×189°

	
	24
	三、定位定姿系统

	
	25
	1、支持卫星系统数据： GPS：L1，L2，L5、  GLONASS：L1，L2、  BEIDOU：B1，B2，B3、 GALILEO：E1，E5a，E5b、QZSS：L1C/A，L1C，L2C，L5，L6

	
	26
	2、数据更新频率：≥500Hz ；

	▲
	27
	3、▲陀螺仪零偏不稳定性：≤0.5°/hr；

	▲
	28
	4、▲陀螺仪随机游走：≤0.01°/√hr；

	▲
	29
	5、▲加速度计零偏不稳定性：≤10ug；

	
	30
	6、加速度计随机游走：≤0.017m/s/√hr；

	
	31
	四、相机参数

	
	32
	1、相机数量：≥2；

	
	33
	2、最大影像分辨率：≥1200万（标准模式），支持原生采集≥4800万像素；

	
	34
	3、传感器尺寸：≥1/2英寸；

	
	35
	4、视场角：≥360°(H)×360°(V)

	
	36
	5、控制设备：配置同等或不低于5代处理器，≥4G内存，≥1T硬盘，≥27寸显示屏

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表五：毫米波雷达
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	毫米波传感器评估模块

	
	2
	1.覆盖76GHz~81GHz，支持≥4GHz连续线性调频带宽

	
	3
	2.板载集成≥2路发射通道、≥4路接收通道PCB天线，无需外接射频模块即可现场测试

	
	4
	3.发射功率≥12dBm，76~77GHz接收噪声系数≤14dB，ADC采样率≥12.5MSPS

	
	5
	4.总内存容量≥1536KB，支持ECC数据纠错

	
	6
	5.单路5V直流供电，工作温度范围-40℃~105℃

	
	7
	评估模块

	
	8
	1、采用六层PCB堆叠，内置阻抗控制高速信号走线，支持JTAG接口完成固件烧录与单步调试。

	
	9
	2、内置电源管理单元，可输出1.0V@4A核心电压、1.8V@2.5A IO电压、3.3V@1.5A射频电压，支持PoE以太网供电。

	
	10
	3、可扩展支持24GHz~100GHz高频段，可适配≥60GHz系列mmWave评估模块。

	
	11
	智能毫米波顶部检测传感器 插件模块

	
	12
	1、工作频段：‌60~64 GHz

	
	13
	2、天线配置：≥3路发射(TX)、≥4路接收(RX)

	
	14
	3、视场角：方位角≥120°、仰角≥120°

	
	15
	4、最远探测距离：≥‌12m

	
	16
	5、调频带宽：≥4GHz，复数采样率≥12.5MHz，实数采样率≥25MHz，最大中频带宽≥10MHz

	
	17
	6、内存：≥1792KB RAM

	
	18
	7、模块尺寸：39mm × 50mm（±5%）

	
	19
	8、板载功能：集成电源管理IC(PMIC)、功耗监控、温度传感器，支持USB供电与点云数据输出

	
	20
	1、支持2/4通道LVDS数据采集，搭载1Gbps以太网接口，实时数据流吞吐量可达900Mbps以上，传输延迟≤2ms，支持最长≥100米以太网线缆连接。

	
	21
	2、供电范围为5V~12V DC，典型工作功耗≤6.5W，支持独立供电或从雷达端取电两种模式。

	
	22
	3、内置FPGA预处理单元，搭载≥16MB板载缓存，可在网络瞬态拥塞时缓存5帧以上全帧数据，支持IEEE 1588精确时间协议，实现多模块同步采集。

	
	23
	4、可兼容主流毫米波雷达射频模块，支持板载拨码开关一键启动采集，同时提供C语言API库支持二次开发，固件支持OTA远程升级。

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表六：多功能手环
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	1.支持群体采集模式，采集模块与手机一对一配对，支持后期拓展多手机终端App统一接入控制软件，数据传输稳定性高，具备同时打标功能；可采集心率（PPG绿光、100hz，支持升级至200hz）、血氧（PPG红光、50Hz，支持升级至200hz）、皮肤电（GSR、10Hz，支持升级至100hz）、皮肤温度等人体生理指标；

	
	2
	2.内置六轴传感器（采样频率≥20Hz）：包含加速度计、角速度计等，可提供运动姿态数据；

	
	3
	3.具备环境传感器（采样频率≥1Hz），可采集气压、环境温度、环境光等数据；

	
	4
	4.具备有线及无线传输方式，可实现在线实时数据采集及离线数据传输；

	★
	5
	5.硬件具备打标按键，可手动记录事件标记；支持无线同步事件标记；（投标人须在投标文件中提供承诺或响应并加盖投标人公章）

	
	6
	6.内置≥32Gbit数据存储；

	
	7
	7.工作模式：支持在线和离线方式；

	
	8
	8.连接传输方式：支持蓝牙、USB；支持OTA无线升级

	
	9
	9.项目管理功能：支持项目的创建、编辑与删除操作；项目属性包括实验名称、备注等基本信息；提供项目列表视图，便于用户快速浏览与管理多个实验项目。

	
	10
	10.被试管理功能：支持添加、删除及编辑被试者信息；被试者属性包括姓名、性别、年龄等基本信息，满足不同实验需求。

	
	11
	11.支持离线数据读取；提供数据预览与格式校验功能，确保导入数据的完整性与准确性。

	
	12
	12.数据分析功能支持对以下类型数据的智能分析：

	
	13
	PPG 数据：提取心率（HR）与心率变异性（HRV）相关指标，如 MeanNN、SDNN 等；

	
	14
	EDA 数据：分析皮电反应变化，识别皮电异常事件；

	
	15
	ACC 数据：提取加速度信息，用于运动状态识别与行为分析；

	
	16
	Temperature 数据：分析皮肤温度变化趋势，辅助情绪与生理状态评估。

	
	17
	13.报告导出功能：支持将分析结果导出为结构化数据文件（如 CSV、TXT、Excel）；可生成可视化图表，便于结果展示与进一步分析。

	
	18
	14.支持二次开发，提供接口和SDK支持多通道、多设备实时接入

	
	19
	15.被试组管理功能：支持添加、删除以及编辑被试组；

	
	20
	16.支持实时数据实时分析心率变异性相关参数（hrv_bpm,hrv_MeanNN,hrv_SDNN等）

	
	21
	17.支持定位功能；以及显示出定位相关数据，卫星总数、北斗数量、GPS数量、经纬度等（偏差≤100米）

	
	22
	18.支持间歇任务设置；

	
	23
	19.支持Tcp和Udp接收发送mark；

	
	24
	20.可通过用户自定义心率、Hrv_MeanRR、Hrv_SDNN和Hrv_RMSSD参数的阈值设定进行播放素材的实时在线反馈训练，当低于设定的阈值时，可自动停止播放，素材包含但不限于流星雨、星云、流动水彩等共19种。（投标时需提供官网截图或实物照片或第三方检测报告等证明材料作为佐证并加盖投标人公章）

	▲
	25
	▲25.需提供相关实验内容及操作流程VR实验场景，界面支持中文。VR操作内容至少包括进入实验室、洗头、吹干、佩戴帽子、采集数据、实验结束等内容，主试可观看采集数据内容等。（投标时需提供官网截图或实物照片或第三方检测报告等证明材料作为佐证并加盖投标人公章）

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。




包组二：
动物科学学院：

一、项目概况
本项目为动物科学学院教学科研仪器设备采购项目，旨在通过配置显微镜类、灭菌干燥类、离心分离类、培养检测类及样品存储类等实验设备，系统完善学院实验教学与科研平台条件。随着动物科学专业实践教学要求不断提高，以及科研工作的深入开展，现有设备已难以满足人才培养和科学研究的实际需求。本次采购将有效改善实验教学环境，提升学生实践操作能力和创新意识，同时为教师开展动物营养、繁殖生理、疫病防控、畜产品品质分析等领域研究提供有力支撑，对推动学院学科建设、提高人才培养质量具有重要意义。
二、最高限价
1、最高限价为：人民币83.21万元；


采购包1(动科院实验教学中心实验室建设)： 
1.主要商务要求
	标的提供的时间
	合同签订后90日内完成供货、安装调试和验收并交付采购人使用。

	标的提供的地点
	华南农业大学（用户指定地点）

	投标有效期
	从提交投标文件的截止之日起90日历天

	付款方式
	1期：支付比例100%
国内设备： 签订合同后，中标人缴纳合同款的5%作为履约保证金给采购人。在中标人无违法违约的情况下, 货到安装调试验收合格，采购人收到中标人缴纳的履约保证金和中标人开具的等额合法有效发票后10个工作日内向中标人支付合同总价的100%。如因中标人未能及时提供前述发票而造成付款延误，不属采购人违约。（如作为中小企业中标，签订合同后，中标人缴纳合同款的5%作为履约保证金给采购人。采购人在合同签订后5个工作日内预付款合同金额的30%，货到安装调试验收合格，采购人收到中标人开具的等额合法有效发票后10个工作日内向中标人支付合同金额的70%。）。

	验收要求
	1期：
1.合同设备安装调试完成正常工作满15个工作日后进行验收，验收应在采购人和中标人双方共同参加下进行。（如中小企业中标的，履约后，采购人收到验收申请后7日内组织履约验收。）
2.验收按采购人所在国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人和中标人应共同做出详尽的现场记录，或由采购人和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充缺失和更换损坏部件、更换不合格设备、退货退费等的有效证据。由此产生的所有费用由中标人承担。 
3.如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换装的所有费用由中标人承担。
4.国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

	履约保证金
	收取比例：5%,
缴费渠道：电子保函（保险）、支票（本票、汇票）、其他
账号：3602002609000310520
户名：华南农业大学
开户行：广州工行五山支行
支票提交方式：签订合同后提供支票原件给采购人
汇票、本票提交方式：签订合同后提供汇票、本票原件给采购人
说明：签订合同后，中标人缴纳合同款的5%作为履约保证金给采购人。在中标人按合同约定全部履行完成合同义务，并按采购人要求办理相关履约保证金退还手续后10个工作日内，采购人将履约保证金无息退回中标人，否则，采购人有权不予退回履约保证金。采购人因自身原因未按照合同约定及时向中标人退回履约保证金的，应按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准支付利息。

	其他
	（一）投标报价要求：所报价格为广州华南农业大学交货价，包括货物设计、生产、采购、仓储、运输装卸、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、验收、培训、质保期服务、售后服务、质保期备品备件、各项税费及合同实施过程中不可预见费用（包括但不限于国家和地方的法律法规政策变动风险、市场价格波动风险等）等各项费用。除本合同明确约定的费用外，采购人无需支付任何额外费用和承担任何额外义务。                                              
（1）关境内制造的货物：投标人须报含税价，投标总价包括：①货物价格：货到项目现场价（华南农业大学指定地点）；②向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税；③货物在制造或组装时使用的部件和原材料是从关境外进口的已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其他税；④货物运至最终目的地的关境内运输、保险和伴随货物交运的有关费用；⑤验收费、到达安装地点的保险费、安装费、调试费、培训费、技术服务费等。
（2）投标截止时间前已经进口的货物：投标人必须报含税价，投标总价包括：①货物价格：货到项目现场价（华南农业大学指定地点）；②从关境外进口时已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其他税；③向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税；④货物运至最终目的地的关境内运输、保险和伴随货物交运的有关费用；⑤验收费、到达安装地点的保险费、安装费、调试费、培训费、技术服务费等。 
（二）总体要求：
1.投标人应对投标设备列明其品牌、型号、制造商名称、产地、技术参数、功能介绍和使用说明。 
2.对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在采购技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。 
3.投标人所投货物的名称、品牌/制造商名称、型号、规格、配置（包括备品备件）、产地、数量等信息必须准确无误，且应与机器（机身铭牌）上的信息完全一致，中标后在签署合同和供货等后续环节均不得再作任何修改。
4.投标货物的技术规格、功能作用与招标文件要求一致而制造商所提供货物之设备名称与招标文件名称不一致的，须对设备名称不一致提供相关说明（格式自拟）。 
5.中标人保证其所投货物和服务不侵犯任何第三人的合法权益，否则，由中标人承担因此导致的一切法律后果，并赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接经济损失、预期收益损失、名誉损失、维护权益的成本等。
（三）质量保证及售后服务：
1.中标人保证其合同项下提供的全部设备是在中国范围内合法销售的，原制造商制造的全新、未曾使用过的产品，整机无污染、无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求，并且符合国家标准、行业标准以及该产品的出厂标准，可依常规安全合法使用。
2.合同设备除了采购人有特别规定外,质量保证期按生产厂家的标准执行，保修期为1年（自采购人单位书面验收合格之日起计算，另有要求的按其规定）。质量保证期内因非采购人过错原因而出现产品质量问题或安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。中标人应在收到采购人通知后24小时内派员到现场维修，若在48小时内仍未能有效解决，中标人须提供同等备件予采购人临时使用，因此产生费用均由中标人负责，采购人不再另行支付。质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期相应顺延，如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。
3.因设备的质量问题而发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由中标人承担。
4.中标人为采购人提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按采购人和中标人双方协商安排。
（四）设备包装及安装调试：
1.设备包装：设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等的措施，符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》及《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。
2.安装调试： （1）中标人负责合同项下货物的安装调试工作，一切费用由中标人负责。 （2）中标人安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。
（五）产品质量标准：
1.投标人所投的产品应是在中国范围内合法销售的原厂原装、全新的产品，表面无划伤、无碰撞，并且符合国家标准、行业标准以及该产品的出厂标准。2.投标人提供的货物须附有产品质量检验合格标志，且进货渠道合法，在中国境内可依常规安全合法使用。3.投标人应免费提供中文的产品正式说明书，场地准备书，使用手册及维护手册等，以及所有有关本项目执行的技术文件。如果本项目必需但合同又未作规定的，需要投标人才能提供的技术文件，投标人也应及时向采购人提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。上述技术文件应包含保证采购人能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作的需要的所有内容。


2.技术标准与要求
	序号
	核心产品（“△”）
	品目名称
	标的名称
	单
位
	数量
	分项预算单价（元）
	分项预算总价（元）
	面向对象情况
	所属行业
	技术要求

	1
	
	显微镜
	示教显微镜
	台
	2
	13500
	27000
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表一

	2
	△
	显微镜
	倒置显微镜
	台
	1
	45000
	45000
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表二

	3
	
	显微镜
	解剖显微镜
	台
	5
	14280
	71400
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表三

	4
	
	显微镜
	体式显微镜
	台
	50
	2580
	129000
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表四

	5
	
	其他试验仪器及装置
	高压灭菌锅
	台
	1
	35000
	35000
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表五

	6
	
	其他试验仪器及装置
	电热鼓风干燥箱
	台
	1
	12000
	12000
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表六

	7
	
	其他试验仪器及装置
	离心机
	台
	1
	3500
	3500
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表七

	8
	
	其他试验仪器及装置
	半自动凯氏定氮仪
	台
	3
	13000
	39000
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表八

	9
	
	其他试验仪器及装置
	电热鼓风干燥箱
	台
	1
	4500
	4500
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表九

	10
	
	其他试验仪器及装置
	肌肉嫩度仪
	台
	1
	26000
	26000
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表十

	11
	
	其他试验仪器及装置
	便携式pH计
	台
	2
	5900
	11800
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表十一

	12
	
	其他试验仪器及装置
	色差仪
	台
	2
	5000
	10000
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表十二

	13
	
	其他试验仪器及装置
	生化培养箱
	台
	1
	9000
	9000
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表十三

	14
	
	其他试验仪器及装置
	台式高速离心机
	台
	1
	24500
	24500
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表十四

	15
	
	其他试验仪器及装置
	烘箱
	台
	1
	2700
	2700
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表十五

	16
	
	其他试验仪器及装置
	超净台
	台
	1
	2400
	2400
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表十六

	17
	
	其他试验仪器及装置
	电热鼓风干燥箱
	台
	1
	4900
	4900
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表十七

	18
	
	电冰箱
	低温冰箱
	台
	1
	9600
	9600
	不专门面向中小企业
	工业
	详见附表十八

	19
	
	电冰箱
	冰箱
	台
	1
	4900
	4900
	不专门面向中小企业
	工业
	详见附表十九

	20
	
	其他试验仪器及装置
	凝胶成像系统
	台
	1
	40000
	40000
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表二十

	21
	
	其他试验仪器及装置
	脂肪测定仪
	台
	3
	15000
	45000
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表二十
一

	22
	
	电冰箱
	超低温冰箱
	台
	1
	17000
	17000
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表二十二

	23
	
	电冰箱
	医用冰箱
	台
	2
	9000
	18000
	不专门面向中小企业
	工业
	详见附表二十三

	24
	
	其他试验仪器及装置
	高压灭菌锅
	台
	1
	46000
	46000
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表二十四

	25
	
	其他分析仪器
	PCR仪
	台
	1
	40000
	40000
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表二十五

	26
	
	电冰箱
	冰箱
	台
	3
	3000
	9000
	不专门面向中小企业
	工业
	详见附表二十六

	27
	
	其他试验仪器及装置
	仪器设备专用柜
	个
	5
	2000
	10000
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表二十七

	28
	
	其他分析仪器
	PCR仪
	台
	1
	39900
	39900
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表二十八

	29
	
	其他试验仪器及装置
	分光光度计
	台
	4
	7500
	30000
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表二十九

	30
	
	分析天平及专用天平
	分析天平
	台
	5
	12000
	60000
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表三十

	31
	
	教学、实验用桌
	讲台
	套
	1
	5000
	5000
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表三十一


附表一：示教显微镜
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	1、放大倍数：标准配置6.7X-45X ，连续变倍；

	
	2
	2、目镜：≥PL10X/22mm，大视野、广角，高眼点的平场目镜，视度可调；

	
	3
	3、观察头：≥45°倾斜360°旋转，瞳距54-76mm，双边视度调节±5铰链式三目分光比50%/50%、20%/80%；

	
	4
	4、物镜：连续变倍物镜0.67~4.5X，变倍比6.7:1，工作距离≥ 100mm，总放大倍率6.7~45X，可选配其他辅助物镜；

	
	5
	5、调焦托架：立杆调焦手轮松紧可调，行程范围≥50mm；

	
	6
	6、光源：≥5W斜照明LED光源和透射LED光源，亮度均可调；

	
	7
	7、底座：立臂式透射光底座，带黑白工作台、玻璃台。

	
	8
	8、成像系统：≥13英寸显示屏和≥4K图像采集处理系统，1/1.8"靶面尺寸，成像帧率及最大帧率：≥60@3840*2160，支持曝光时间/增益调节（自动/手动曝光），白平衡（手动/自动/ROI 白平衡）、放大/缩小（最大 10 倍数码放大）视频景深合成以及图像测量等功能；

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。



附表二：倒置显微镜
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	1、放大倍数：40X-400X。

	
	2
	2、观察筒：铰链式三目，≥45°倾斜，瞳距调节范围50-75mm。铰链组可360°旋转，用于改变眼点高度。在标准65mm 瞳距时，通过旋转铰链组筒，即可将眼点高度提升至少34mm，便于不同身高的操作者使用。

	
	3
	3、目镜：自带视度调节高眼点大视野平场目镜≥PL10X/22mm，拥有多层紫红色精密宽带镀膜工艺，有效隔绝人眼可见光之外短波紫外线和长波红外线，有效保护视力，对连续观测更舒适友好。

	
	4
	4、转换器：内定位≥5孔物镜转换器；

	▲
	5
	▲5、物镜：超长工作距无限远平场消色差相衬物镜:1）4X/N.A.≥0.13/W.D.≥10.75mm，成像清晰圆直径≥16.8mm；2）10X/N.A.≥0.25/W.D.≥7.27mm，成像清晰圆直径≥16.5mm； 3）20X/N.A.≥0.40/W.D.≥6.92mm，成像清晰圆直径≥15.9mm；4）40X/N.A.≥0.65/W.D.≥2.74mm,成像清晰圆直径≥16mm。（投标时提供有资质的第三方机构出具的检测报告或产品功能界面截图或官网截图等证明材料作为佐证并加盖投标人公章）

	
	6
	6、物镜齐焦：10→4倍 不超过0.028mm，10→20倍 不超过0.015mm，10→40倍 不超过0.012mm。

	
	7
	7、调焦机构：粗微同轴调焦；粗调行程≥9mm，微调精度0.002mm；带粗调松紧调节装置，可调节粗调手轮的扭矩。

	
	8
	8、载物台：固定式载物平台，面积≥250X215mm，机械移动平台与扩展平台；移动范围：≥120mmX80mm；玻璃载物台板；金属载物台板；可拆卸载物托座.切片托座，Terasaki托座，皮氏培养皿托座。载物台侧向受5N水平方向作用力的最大位移≤0.005mm， 载物台侧向受5N水平方向作用力的不重复性≤0.002mm。

	
	9
	9、照明装置：采用外置自适应宽电压变压器,输入100-240V,输出12V5A, ≥5W LED灯源亮度可调,机身前方带有透射光亮度指示条显示功能，ECO红外感应功能，当使用者离开一定时间或再次返回时，系统会自动关闭电源或重新开启，节省能耗。

	
	10
	10、滤色片：φ45mmLBD色温转变滤色片；IF550绿色反差滤色片。

	
	11
	11、双层滤色镜插槽，聚光镜内置双层≥5孔滤色镜插槽，同时支持滤光镜与相衬环叠加观察，获得更细致的目视/成像观测效果。

	
	12
	12、相衬装置：φ30mm对中望远镜；4X-40X可调中相衬插板。

	
	13
	13、主机身表面采用静电粉末喷涂工艺，耐腐蚀抗冲击；具备防真菌处理工艺：光学系统内壁均匀涂覆抗真菌涂层，长效抗菌防霉。

	
	14
	16、成像系统：采用科研级芯片。≥630万像素。传感器尺寸：≥1/1.8英寸。最大帧率及最大分辨率：≥30fps@3072x2048，逐行扫描，具有自动曝光、自动白平衡功能；USB3.0线纯数码输出。配套显微镜原厂正版图像分析软件 

	
	15
	17、专业图像分析软件

	
	16
	(1)软件支持拍照录像、几何测量、图像拼接、景深叠加、彩色叠加、颗粒计等功能； 

	
	17
	(2)软件具备EDF实时动态景深融合扩展功能，可动态的将多个焦平面的显微图像实时地在显微镜下完成景深融合最终形成一张完整清晰的全焦面图像；

	
	18
	(3)软件可使用快捷键方式实时动态地拼接显微镜镜下图像，拼接图像平滑无锯齿状，最终可完成整张切片的扫描拼接。

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表三：解剖显微镜
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	1、光学放大总倍数：6.7X-45X

	
	2
	2、目镜：自带视度调节高眼点大视野平场目镜≥PL10X/22mm。

	
	3
	3、物镜：主物镜变倍范围0.67X-4.5X，横轴式连续变倍,变倍比1:6.7。

	
	4
	4、观察头：≥45度倾斜，可360度旋转，瞳距可调，带定格定倍功能（可手动解除），带倍率限位功能。

	
	5
	5、软定位功能：0.67x/0.8x/1x/1.2x/1.5x/2x/2.5x/3x/3.5x/4x/4.5x等11个倍数带有软定位。

	
	6
	6、工作距离：物方有效距离≥110mm

	
	7
	7、调焦托架组：立臂式粗微调同轴调焦机构，托架镜体一体式，调焦行程≥50mm，微调精度≤0.002mm。

	
	8
	8、照明系统：透射光源：外置式 ≥5W LED光纤冷光源照明，配合带透射斜照明功能机构 ，反光镜可 360°旋转切换（反光面及漫反射面），可前置后置调节。自适应式宽电压100-240V。

	
	9
	9、主机身表面采用静电粉末喷涂工艺，耐腐蚀抗冲击。

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表四：体式显微镜
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	1．变倍比：4.5：1物镜变倍范围10X-45X

	
	2
	2．基本放大倍数: 10X-45X，总放大倍率：包括但不限于20X~90X/40X~180X

	
	3
	3．目镜 高眼点大视场≥10X/20，两只目镜都有视度调节±5屈光度.

	★
	4
	4．★工作距离：物镜1X.实际工作距离≥105mm（投标人须在投标文件中提供承诺或响应并加盖投标人公章）

	
	5
	5．光源:采用先进的110V-220V自适应宽压电源。上光源，斜照明LED光源。下光源LED，亮度可调。上下光源可以同时开启使用，使用寿命≥3万小时。

	
	6
	6．双目目镜简：≥45度倾斜,瞳距52-75mm。目镜筒有自锁装置，防止目镜在搬运过程中自动滑落

	
	7
	7．调焦机构：粗调力矩可调，升降范围≥160MM。连续调焦≥105MM。支架换位≥55MM

	
	8
	8．防霉密封功能：变倍镜筒、≥10X目镜都具有密封功能,显微镜在湿度高的环境下仍能方便使用。

	★
	9
	9．★具备低手位调节手轮。操作者在长时间使用过程中可将肘关节等易疲劳的部位放置在工作台面上，无需悬空操作。（投标人须在投标文件中提供承诺或响应并加盖投标人公章）

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表五：高压灭菌锅
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	1.容量：≥85L，立式结构，底部带万向脚轮，易移动

	
	2
	2.灭菌腔尺寸(直径×高度)mm：≥Ф400×706，材料：满足或优于S30408不锈钢，采用电解抛光处理工艺

	
	3
	3.灭菌工作温度：105℃～138℃ ；温度精度显示：≤0.1℃

	
	4
	4.灭菌时间预置范围：1分钟～6000分钟，融化时间：1分钟～6000分钟

	
	5
	5.定时器预置范围：无限制（可预约未来任何时间点）

	
	6
	6.控制系统及显示：微电脑自动控制，≥7寸触摸显示屏，操作便捷，可同时显示灭菌温度、灭菌时间、灭菌模式、门状态、物品温度、运行进程状态、灭菌过程曲线图以及报警状态等。

	
	7
	7.压力：腔体设计压力≥0.35MPa。

	
	8
	8.压力安全保护：两路独立管路测量控制，双重压力保护，电子式及机械式，安全阀起跳压力≤0.30MPa

	
	9
	9.排汽模式：全自动内排，内置冷凝器及蒸汽收集桶

	
	10
	10.开盖方式：采用多点均分式同步连锁机构，上翻盖式开关盖，触拨式把手

	
	11
	11.配备强冷风机在冷却阶段加快腔体的降温速度

	
	12
	12.控制器及记忆存储功能：≥10个固有操作模式，≥2个可自定义模式，自定义模式≥200个存储记忆（可根据用户灭菌物品需求设置程序名称及程序参数）；可对仪器按照操作员，管理员，高级管理人员三级进行管理

	
	13
	13．安全装置：门锁联锁装置；闭盖检查；干烧保护；水位传感器监测；机械式安全阀；电子压力保护；过温与升温保护；过流、短路保护；漏电保护；冷却锁；防烫伤安全保护；自动故障检测系统

	
	14
	14．配件：配备≥2个不锈钢提篮(φ370mm×270mm)（±5%）、≥3个不锈钢提篮(φ370mm×170mm)（±5%）， ≥2根排水软管，≥1双防烫手套（耐温≥250℃）

	
	15
	15．需配备配件：包括但不限于针式打印机，不锈钢消毒桶， 验证引线器

	
	16
	16.报警方式：显示屏窗口报警指示灯闪烁提示及蜂鸣提示

	
	17
	17.电源电压：≥220V/50Hz，功率：≥3.2kW(配16A插头)/4kW

	
	18
	18.设备最高使用压力≥0.27MPa

	
	19
	19.开门（解锁）温度：40～99℃

	
	20
	20.检验接口：配有标准温度验证接口和压力验证接口，方便进行温度和压力的校验

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表六：电热鼓风干燥箱
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	电源电压≥AC380V 50HZ

	
	2
	控温范围RT（室温）+10～250℃

	
	3
	温度波动度≤±1.0℃

	
	4
	温度分辨率≤0.1℃

	
	5
	温度均匀度≤±3%（测试点为100℃）

	
	6
	工作环境温度+5～40℃

	
	7
	输入功率≥4000W

	
	8
	容积≥620L

	
	9
	内胆尺寸（mm）W*D*H 840*600*1355（±5%）

	
	10
	外形尺寸（mm）W*D*H 980*800*1880（±5%）

	
	11
	载物托架≥4块

	
	12
	定时范围0～9999min

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表七：离心机
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	▲
	1
	1. ▲转速范围：100-4000 rpm，最小增量≤1rpm。相对离心力范围（rcf）：10-2250×g，最小增量≤1g、转速精度≤±10rpm；

	
	2
	2. 最大容量(ml)：≥6×50ml；

	
	3
	3. 定时范围 1s-99min/59s、瞬时离心/定时离心；

	
	4
	4. 整机噪音：≤60dB；

	
	5
	5. 电源要求：220V/50-60Hz；功率：≤100W；

	
	6
	6. 外形尺寸：460*400*270mm（±5%）；

	
	7
	7. 离心腔具备防腐防锈处理，不因利器破坏而生锈。

	▲
	8
	8. ▲具有梯度离心功能：可以自由设定1至10个梯度的转速和离心时间；

	
	9
	9. 具有差时离心功能：可以自由设定升降速具体时间，升降速时间5s至9min任意设定；

	
	10
	10. 微机控制，直流无刷电机，运行平稳宁静，无需保养；

	
	11
	11. ≥5寸显示屏，显示转速、离心力、时间等参数，触摸屏操作，运行中可随时更改参数，无需停机；

	
	12
	12. 配置减震器，具有自动平衡功能；

	
	13
	13. 倒计时时间小于一分钟时以秒显示；

	
	14
	14. 安全性能：采用电子门锁，门盖未关闭无法启动；全钢制内腔保护套；紧急开盖口在仪器侧面，方便紧急时开盖；

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表八：半自动凯氏定氮仪
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	1.测定范围： 0.1mg～210.0mg氮；

	
	2
	2.样品质量：经验值为固体≤8.0g；

	
	3
	3.液体≤30.0ml；

	
	4
	4.重复性：相对标准偏差≤0.5%

	
	5
	5.回收率：99%-101%；

	
	6
	6.测定速度：3~8min/样品；

	
	7
	7.冷凝水控制：节水型设计，程序自动控制；

	
	8
	8.操控方式：薄膜轻触按钮；

	
	9
	9.蒸发炉保护：缺水双重保护；

	
	10
	10.加碱方式：特制防腐泵定时注入；

	
	11
	11.蒸馏方式：定时蒸馏；

	
	12
	12.防溅管材质 ：耐强酸碱塑料模具成型；

	
	13
	13.显示方式：数码显示；

	
	14
	14.电 源：220V±10%，50～60HZ；

	
	15
	15.额定功率：≥1700W； 

	
	16
	16.外形尺寸：412×376×740（mm）（±5%）；

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表九：电热鼓风干燥箱
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	使用温度范围 RT+10-250℃

	
	2
	温度分辨率 ≤0.1℃

	
	3
	温度波动度≤ ±1℃

	
	4
	温度分布精度 ≤±2.5%

	
	5
	结构：

	
	6
	工作室 ：优质不锈钢板

	
	7
	外壳 ：冷轧钢板，表面静电喷涂

	
	8
	保温层： 优质岩棉板

	
	9
	加热器： 不锈钢电热管

	
	10
	额定功率 ：≥3.0kW

	
	11
	排气孔 ≥Φ35mm 顶部 (具有测试孔功能)

	
	12
	控制器：

	
	13
	温度控制方式 ：双温段智能PID

	
	14
	温度设定方式： 轻触型按键设定

	
	15
	温度表示 ：可同时显示实测温度与设定温度

	
	16
	定时器： 0-9999 分钟(带定时等待功能)

	
	17
	运行功能： 支持定值运行，定时运行，自动停止

	
	18
	附加功能 ：具备传感器偏差修正，温度过冲自整定，内部参数锁定，断电参数记忆

	
	19
	传感器 ：满足或优于pt100

	
	20
	安全装置：超温声光报警

	
	21
	规格：

	
	22
	工作室(宽*深*高mm) ：600*500*750（±5%）

	
	23
	外形(宽*深*高 mm)： 902*622*986（±5%）

	
	24
	外包装(宽*深*高mm) ：955*755*1150（±5%）

	
	25
	内容积：≥ 225L

	
	26
	隔板层数：≥ 25

	
	27
	隔板承重： ≥15kg

	
	28
	隔板间距： ≥25mm

	
	29
	电源：≥(50/60HZ)，额定电流≥ AC220V/13.6A

	
	30
	附属品： 带有隔板 

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表十：肌肉嫩度仪
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	1、嫩度剪切值采用电传感器测量、数值显示。

	
	2
	2、仪器显示窗上能够显示牛顿力值(N)和公斤力值(kg.f)，时间间隔≤3秒。

	
	3
	3、具备过载自动报警、断电保护和行程自动限位功能。

	
	4
	4、量程：0~25kg.f，精度：< ±1%  。

	
	5
	5、测量方式和速度： 机械螺旋式传动，剪切力方向由上至下，内三角切口向下进行剪切测量，以保证测量结果准确性和合理性。剪切速度：≤5mm / 秒；

	
	6
	6、适用范围：各种畜禽肌肉食品及嫩度在0.05~25kg.f范围内的所有固体食品。

	
	7
	7、仪器尺寸：22.5L x 13.5W x 36.0H cm（±5%）；

	
	8
	8、仪器电源：≥220V / 50Hz ；功率：≥20W

	
	9
	9、仪器配置（满足或优于）：主机1台，Φ12.7mm取样器1个和电源线1根 

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表十一：便携式pH计
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	1、 pH测量范围≥-2.00～20.00，mV≥-1999～1999，温度范围：0.0～60.0℃；

	
	2
	2、精度≤±0.01pH，温度：±0.1℃，分辨率≤0.01PH，温度：0.1℃；

	
	3
	3、数据存储：≥200个，包括时间、日期、电极ID、样品ID等；

	
	4
	4、至少可进行5点校准，包含4组预设缓冲液组；

	
	5
	5、可通过4节1.5V AA碱性电池供电；

	▲
	6
	▲6、配备高精度尖头电极，可测量液体、半固体等样品；（投标时提供有资质的第三方机构出具的检测报告或产品功能界面截图或官网截图等证明材料作为佐证并加盖投标人公章）

	
	7
	7、主机包含电极夹、腕带等工具，户外测量携带方便、安全；

	▲
	8
	▲8、配备适配本仪器的标准缓冲液；（投标时提供有资质的第三方机构出具的检测报告或产品功能界面截图或官网截图等证明材料作为佐证并加盖投标人公章）

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表十二：色差仪
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	测量孔径：≥20mm

	
	2
	侦测器： 硅光电二极管

	
	3
	测色光源：LED蓝光激发

	
	4
	仪器台间差： ≤0.50ΔE＊ab

	
	5
	储存 ≥100个标准 ，≥20000个样品

	
	6
	定位方式： 光照定位和十字架定位

	
	7
	测量端面 ：大面积稳定端面和小面积测量凹凸端面

	
	8
	重复性： ≤0.08ΔE＊ab 测量白色标准板30次平均值

	
	9
	色彩空间：CIE L*a*b*  CIE L*a*b*C*h*  CIE XYZ 

	
	10
	色差公式：△E*ab  △L*a*b  △E*C*h 

	
	11
	测量光源： D65

	
	12
	测量条件： CIE 10°标准观测者

	
	14
	尺寸 ：205×67×80mm（±5%）

	
	15
	电源 ：充电锂离子电池 ≥3.7V@3200mAh

	
	16
	灯泡寿命 ：≥5年，≥160万次测量

	
	17
	充电时间：≤8小时可完成100％电量

	
	18
	充电后可测次数 8小时内可测量≥3000次

	
	19
	操作温度范围： 10~40℃，0~85％相对湿度（无结露）

	
	20
	数据接口： USB接口

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表十三：生化培养箱
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	控温范围：0～60℃

	
	2
	温度分辨率：≤0.1℃

	
	3
	温度波动度高温：≤±0.5℃，低温≤±1.0℃

	
	4
	温度均匀度：≤±1.5℃（测试点为25℃）

	
	5
	电源电压：≥AC220V  50HZ

	
	6
	工作环境温度：+5～30℃

	
	7
	输入功率：≥600W

	
	8
	内胆尺寸（mm）：W*D*H 540*460*1000（±5%）

	
	9
	外形尺寸（mm）：W*D*H 637*660*1590（±5%）

	
	10
	载物托架：≥3块

	
	11
	定时范围：0～5999min

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表十四：台式高速离心机
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	1、最大相对离心力（rcf）：≥21,300×g (15,060 rpm) 

	
	2
	2、 转速/离心力： -100 rpm-5000 rpm ( 以10 rpm递增)；5,000-15,060（以 100 rpm 递增）-1 × g- 3000 × g (以10 × g递增)；5,000 × g-21,300 × g ( 以100 × g递增)

	
	3
	3、 离心时间：10 s ‐ 2 min，10 s 递增；2 min -10 min, 30 s 递增；10 min ‐ 9:59 h, 1 min 递增；连续离心 

	▲
	4
	▲4、 最大转子容量：24 × 1.5 / 2 mL, 32 × 0.2 mL PCR 单管或4 × 8 PCR 排管（提供产品截图或产品制造商官方彩页或者官方技术证明文件或第三方检测报告等证明材料作为佐证并加盖投标人公章）

	
	5
	5、从零加速至最高转速的时间： ≤15 秒

	
	6
	6、从最高转速降速至零的时间： ≤15 秒

	
	7
	7、具备加速和减速功能（ ≥10档加速/减速）

	
	8
	8、具备气密性固定角转

	▲
	9
	▲9、 噪音水平：<56 dB (A）（提供产品截图或产品制造商官方彩页或者官方技术证明文件或第三方检测报告等证明材料作为佐证并加盖投标人公章）

	
	10
	10、具有单独的瞬时离心按键，按住即可实现快速、便捷地离心

	
	11
	11、具有单独的转速和  相对离心力转换按键

	
	12
	12、 ≥3个快捷程序键，快速运行常用程序

	
	13
	13、离心结束后自动打开离心机盖，防止样品过热，便于取放样品

	
	14
	14、 可以在冷藏室操作

	
	15
	15、 铝合金材质转子, 导热性好，保护温度敏感性样品

	
	16
	16、无刷免维护驱动

	
	17
	17、 具有气密性转子盖

	
	18
	18、尺寸 (长 × 宽 × 高)： ≥24 × 35 × 22 cm

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表十五：烘箱
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	电源电压：≥AC220V，50HZ

	
	2
	控温范围：RT+10~200℃

	
	3
	控温精度：≤0.1℃

	
	4
	温度波动度：≤±1℃

	
	5
	消耗功率：≥1100W

	
	6
	定时范围：0-9999 分钟

	
	7
	超温报警：+10℃

	
	8
	工作室尺寸：400×400×450mm（±5%）

	
	9
	外形尺寸：565×630×785mm（±5%）

	
	10
	容积(L)：≥72L

	
	11
	载物托架：≥2 块

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表十六：超净台
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	洁净等级 ：100级@≥0.5μm

	
	2
	菌落数 ：≤0.5个/皿．时（Φ90㎜培养平皿）

	
	3
	平均风速： 0.3m～0.6/m/s(风速可调，具备高低速档位）

	
	4
	噪音 ：≤62dB(A)

	
	5
	振动半峰值： ≤5μm(x.y.z方向）

	
	6
	照度： ≥300LX

	
	7
	电源： ≥AC单相220V/50Hz

	
	8
	最大功耗： ≥200W

	
	9
	高效过滤器规格及数量： 695×455×50mm（±5%）×①

	
	10
	荧光灯/紫外灯规格及数量： ≥20W×①/≥20W×①

	
	11
	适用人数 ：单人单面

	
	12
	外形尺寸 ：850×550×1600㎜（±5%）

	
	13
	工作区尺寸 ：700×500×500㎜（±5%）

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表十七：电热鼓风干燥箱
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	电源电压：≥AC220V 50HZ

	
	2
	控温范围RT（室温）：+10～250℃

	
	3
	温度波动度：≤±1.0℃

	
	4
	温度分辨率：≤0.1℃

	
	5
	温度均匀度：≤±3%（测试点为100℃）

	
	6
	工作环境温度：+5～40℃

	
	7
	输入功率：≥2450W

	
	8
	容积：≥220L

	
	9
	内胆尺寸（mm）：W*D*H 600*500*750（±5%）

	
	10
	外形尺寸（mm）：W*D*H 880*630*930（±5%）

	
	11
	载物托架：≥2块

	
	12
	定时范围：0～9999min

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表十八：低温冰箱
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	1、工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：187V~242V， 频率50±1Hz。

	
	2
	2、样式：立式，单门。

	★
	3
	3、容积(L)：≥270。（投标人须在投标文件中提供承诺或响应并加盖投标人公章）

	▲
	4
	4、外部尺寸（宽*深*高mm）：746*710*1808（±5%）（外挂锁+门把手）。

	▲
	5
	5、内部尺寸（宽*深*高mm）：500*460*1235（±5%）。

	
	7
	7、箱体材料：满足或优于PCM彩板材质。

	
	8
	8、内胆材料：喷涂铝板材质。

	
	9
	9、保温材料：无CFC聚氨酯发泡。

	
	10
	10、核心部件：具备高效压缩机，风扇电机，采用碳氢环保制冷剂。

	▲
	11
	▲11、保温技术：超厚保温层设计，箱体发泡层厚度≥100mm，高效锁冷。

	
	12
	12、制冷系统：采用内置冷凝器+丝管式冷凝器，丝管式蒸发器，制冷迅速。

	
	13
	13、温度控制：高精度微电脑温度控制系统，箱内控温范围-20~-40℃，控制精度≤1℃。

	
	14
	14、低噪设计：噪声≤50dB。

	
	15
	15、节能设计：耗电量≤3kWh/24h/（25℃环温）。

	
	16
	16、温度波动度≤4℃。

	
	17
	17、温度均匀度≤3℃。

	
	18
	18、报警功能：具备完善的声光报警（蜂鸣报警、灯光闪烁）方式，具有高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警等多种报警功能。

	
	19
	19、箱内配置：≥7层独立抽屉，搁架式蒸发器设计，快速制冷。

	
	20
	20、固定移动：配备≥2个脚轮、≥2个止动底脚，便于移动且固定方便。

	
	21
	21、测试孔：整机配备≥1个测试孔，满足用户根据实际需要检测箱内温度。

	
	22
	22、便捷开门：可以在短时间内频繁开关门。

	
	23
	23、多重保护：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行。

	
	24
	24、多人管理：门体自带机械锁，可加装外挂锁，实现多人管理，更安全。

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表十九：冰箱
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	制冷循环： 双循环

	
	2
	散热方式： 底部前置散热

	
	3
	具备-30℃以下深冷速冻功能

	
	4
	综合耗电量 ：≤0.8kW·h/24h

	
	5
	产品尺寸： ≥宽780mm 深590mm 高1900mm

	
	6
	冷冻能力： ≥7(kg/12h) 

	
	8
	电压 ：≥220V

	
	9
	包装尺寸：≥宽840mm 深660mm 高2000mm

	
	10
	容积： 总容积≥450L ，冷藏≥263L ，冷冻≥159L

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表二十：凝胶成像系统
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	1. 整机设计：内置电脑，≥12寸电容触摸屏

	
	2
	2. 导轨式开门设计，方便切胶操作，保证仪器密闭性

	★
	3
	3. ★相机：采用≥2000万像素CMOS相机（投标人须在投标文件中提供承诺或响应并加盖投标人公章）

	
	4
	4. 硬件分辨率：≥5472*3648

	
	5
	5. 图像分辨率：≥3738*2688

	
	6
	6. 感光效率OE值：≥84%

	
	7
	7. 像素密度：≥16bit（0-65535灰阶）

	
	8
	8. 信噪比: ≥73db；

	
	9
	9. 数据传输：外置USB3.0接口或可通过无线数据传输

	
	10
	10. 镜头：采用电动聚焦镜头，可自动聚焦

	
	11
	11. 滤光片：配备≥590nm滤光片

	★
	12
	12. ★光源：标配三波段集成LED光源，≥302nm波长LED紫外光源，≥470nm波长LED蓝光光源，全波段LED白色光源（投标人须在投标文件中提供承诺或响应并加盖投标人公章）

	
	13
	13. 可设置光源定时关闭，节省光源使用寿命

	
	14
	14. 样品托盘：配备≥3组带有智能感应器的样品托样品托盘

	★
	15
	15. ★智能拍摄：通过智能样品托盘识别系统，仪器自动开启对应激发光源，可选择自动拍摄、手动拍摄或关门后自动拍摄，实现全智能自动控制（投标人须在投标文件中提供承诺或响应并加盖投标人公章）

	
	16
	16. 拍摄面积（W×H）：21cm×15cm（±5%）

	★
	17
	17. ★切胶功能：配置智能感应防护板和切胶器，自动感应打开光源，实现切胶（投标人须在投标文件中提供承诺或响应并加盖投标人公章）

	
	18
	18. 配采集软件，可自动链接分析软件，可实现图像采集、图像处理、数据分析、报告管理、用户管理

	
	19
	19. 图像有自动存档功能，无需手动保存

	
	20
	20. 可对每张成像图片输出word报告

	
	21
	21. 系统数据库管理：可快速对报告/图像等文件进行存储、检索，便于仪器管理，满足多人使用需求

	
	22
	22. 数据分析软件，可自动或手动识别条带，可自动计算条带灰度值、分子量、条带迁移率、定量分析等

	
	23
	23. 软件可中英文切换

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表二十一：脂肪测定仪
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	1测定范围不低于0.1-100%；

	▲
	2
	▲2自动控温全密封金属浴加热方式，控温范围：满足或优于室温+5℃～280℃；（投标人应提供有资质的第三方机构出具的检测报告或产品功能界面截图或实物图片及屏幕截图等作为佐证）

	
	3
	3加热杯体积不小于80mL；

	
	4
	4溶剂回收率不低于80%；

	
	5
	5测定样品重量：满足或优于0.5g～15g(常量2g~5g)；

	
	6
	6处理能力不低于6个/批；

	
	7
	7测试时间比传统方法缩短至少20-80%；

	
	8
	8同步显示设定温度，实际温度，设定时间和加热计时；

	▲
	9
	▲9要求内置PID控温系统，控温精度不大于1℃；（投标人应提供有资质的第三方机构出具的检测报告或产品功能界面截图或实物图片及屏幕截图等作为佐证）

	▲
	10
	▲10要求采用4.3寸及以上液晶显示屏，微电脑控制系统；（投标人应提供有资质的第三方机构出具的检测报告或产品功能界面截图或实物图片及屏幕截图等作为佐证）

	
	11
	11要求操作时可以根据试剂沸点和自然温度的不同而选择最佳温度；

	
	12
	12整机采用表面氧化处理防腐蚀技术，避免环境对机器的影响；

	
	13
	13考虑到防护措施，空气层隔热，保持机体外壳常温，要具有隔热和保温双重作用；

	
	14
	14具有过温报警及定时提醒功能，声、光、屏幕显示文字提示三重报警系统；

	
	15
	15采用直线轴承传导技术的升降连接，方便升降操作；

	
	16
	16仪器结构具有水电分离设计，整机安全性高；

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表二十二：超低温冰箱
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	1.样式：立式。

	
	2
	2.容积：≥58L，根据场地实际需求，产品外部尺寸需≤640*770*1220mm。 

	
	3
	3.制冷方式：直冷。

	
	4
	4.温度范围：-40℃～-86℃。

	★
	5
	★5.材质（满足或优于）：外部材料：喷涂钢板；内部材料：不锈钢板。（投标人须在投标文件中提供承诺或响应并加盖投标人公章）

	
	6
	6.箱体保温材料：无CFC高密度聚氨酯发泡。

	★
	7
	★7.门体：外门：≥1扇,材质为喷涂钢板;内门：≥1扇,材质为不锈钢。（投标人须在投标文件中提供承诺或响应并加盖投标人公章）

	
	8
	8.搁板：≥1层，可调节高度，材质满足或优于不锈钢。

	
	9
	9.把手：一体式把手，带挂锁孔。

	
	10
	10.脚轮：≥4个，无需额外固定脚可直接做为调平脚。

	
	11
	11.检测孔：≥2个，直径≥25mm。

	
	12
	12.压缩机：高效环保压缩机≥1台

	
	13
	13.温度控制：采用微电脑控制系统，调节精度≤0.1℃。

	
	14
	14.显示面板：

	
	15
	（1）LED数码显示，可显示柜内温度、环境温度、冷凝器温度、换热器温度、电源电压、电池电量等信息；

	
	16
	（2）LED工作状态指示灯，能够指示：压缩机运行、设置温度、校准、设置高温报警、低温报警等工作状态；

	
	17
	（3）LED故障指示灯，能够指示：柜内高温故障、柜内低温故障、断电、门开、传感器故障、电池电量低、冷凝器脏堵、电压异常、环温高等故障信息。

	
	18
	15．报警系统：具备高低温报警、传感器故障报警、断电报警、门开报警、环温报警、冷凝器故障报警、过滤网检查报警、电压异常报警、电池电量低报警。

	
	19
	16.报警方式：具备声光报警方式；配备远程报警功能接口，配备RS485接口。

	
	20
	17.电器安全：

	
	21
	（1）备用电池确保断电后报警≥72小时，具备电池寿命提醒功能；

	
	22
	（2）具备键盘锁定、密码保护、断电保护、宽电压功能。

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表二十三：医用冰箱
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	一、主要指标：

	★
	2
	1.★样式：立式，双门。有效容积≥290L，其中冷藏≥180L，冷冻室≥110L。（投标人须在投标文件中提供承诺或响应并加盖投标人公章）

	
	3
	2.外部尺寸≤750*710*1850。（宽*深*高mm）

	
	4
	3.箱壳采用PCM彩板，内胆采用HIPS塑料材质，箱体采用无CFC聚氨酯发泡，需满足或优于以上参数要求。

	
	5
	4.制冷系统：冷藏室采用盘管式蒸发器、冷冻室采用丝管式蒸发器，内置冷凝器，制冷迅速，冷藏室具备自动化霜功能；双压缩机、双制冷系统，冷藏室和冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用。

	
	6
	5.温度控制：高精度微电脑温度控制系统，可同时显示冷藏、冷冻室温度，显示精度≤1 ℃，冷藏室温度2～8℃，冷冻室温度≤-25℃，用户可自行设定温度。

	▲
	7
	6.▲噪音值：噪声≤45 dB（A），（投标时提供产品彩页或官网截图或产品说明书或第三方检测报告等证明材料作为佐证并加盖投标人公章）。

	▲
	8
	7.▲耗电量：耗电量≤2Kw.h/24h，（投标时提供产品彩页或官网截图或产品说明书或第三方检测报告等证明材料作为佐证并加盖投标人公章）。

	
	9
	8.温度波动度、/均匀性≤1.5℃。

	
	10
	9.报警功能：具有高温、低温、传感器故障、开门报警功能。蜂鸣报警、灯光闪烁报警方式。

	
	11
	10.门体结构：采用发泡门设计，满足避光保存要求。

	
	12
	11.箱内配置：冷藏室≥3层钢丝搁架，冷冻室≥3个ABS抽屉。

	
	13
	12.箱内照明：冷藏室内设LED照明灯，开门灯亮，关门灯闭，外部独立灯开关，方便使用。

	
	14
	13.固定移动：≥4个万向脚轮、≥2个锁止功能，移动且固定方便。

	
	15
	14.自动化霜：冷藏室配置自动化霜功能，无需人工除霜。

	
	16
	15.门锁及把手：门体带机械锁，可锁上下门，可配置挂锁，防止随意开启；明把手设计，开门便利。

	
	17
	16.测试孔：配备≥2个测试孔（上下室各一个），用户根据实际需要检测箱内温度。

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表二十四：高压灭菌锅
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	★
	1
	1、★生产厂家具备压力容器制造资质，不接受第三方资质，压力容器刺造厂家有5年以上历史，生产厂家可提供中小企业产明函。

	
	2
	1、容量:≥85 升,立式结构,底部带脚轮 ，腔体直径≥40CM，可放入直径 38CM±0.5%,高度40CM±0.5%的灭菌架。 

	
	3
	2、灭菌腔材料:满足或优于SUS316 不锈钢。

	
	4
	3、开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（上掀式开盖）下压式关盖。 

	
	5
	4、时间范围:灭菌时间:1-6000 分钟,融化时间:1-6000 分钟,保温时间:1-9999 分钟，定时器预置范围：0-15 天延迟。 

	
	6
	5、全自动立式压力蒸汽灭菌器温度和压力: 最高工作温度≥138℃，设计压力≥0.42Mpa, 安全阀起跳压力≥0.30Mpa。  

	▲
	7
	6、▲干烧保护装置：灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置，避免了单一方式带来的误判。 

	
	8
	7、具备水质检测功能

	
	9
	8、具有废弃物灭菌模式：具备专用的废弃物灭菌程序，确保实验室空气洁净度。 

	
	10
	9、安全装置：八柱均分，闭盖检查系统，电动式双内锁，冷却锁 OPEN 温度，缺水保护，过压双重保护，自动故障检测系统，后台安全测试程序，温度监控漏电，过流与短路保护。 

	
	11
	10、具备冷却风扇，灭菌结束可快速降低腔体温度。 

	
	12
	11、冷却锁打开温度:根据灭菌物的热惯性,可设置灭菌物的开盖温度,温度没达到设定温度, 腔盖无法打开。 

	
	13
	12、具备数码按键屏

	
	14
	13. 具备自动清洗功能

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表二十五：PCR仪
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	1. 采用高品质超稳定镀金温控模块 ，半导体帕尔贴制冷技术 ，循环使用寿命≥50万次

	
	2
	2. 模块最大升温速度：7℃/S，节约时间，产物得率高

	
	3
	3. 加热模块温度范围：4-100℃

	
	4
	4. 热盖默认温度约105℃，热盖温度范围30-110℃；具有自动压力调节功能，适用不同规格耗材，有效防止蒸发

	
	5
	5. 温度准确性：≤±0.1℃

	
	6
	6. 温度均一性：≤±0.2℃

	
	7
	7. 具有≥12列温度梯度功能，温度跨度30℃，设定温度30-99℃，在实验中快速的找到合适的退火温度，提高实验效率

	
	8
	8. 反应体积：1–80 μL

	
	9
	9. 全自动样品仓，避免手动开关盖，可接自动化工作站

	
	10
	10.样本通量：≥96个

	
	11
	11.开放平台，兼容 96孔板、8联排管和单管等耗材

	
	12
	12.配备≥10.1英寸彩色触控屏，实时图形界面显示运行时间，运行剩余时间

	
	13
	13.内置多个PCR程序模版 

	
	14
	14.支持USB存储程序，程序数量无限制

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表二十六：冰箱
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	静音程度：≤31dB(A)

	
	2
	制冷剂：满足或优于R600a

	
	3
	综合耗电量：≤0.94kW·h/24h

	
	4
	散热方式：两侧散热

	
	5
	总容积：≥456L 冷藏≥231L 冷冻≥167L

	
	6
	电压：≥220V

	
	7
	冷冻能力：≥7(kg/12h)

	
	8
	产品尺寸：宽757mm 深594mm 高1850mm（±5%）

	
	9
	包装尺寸：宽816mm 深656mm 高1935mm（±5%）

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表二十七：仪器设备专用柜
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	全钢材质，尺寸：1800*900*450mm（±5%），钢板厚度大于等于1.0mm厚

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表二十八：PCR仪
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	一、配置：

	
	2
	1、主机

	
	3
	2、电源线

	
	4
	3、说明书

	
	5
	二、性能指标：

	
	6
	1、最大升降温速率：≥4℃/s

	
	7
	2、样品容量：≥96×0.2ml

	
	8
	3、反应体积：1-100ul

	
	9
	4、温控范围：4-100℃

	★
	10
	5、★具有动态温度梯度功能，可一次性设定≥8个不同的温度。（投标人须在投标文件中提供承诺或响应并加盖投标人公章）

	★
	11
	6、★具备模块防冷凝密封结构，保证仪器在使用过程中的能更有效地阻止模块中出现冷凝现象（投标人须在投标文件中提供承诺或响应并加盖投标人公章）

	
	12
	7、支持USB存储，无限扩展存储程序

	
	13
	8、可选待机模式，最大限度地节省额外用电

	
	14
	9、具备≥5.7英寸彩色VGA触摸屏，支持蜂鸣提示功能

	
	15
	10、具备个性化文件夹设置，支持多用户自定义文件夹

	
	16
	11、具备多个预装标准程序，方便用户快速开展实验

	
	17
	12、图形操作界面，具有预览功能。方便客户查看程序

	
	18
	13、具备自压式热盖设计，无需调节热盖高度即可适用不同的耗材。

	
	19
	14、一键式启动孵育程序。

	
	20
	15、温度准确性：≤±0.5°C

	
	21
	16、温度均一性：≤±0.5°C

	
	22
	17、温度梯度范围：30-100°C；温差范围1-25°C。

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表二十九：分光光度计
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	▲
	1
	1.▲主机包含有性能验证功能 ，具有波长精度，波长重复性，光度精度，光度重复性，杂散光，分辨率验证功能，方便用户进行仪器性能验证。（提供软件截图或产品彩页或官网截图或产品说明书或第三方检测报告等证明材料作为佐证并加盖投标人公章）

	
	2
	2.具备样品室，适配5~100mm的样品池架及其它附件；开机自动校准系统和预热倒计时；

	
	3
	3.自动移动波长到设定位置，自动校零；

	
	4
	4.可直接连接打印机，输出测量结果；

	
	5
	5.可通过USB连接个人电脑，通过软件可反控仪器，丰富和扩展应用；

	
	6
	6.同时支持基于PCL3 GUI协议的USB通用打印机和串口微型打印机；

	
	7
	7.支持光纤探头测量和积分球配件。

	
	8
	8.光谱带宽：≤4 nm

	
	9
	9.波长范围：320 ~ 1100 nm

	
	10
	10.波长准确度：≤±0.5 nm

	
	11
	11.波长重复性：≤0.2 nm

	
	12
	12.波长显示：≤0.1 nm

	
	13
	13.波长移动速度：≥10000 nm/min

	
	14
	14.光度范围：-0.3 ~ 3 A，0 ~ 200 %T，0 ~ 9999.9 C

	
	15
	15.光度准确度：±0.002 A @ 0.0 ~ 0.5 A，±0.004 A @ 0.5 ~ 1 A，±0.3 %T @ 0 ~ 100 %T

	
	16
	16.光度重复性：≤0.001 A @ 0.0 ~ 0.5 A，≤0.002 A @ 0.5 ~ 1 A，≤0.2 %T @ 0 ~ 100 %T

	
	17
	17.噪声：≤0.0005 A @ 500 nm漂移：≤0.002 A/h @ 500 nm

	
	18
	18.杂散光：≤0.05%T @ 220 nm & 360 nm

	
	19
	19.测量模式：光度测量，定量测量

	▲
	20
	20.▲重要功能：拥有槽差校正功能（投标时提供产品彩页或官网截图或产品说明书或第三方检测报告或承诺响应等证明材料作为佐证并加盖投标人公章）

	
	21
	21.接收器：硅光电池

	
	22
	22.存储：≥236 KB（内置），支持无限制扩展（USB扩展）

	
	23
	23.接口：满足或优于RS232串口×1（打印机），USB-A×1（USB存储器），USB-B×1（电脑）

	说明
	24


附表三十：分析天平
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	1. 最大秤量：≥120g

	
	2
	2. 可读性：≤0.1mg

	
	3
	3. 重复性（5%载荷下）：≤0.08mg

	
	4
	4. 线性误差：≤0.06mg

	
	5
	5. 灵敏度便偏移（标称加载下）：≤0.5mg

	
	6
	6. 最小称量值（USP，允差=0.10% ）：≤160mg

	
	7
	7. 稳定时间：≤2s

	
	8
	8. 秤盘直径：≥Ø 90mm

	
	9
	9. 采用电磁力补偿（EMFC）称重传感器，高效准确

	
	10
	10. 具备内部砝码自动校正功能

	★
	11
	11. ★天平底座采用金属材质，机身配备保护罩，可有效避免散落样品对天平的损伤（投标人须在投标文件中提供承诺或响应并加盖投标人公章）

	▲
	12
	12. ▲LCD 混合触摸屏，数字、图标显示清晰，具备引导式菜单和应用程序，支持自动计算和简单的结果记录（投标人应提供有资质的第三方机构出具的检测报告或产品功能界面截图或实拍照片或官网截图等作为佐证）

	
	13
	13. 内置≥ 9 种应用程序，可方便快捷调用

	
	14
	14. 可自定义≥4种外部环境条件，使天平测量可以适应不同环境 

	▲
	15
	15. ▲防风玻璃支持徒手可拆，方便清洁（投标人应提供有资质的第三方机构出具的检测报告或产品功能界面截图或官网截图等作为佐证）

	
	16
	16. 防风圈和承水盘一体化设计，方便操作，便于清洁

	
	17
	17. 具有密码保护功能，可防止未经授权的更改，确保所有天平操作员使用相同的设置，并确保过程一致

	
	18
	18. 支持样品ID设置，可以为样品分配ID号，便于管理

	
	19
	19. 至少配备USB-A和RS232接口，支持即插即用，可自动识别打印机和电脑等设备，配备蓝牙组件，实现天平和打印机之间无线发送数据

	
	20
	20. 配备数据管理软件, 可同时连接≥10台天平实现数据传输管理。

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表三十一：讲台
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	讲台尺寸：长1200×宽660×高930（±5%）；（其中上柜长1200×宽660×高230（±5%）；下柜长800×宽570×高660（±5%）） ，单位（mm）。展台托可用尺寸为：483*542*150mm（±5%）；键盘托可用尺寸为：575*218*45mm（±5%）；实木扶手尺寸为：590*50*80mm（±5%）；

	
	2
	讲台锁：整个讲台支持用1把钥匙便能轻松开启讲台所有的门。

	
	3
	地台：根据学校讲坛高度配地台。

	
	4
	具备中控内嵌式红外学习功能，无须配置专业学习器，采用一键式联动控制管理功能；支持电脑软件操作，金属贴膜面板操作，面板自带手提电脑接口，≥2路USB接口，网络接口，≥2话筒输入口，≥15个控制键

	
	5
	内置≥3x2RGB带400MHz长线驱动器(带数码展台输入)；电脑开关功能可选。

	
	6
	内置多种投影机RS-232控制代码；

	
	7
	面板自带手提电脑接口，≥2路USB接口，网络接口，话筒接口

	
	8
	电源输入范围：≥220V10A  50HZ 3路设备电源控制。

	
	9
	面板开孔尺寸：211 mm×91 mm（±5%）

	
	10
	高清线：≥25米

	
	11
	分配器：HDMI分配器一分二，≥4K@60Hz

	
	12
	线材辅材安装调试：中控线、线槽、排插、螺丝、扎带等线材辅材、现场安装调试

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。





包组三：
外国语学院：

一、项目概况
原同声传译语言实训室（5A208）设备及线路老化严重，故障频发，已无法满足日常正常教学与考试需求，且已超期服役，存在一定安全隐患。现通过更新换代，以期彻底解决系统卡顿、死机、音视频不同步等问题，确保口译教学与考试活动连续、高效开展，建设一间运行稳定、功能完备、适应现代教学需求、支持外国语学院一流专业/一流课程建设的同声传译训练实验室。
二、最高限价
1、最高限价为：人民币65万元；


采购包1(同声传译实训室改造项目)： 
1.主要商务要求
	标的提供的时间
	合同签订后90日内完成供货、安装调试和验收并交付采购人使用。

	标的提供的地点
	华南农业大学（用户指定地点）

	投标有效期
	从提交投标文件的截止之日起90日历天

	付款方式
	1期：支付比例100%
国内设备： 签订合同后，中标人缴纳合同款的5%作为履约保证金给采购人。在中标人无违法违约的情况下, 货到安装调试验收合格，采购人收到中标人缴纳的履约保证金和中标人开具的等额合法有效发票后10个工作日内向中标人支付合同总价的100%。如因中标人未能及时提供前述发票而造成付款延误，不属采购人违约。（如作为中小企业中标，签订合同后，中标人缴纳合同款的5%作为履约保证金给采购人。采购人在合同签订后5个工作日内预付款合同金额的30%，货到安装调试验收合格，采购人收到中标人开具的等额合法有效发票后10个工作日内向中标人支付合同金额的70%。）。

	验收要求
	1期：
1.合同设备安装调试完成正常工作满15个工作日后进行验收，验收应在采购人和中标人双方共同参加下进行。（如中小企业中标的，履约后，采购人收到验收申请后7日内组织履约验收。）
2.验收按采购人所在国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人和中标人应共同做出详尽的现场记录，或由采购人和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充缺失和更换损坏部件、更换不合格设备、退货退费等的有效证据。由此产生的所有费用由中标人承担。 
3.如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换装的所有费用由中标人承担。
4.国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

	履约保证金
	收取比例：5%,
缴费渠道：电子保函（保险）、支票（本票、汇票）、其他
账号：3602002609000310520
户名：华南农业大学
开户行：广州工行五山支行
支票提交方式：签订合同后提供支票原件给采购人
汇票、本票提交方式：签订合同后提供汇票、本票原件给采购人
说明：签订合同后，中标人缴纳合同款的5%作为履约保证金给采购人。在中标人按合同约定全部履行完成合同义务，并按采购人要求办理相关履约保证金退还手续后10个工作日内，采购人将履约保证金无息退回中标人，否则，采购人有权不予退回履约保证金。采购人因自身原因未按照合同约定及时向中标人退回履约保证金的，应按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准支付利息。

	其他
	（一）投标报价要求：所报价格为广州华南农业大学交货价，包括货物设计、生产、采购、仓储、运输装卸、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、验收、培训、质保期服务、售后服务、质保期备品备件、各项税费及合同实施过程中不可预见费用（包括但不限于国家和地方的法律法规政策变动风险、市场价格波动风险等）等各项费用。除本合同明确约定的费用外，采购人无需支付任何额外费用和承担任何额外义务。                                              
（1）关境内制造的货物：投标人须报含税价，投标总价包括：①货物价格：货到项目现场价（华南农业大学指定地点）；②向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税；③货物在制造或组装时使用的部件和原材料是从关境外进口的已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其他税；④货物运至最终目的地的关境内运输、保险和伴随货物交运的有关费用；⑤验收费、到达安装地点的保险费、安装费、调试费、培训费、技术服务费等。
（2）投标截止时间前已经进口的货物：投标人必须报含税价，投标总价包括：①货物价格：货到项目现场价（华南农业大学指定地点）；②从关境外进口时已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其他税；③向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税；④货物运至最终目的地的关境内运输、保险和伴随货物交运的有关费用；⑤验收费、到达安装地点的保险费、安装费、调试费、培训费、技术服务费等。  
（二）总体要求：
1.投标人应对投标设备列明其品牌、型号、制造商名称、产地、技术参数、功能介绍和使用说明。 
2.对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在采购技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。 
3.投标人所投货物的名称、品牌/制造商名称、型号、规格、配置（包括备品备件）、产地、数量等信息必须准确无误，且应与机器（机身铭牌）上的信息完全一致，中标后在签署合同和供货等后续环节均不得再作任何修改。
4.投标货物的技术规格、功能作用与招标文件要求一致而制造商所提供货物之设备名称与招标文件名称不一致的，须对设备名称不一致提供相关说明（格式自拟）。 
5.中标人保证其所投货物和服务不侵犯任何第三人的合法权益，否则，由中标人承担因此导致的一切法律后果，并赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接经济损失、预期收益损失、名誉损失、维护权益的成本等。
（三）质量保证及售后服务：
1.中标人保证其合同项下提供的全部设备是在中国范围内合法销售的，原制造商制造的全新、未曾使用过的产品，整机无污染、无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求，并且符合国家标准、行业标准以及该产品的出厂标准，可依常规安全合法使用。
2.合同设备除了采购人有特别规定外,质量保证期按生产厂家的标准执行，保修期为 3 年（自采购人单位书面验收合格之日起计算，另有要求的按其规定）。质量保证期内因非采购人过错原因而出现产品质量问题或安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。中标人应在收到采购人通知后24小时内派员到现场维修，若在48小时内仍未能有效解决，中标人须提供同等备件予采购人临时使用，因此产生费用均由中标人负责，采购人不再另行支付。质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期相应顺延，如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。
3.因设备的质量问题而发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由中标人承担。
4.中标人为采购人提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按采购人和中标人双方协商安排。
（四）设备包装及安装调试：
1.设备包装：设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等的措施，符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》及《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。
2.安装调试： （1）中标人负责合同项下货物的安装调试工作，一切费用由中标人负责。 （2）中标人安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。
（五）产品质量标准：
1.投标人所投的产品应是在中国范围内合法销售的原厂原装、全新的产品，表面无划伤、无碰撞，并且符合国家标准、行业标准以及该产品的出厂标准。2.投标人提供的货物须附有产品质量检验合格标志，且进货渠道合法，在中国境内可依常规安全合法使用。 3.投标人应免费提供中文的产品正式说明书，场地准备书，使用手册及维护手册等，以及所有有关本项目执行的技术文件。如果本项目必需但合同又未作规定的，需要投标人才能提供的技术文件，投标人也应及时向采购人提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。上述技术文件应包含保证采购人能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作的需要的所有内容。


2.技术标准与要求
	序号
	核心产品（“△”）
	品目名称
	标的名称
	单
位
	数量
	分项预算单价（元）
	分项预算总价（元）
	面向对象情况
	所属行业
	技术要求

	1
	△
	应用软件
	同声传译实验室软件
	1
	套
	
	
	不专门面向中小企业
	工业
	详见附表一

	2
	
	应用软件
	口译基础课程
	1
	套
	
	
	不专门面向中小企业
	工业
	详见附表二

	3
	
	应用软件
	口语考试软件
	1
	套
	
	
	不专门面向中小企业
	工业
	详见附表三

	4
	△
	应用软件
	口译课程平台
	1
	套
	
	
	不专门面向中小企业
	工业
	详见附表四

	5
	
	应用软件
	终端管理软件
	49
	点
	
	
	不专门面向中小企业
	工业
	详见附表五

	6
	
	其他信息化设备
	口译实验室主机
	1
	台
	
	
	不专门面向中小企业
	工业
	详见附表六

	7
	
	其他信息化设备
	主席机
	1
	台
	
	
	不专门面向中小企业
	工业
	详见附表七

	8
	
	其他信息化设备
	主席显示器
	2
	台
	
	
	不专门面向中小企业
	工业
	详见附表八

	9
	
	其他终端设备
	代表、译员智慧终端
	49
	台
	
	
	不专门面向中小企业
	工业
	详见附表九

	10
	
	其他试验仪器及装置
	智慧笔
	50
	个
	
	
	不专门面向中小企业
	工业
	详见附表十

	11
	
	其他信息化设备
	主席摄像头
	1
	个
	
	
	不专门面向中小企业
	工业
	详见附表十一

	12
	
	其他信息化设备
	代表、译员键盘鼠标
	50
	套
	
	
	不专门面向中小企业
	工业
	详见附表十二

	13
	
	扩音设备
	主席、代表、译员耳麦
	50
	个
	
	
	不专门面向中小企业
	工业
	详见附表十三

	14
	
	扩音设备
	主席鹅颈麦克风
（含幻像电源）
	1
	支
	
	
	不专门面向中小企业
	工业
	详见附表十四

	15
	
	扩音设备
	功放
	1
	台
	
	
	不专门面向中小企业
	工业
	详见附表十五

	16
	
	扩音设备
	音箱
	1
	对
	
	
	不专门面向中小企业
	工业
	详见附表十六

	17
	
	教学、实验用桌
	教师桌
	1
	套
	
	
	不专门面向中小企业
	工业
	详见附表十七

	18
	
	教学、实验用桌
	教师椅
	1
	套
	
	
	不专门面向中小企业
	工业
	详见附表十八

	19
	
	教学、实验用桌
	学生桌
	49
	张
	
	
	不专门面向中小企业
	工业
	详见附表十九

	20
	
	教学、实验用桌
	学生椅
	49
	张
	
	
	不专门面向中小企业
	工业
	详见附表二十

	21
	
	交换设备
	千兆网络交换机
（接入）
	3
	台
	
	
	不专门面向中小企业
	工业
	详见附表二十
一

	22
	
	机柜
	教室机柜
	1
	个
	
	
	不专门面向中小企业
	工业
	详见附表二十二

	23
	
	其他信息化设备
	综合布线
	50
	点
	
	
	不专门面向中小企业
	
	

	24
	
	其他终端设备
	交互式智慧显示终端
	1
	台
	
	
	不专门面向中小企业
	
	


附表一：同声传译实验室软件
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	同传课堂教学

	
	2
	支持教师屏幕广播至学生端，可随时暂停并使学生端画面定格，便于教师切换教学环节；暂停期间教师可进行教案查阅、课件准备等操作而不被学生端所见；

	
	3
	学生发言：教师可以选择学生进行发言，也可以允许学生自主发言，全班可收听其声音并可查看影像；支持多名学生同时发言及影像显示；

	
	4
	学生示范：教师可指定某位学生上台示范，全班均可观看并收听该生的屏幕操作与语音；

	
	5
	交替传译

	
	6
	教师可调用音视频素材组织学生开展口译传译练习，支持学生在纸面进行口译笔记记录，配合口译笔记法训练。系统支持回收学生录音，可生成对应转写文本；语音转写支持校园内网本地部署模式，可不依赖互联网公网完成转写，音频数据不对外流出。

	
	7
	支持口译训练过程中教师可监听学生口译音频，查看学生笔记内容，可对学生作答内容进行问题标注，标注类型支持自定义，便于课堂讲评辅导。 

	
	8
	训练后学生可回放录音，界面整合转写文本与笔记记录，支持同步播放，教师标注的问题可显示并可点击定位。

	
	9
	支持学生互评、自评与教师批改，可对录音标注问题、评分与评语，问题类型涵盖常见口译问题并支持自定义。 

	
	10
	训练结束后教师可抽取任意学生讲评，展示其录音转写文本与笔记记录，呈现师评/互评/自评分项结果。

	
	11
	同声传译

	
	12
	教师可播放音视频素材并下发翻译文稿，学生据此进行同声传译训练，训练以分段多轮方式组织；录音可经语音识别转为文字稿、可导出、离线可用。

	
	13
	训练进行中，教师可实时旁听任意学生的表现，并一键标注问题（类型涵盖常见口译问题并可自定义）。

	
	14
	训练结束后学生可回放口译录音并调阅原文稿件；支持学生互评、学生自评和教师批改。

	
	15
	训练结束后 教师可抽取学生讲评并支持横向对比。 

	
	16
	口语训练

	▲
	17
	▲教师可播放音视频素材组织学生开展口语训练，可识别语音转为文字稿供教师讲评及学生互评、自评；语音转写在离线时仍可用。 （投标时提供指标符合性承诺；中标后签订合同前需到采购人处进行产品性能演示。）

	
	18
	训练中教师可旁听任意学生并标注问题，问题类型涵盖常见口语问题并支持自定义。训练结束后学生可自主回放本人的口语训练录音进行复听。

	
	19
	支持学生互评；支持学生自评与教师批改；支持多人对比讲评。

	
	20
	口语讨论

	
	21
	支持口语讨论训练，随机编组或学生自主组合，小组录音统一回收并经语音识别转写文字供教师点评；训练后可回放。

	▲
	22
	▲教师可实时旁听任意学生/小组并标注问题，问题类型涵盖常见口语问题并支持自定义。（投标时提供指标符合性承诺；中标后签订合同前需到采购人处进行产品性能演示。）

	
	23
	讨论结束后教师可选取小组讲评并支持多组对比。 

	
	24
	听写训练

	
	25
	支持听写训练，学生可用书写笔在纸面作答，书写记录可导出。采集方式不限，可为手写笔或其他等效技术方案。

	
	26
	训练结束后教师可选取任意学生讲评，界面展示其书写成果，并支持多名学生横向对比讲评。

	
	27
	笔译训练

	
	28
	支持笔译训练，系统可将原文分段供学生逐段撰写译文，支持互评自评与教师批改，可标注常见笔译问题与评分评语。

	
	29
	训练进行中，教师可实时查看任意一名学生的动态作答界面。

	
	30
	同传会议功能

	
	31
	代表发言：代表可自主开启发言并共享屏幕；全体参会者既能听到该代表声音，也可同步查看其屏幕内容与实时影像；主席可关闭自主发言权限，改由主席代为发言。

	
	32
	会议资料：所有代表可以上传和共享会议资料，包括：文档、表格、图片、视频等。参会人可以便捷查阅，无需携带纸质材料，实时获取所需信息，也可导出会议资料；当会议资料有更新时，系统能够实时同步到所有参会人设备上，确保所有参会人都能获取到最新最准确的信息；

	
	33
	支持多路数字翻译频道并可将译员席位绑定频道（频道数量以满足教学与考试需要为准，至少不少于6路）

	
	34
	支持多种收听模式，涵盖原始语音、翻译语音、原译分离与原译混合，且可随时切换；

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。



附表二：口译基础课程
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	▲
	1
	▲具备口译基础专项教学能力，覆盖听辨、记忆、复述、数字口译、公共演讲等口译核心技能；支持教师自定义教学单元，支持单元增删、合并、顺序调整，教案内容可编辑修改，配套教学素材可自主增删。（投标时提供指标符合性承诺；中标后签订合同前需到采购人处进行产品性能演示。）

	
	2
	教师可结合实际教学需要灵活增减调整教案，满足个性化教学；

	
	3
	提供覆盖口译基础核心能力的相应教学资源，教师也可以自己上传教学资源。 

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表三：口语考试软件
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	支持国内外主流口笔译及外语等级考试场景（含CATTI、TEM、HSK等）的口语考试，产品成熟稳定。

	
	2
	考试全程由系统自动完成，避免教师误操作；考试结束后提供核验机制，学生可回听考试录音，确保作答真实有效。

	
	3
	学校可以用口语试卷编辑工具实现自主命题，系统完全覆盖朗读、复述、演讲、问答和讨论等题型，支持文字、图形、音频和视频等内容；录音采用通用音频格式（如mp3），支持双备份容错，可支持视频情景对话场景。

	
	4
	系统支持单人或多人阅卷模式，可隐藏学生准考证号与姓名，教师仅需点击播放答题录音并依评分向导打分，保障阅卷公正；提供试题浏览与考生浏览两种模式供教师选择，提升阅卷效率；阅卷完成后系统自动完成成绩统计并支持导出。

	
	5
	支持各语种的语音合成，帮助学生语音合成训练，方便老师出听力试卷，自动把文字合成为声音，合成后可以保存为MP3形式。

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表四：口译课程平台
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	平台基于服务端架构构建，无需安装客户端软件，全部功能均可通过标准浏览器访问；支持在校园网内部署私有云环境，即便不接入互联网也能正常运行，保障教学不受网络影响；

	
	2
	教学设计

	
	3
	教师可自主构建课程知识结构体系，以组织和关联管理教学内容。该体系应支持多级知识节点的增删改操作，并支持设定各节点间的逻辑关联关系。教师在制作课程教案时，可为每个教学资源或教学活动关联相应知识节点，并可查看每个知识节点所关联的全部教学内容。系统应以图形化方式展示该知识结构体系，并支持基于知识节点统计教学目标的覆盖情况。

	
	4
	教师准备课程教案，按单元组织课前预习、课件、课中练习和课后作业，单元中的每个教学活动和资源都可以关联知识体系中的知识点；教师上传课程资源的格式包括：MP4、MP3、DOC、PPT、XLS、PDF、TXT、JPG、PNG；

	
	5
	教师既可新建教案，也可选用已有模板快速创建并修改教案，并可直接在教学活动中复用模板内的资源与活动；支持新建单元、合并单元与修改单元名称和顺序。

	
	6
	教师可向个人或小组布置微课预习、口语、开放式、口译、笔译及资料预习等作业，且每项作业均可关联知识体系中的知识点。

	
	7
	教师可开展课中练习，类型包括交替传译、同声传译、笔译、朗读、听写、口语与测验等；学生按要求完成，系统统一回收练习结果并形成课堂记录，供教师、学生回看，师生均可导出；每项课中训练均可关联知识点。

	
	8
	人工智能辅助口译语料编辑

	
	9
	教师可借助人工智能便捷地制作教学与考试素材；支持音频转文字、图片文字识别、文本查找替换，并可调整文本难度，切换文本语言风格。

	▲
	10
	▲支持多语种文本转语音合成，支持不少于 6 种主流语种，提供多种发音人，可调节语速。（投标时提供指标符合性承诺；中标后签订合同前需到采购人处进行产品性能演示。）

	
	11
	支持机器翻译，按句段对文本进行翻译并生成平行语料；翻译语种涵盖主流语种等。

	
	12
	支持一键调整语速，语速范围包括但不限于：0.5倍，0.8倍，1倍，1.2倍，1.5倍，2倍；

	
	13
	布置作业：支持设置发布、提交、完成方式与评价办法；可配置作业说明、答案解析、附件、截止时间等；可设置补交条件。

	
	14
	批改作业：支持系统自动批改和教师手动批改，教师可以修改系统批改评分；教师在批改作业过程中可以按照学生姓名、学号和作业递交情况进行排序，查看整体作业情况；教师能够对学生作业批阅评分等级，撰写评语，内容修订、问题标记等；

	
	15
	课堂作业讲评：教师可在授课现场直接点评学生作业，调阅其完成成果，并展示得分、评语等批改详情；

	
	16
	作业批改完毕后系统直接生成成绩，并自动汇入成绩统计；

	
	17
	成绩

	
	18
	平台自动归集并统计学生学习数据，按课程维度分类呈现；

	
	19
	知识点维度呈现当前教学班在课程知识体系中各个知识点的得分情况；

	
	20
	支持学生个人学情阶段性报告：系统可按周期自动汇总学生课前、课中、课后的学习数据，生成学情报告；报告应包含课程基本信息、学习目标达成度统计、常见问题分析、个人学习活动分析。 

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表五：终端管理软件
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	系统应支持终端离线工作模式，当服务器或网络发生故障时，教室内终端可依托本地缓存继续执行已下发的教学业务，保障课堂教学不中断；

	▲
	2
	▲支持多种类型的终端设备（含台式机、笔记本等）作为虚拟桌面终端，兼容主流X86架构处理器平台；（投标时提供指标符合性承诺及相关兼容性证明文件；中标后签订合同前需到采购人处进行产品性能演示。）

	
	3
	支持网络和硬盘双启动方式，终端自动通过网络启动；当网络中断时，终端可正常运行无需重启；

	
	4
	支持本地硬盘与网络读取系统的自动同步、自动还原与更新，断网或本地硬盘故障时终端可正常运行、无需手工切换或重启，并可在管理端查看更新状态；

	
	5
	支持自动还原与更新，客户机重启即可回到既定可靠状态；

	
	6
	支持对客户机集中实施远程开机、关机、重启、外网访问管控、终端信息修改及故障标记等操作；

	
	7
	采用WEB管理界面管理方式，管理端界面中可以查看授权点位、终端开机数量、故障终端数、终端CPU使用率和服务器硬盘存储空间等信息；

	
	8
	终端管理，可以查看终端的计算机名、MAC地址、IP地址、当前联机状态、硬盘存储空间和当前使用镜像等数据；

	
	9
	为提升分发效率，系统应支持多网卡分布式传输，管理员可自定义各网卡所对应的部署终端范围；

	
	10
	支持按需交付，能够依据课程、教师或应用的不同提供差异化桌面；既允许管理员统一指定桌面，也允许学生自行选取桌面；

	
	11
	至少支持 Windows10/11；

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表六：口译实验室主机
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	机架式口译实验室主机；

	
	2
	主板集成万兆以太网接口≥1个，主板集成千兆以太网接口≥2个；

	
	3
	支持高效的镜像存储与更新机制，能够降低存储占用并缩短运维时间；

	
	4
	CPU规格： 处理器≥4核8线程，主频≥3.0GHz，性能满足教学软件流畅运行；兼容主流X86架构处理器平台。

	
	5
	内存容量≥16GB（DDR4），采用固态硬盘+机械硬盘的混合式存储，固态硬盘容量≥1TB（M.2 NVME SSD），机械硬盘容量≥4TB（SATA3.0）；

	
	6
	主板集成VGA+HDMI双路显示输出；主板集成USB接口≥6个；

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表七：主席机
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	主席智慧翻译终端具备语言教学、自主学习及大规模外语考试功能，图形化界面，支持外语教学、口笔译训练及考试等通用教学应用。

	
	2
	内置语音识别、音效处理功能，语音延迟达到《数字语言学习环境设计要求（GB/T 36354-2018）》A级标准；

	
	3
	支持屏幕广播、学生发言、语音对讲、主题讨论、角色扮演等功能；

	
	4
	CPU规格： 处理器≥12核，主频≥2.0GHz，性能满足多路音视频处理需求；内存≥16GB，SSD≥512GB，HDMI+DP输出，USB≥7个（含Type-C），千兆网口。

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表八：主席显示器
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	≥15.6英寸IPS触摸显示器，支持≥10点触控；

	
	2
	分辨率：≥1920*1080，16:9全高清；

	
	3
	刷新率：≥60赫兹；

	
	4
	对比度：1000:1；

	
	5
	接口：HDMI、DP、VGA；

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表九：代表、译员智慧终端
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	智慧语言终端具备语言教学、自主学习及大规模外语考试功能，图形化界面，支持外语教学、口笔译训练及考试等通用应用；

	
	2
	内置语音识别、音效处理功能，语音延迟达到《数字语言学习环境设计要求（GB/T 36354-2018）》A级标准；

	
	3
	支持屏幕广播、学生发言、语音对讲、主题讨论、角色扮演等功能；

	
	4
	触控一体式终端，显示与主机一体化设计、显示清晰且防眩光，屏幕≥14英寸、分辨率≥1920×1080、≥10点触控，内置高清摄像头（≥1080P）；

	
	5
	为满足口译实训操作便捷性，终端应具备便捷的发言、静音及返回操作方式（实体按键或等效交互界面）及音量调节功能； 

	
	6
	置高性能处理器，≥4核，主频≥1.6GHz，满足语音处理与多任务教学需求；

	
	7
	内存容量≥6GB，SSD≥240GB；

	
	8
	为满足翻译训练及小组研讨的多屏扩展需求，终端提供不少于2路独立显示输出接口； 

	
	9
	提供标准耳麦接口（如USB或3.5mm等通用接口），确保语音信号传输纯净稳定； 

	
	10
	设备整机性能满足：信噪比≥70dB；整机运行噪声≤30dB；具备电源保护；≥2 路显示输出（含VGA、HDMI或DP等标准接口）；≥6 个 USB（≥3 个 USB3.0，至少 1 个 Type‑C）；能够72小时连续稳定运行。

	
	11
	提供千兆网络接口；

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表十：智慧笔
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	支持口译笔记采集，可记录手写轨迹，支持导出笔记记录；采集方式不限，可以为手写笔或其它等效技术方案

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表十一：主席摄像头
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	最大分辨率: ≥720p/30fps；

	
	2
	内置麦克风: 立体声、降噪。

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表十二：代表、译员键盘鼠标
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	USB键盘+USB光电鼠标。

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表十三：主席、代表、译员耳麦
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	耳机：频率响应20-20KHZ，阻抗≥32Ω，灵敏度：≥108dB（1mw,500Hz）

	
	2
	麦克：频率响应200-5000HZ，阻抗≥2200Ω，灵敏度：≤-42dB,指向性：单指向。总谐波失真：≤0.2%。

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表十四：主席鹅颈麦克风（含幻像电源）
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	频响范围：90Hz-15KHz；

	
	2
	灵敏度：-29dB±3dB；

	
	3
	输出阻抗：1KΩ±30%；

	
	4
	供电电压：≥幻象48V；

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表十五：功放
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	额定功率：≥2×200W  8Ω,≥2×300W  4Ω；

	
	2
	频率响应：20Hz-20KHz；

	
	3
	接口：至少支持6.5mm音频输入 x 2、线路输入 x 3、线路输出 x 2。

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表十六：音箱
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	额定功率：≥60W，最大功率：≥240W；

	
	2
	额定阻抗：≥8Ω，频率响应：90Hz-20kHz；

	
	3
	自带音箱支架。

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表十七：教师桌
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	需定制。
整体外形长度不小于1400mm，深度不小于700mm，高度控制在750mm-780mm，采用钢木结构设计，可满足教师同传主控设备、显示器、主机及办公器材摆放使用，适配语音室教学操控需求。

	
	2
	基材和油漆都环保，甲醛释放量符合国家标准； 整桌耐磨、耐高温、光度自然持久； 采用优质五金配件。

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表十八：教师椅
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	椅宽≥600mm、椅深≥620mm、总高 950–1050mm；
座面尺寸：宽≥480mm、深≥450mm，座高可调节420–520mm。

	
	2
	主框架采用优质钢材，结构稳固；表面防锈处理，喷涂环保漆；面料采用高级PU皮革，耐磨、阻燃、耐污渍；采用优质五金配件，转动灵活、升降平稳。

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表十九：学生桌
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	需定制。
学生语音单人工位桌：单人工位宽度不小于700mm，桌面深度不小于550mm，桌体高度统一为750mm-800mm，结构规整，可满足学生语音终端、显示设备、键鼠及实训笔记资料摆放，适配同传口译实训教学场景。

	
	2
	隐藏式槽体，可容纳语言终端及线缆；

	
	3
	隐藏式滑轨钢制托盘，可容纳键盘、鼠标；

	
	4
	桌面环保等级同等或优于E1级，甲醛释放量符合国家标准；安装隔板和前挡玻璃；桌体采用钢制，表面工艺预处理后安全耐用。

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表二十：学生椅
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	椅宽≥450mm、椅深≥450mm、总高 820–920mm；座面宽≥420mm、深≥420mm，座高 380–460mm 可调；

	
	2
	主框架采用优质钢材，结构稳固；表面防锈处理，喷涂环保漆；面料采用高级PU皮革，耐磨、阻燃、耐污渍；采用优质五金配件，转动灵活、升降平稳。

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表二十一：千兆网络交换机（接入）
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	端口：≥24个10M/100M/1000M自适应以太网口；

	
	2
	包缓存：≥4Mb；

	
	3
	交换容量：≥48Gbps；

	
	4
	包转发率：≥35.7Mpps；

	
	5
	输入电压：100V-240V；

	
	6
	防雷：共模防护≥7KV，防雷等级≥四级；

	
	7
	功耗：≤20W；

	
	8
	工作温度：0-40度。

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表二十二：教室机柜
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	20U 落地机柜，符合 EIA‑310 19 英寸标准机架；机架安装宽度 482.6mm，柜体外宽 600mm；设备可用安装深度≥480mm，机柜外部总深度≥600mm；

	
	2
	采用优质冷轧钢板制作，整体框架结构设计；

	
	3
	机顶配风扇。

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表二十三：综合布线
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	布线规范：符合《中华人民共和国国家标准-综合布线系统工程设计规范》，布设线槽须强弱电分离，走线合理互不交叉；

	
	2
	网线及配件：室内非屏蔽六类（Cat6）双绞线，其燃烧性能符合国家标准GB 31247-2014的B1级（或B2级）要求；产品性能及系统设计、验收符合GB/T 50311-2016《综合布线系统工程设计规范》及GB/T 50312-2016《综合布线系统工程验收规范》等相关国家标准；适配非屏蔽六类（Cat6）水晶头；

	
	3
	光纤及配件：50/125μm多模光纤，最大传输距离≥300m；

	
	4
	电源插排防雷电；

	
	5
	教室内接入交换机级联，服务器连接采用成品跳线。

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表二十四：交互式智慧显示终端
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	智能交互平板显示尺寸≥86英寸，分辨率：≥3840*2160，采用直下式背光，红外触控技术，在双系统下均支持≥50点触控及≥50点书写划线。

	
	2
	智能交互平板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，AG防眩光，硬度≥莫氏7级。
安全及能效要求 1.智能交互平板背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，拍摄时画面无条纹闪烁。光源稳定无频闪，防止眼睛疲劳。

	
	3
	依据GB 21520-2023标准，能效等级至少达到1级。 

	
	4
	前置接口需采用隐藏式设计，具有翻转式防护盖板，有效防护推拉黑板对外接设备的撞击。为方便不同厚度U盘接入，开合角度≥100°。

	
	5
	智能交互平板具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护等功能。

	
	6
	智能交互平板前置面板至少具备1路HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口，1路Type-C接口（具备数据传输、充电等功能）。

	
	7
	为方便用户外接拓展设备，智能交互平板后置非转接 HDMI输入≥2路，HDMI输出≥1路（至少支持安卓及其他通道信号输出）。

	
	8
	智能交互平板具有通屏笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等。

	
	9
	智能交互平板接口具备丝印中文标识。

	
	10
	智能交互平板处理器性能不低于主流中高端移动平台水平；内存≥2G，存储≥64G。  设备需配备x86架构OPS内置电脑模块，支持Windows 10/11等多种系统，用于运行教学管理软件。

	
	11
	内置一体化超高清摄像头，单颗摄像头有效像素≥1200W，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能，支持远程巡课功能，具备指示灯工作状态提示。

	
	12
	内置电脑：采用 80pin 通用标准接口（符合 OPS 规范），即插即用，易于维护。

	
	13
	内存：≥16G DDR4。

	
	14
	硬盘：≥512G SSD固态硬盘。

	
	15
	接口：整机非外扩展具备≥5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等。

	
	16
	移动支架：用于86寸一体机钢制移动支架。

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。





包组四：
材料与化学工程学院：

一、项目概况
本项目聚焦材料化工领域合成制备、表征分析全链条科研需求，补齐现有实验室基础硬件短板。采购的系列核心设备，可支撑光化反应、材料表征、样品前处理等关键实验环节，突破现有平台设备缺口对科研选题的限制，为新材料研发、化工过程优化等方向的科研攻关提供基础硬件支撑。
二、最高限价
1、最高限价为：人民币75.73万元；


采购包1(材化本科实验教学设备)： 
1.主要商务要求
	标的提供的时间
	合同签订后90日内完成供货、安装调试和验收并交付采购人使用。

	标的提供的地点
	华南农业大学（用户指定地点）

	投标有效期
	从提交投标文件的截止之日起90日历天

	付款方式
	1期：支付比例100%
国内设备： 签订合同后，中标人缴纳合同款的5%作为履约保证金给采购人。在中标人无违法违约的情况下, 货到安装调试验收合格，采购人收到中标人缴纳的履约保证金和中标人开具的等额合法有效发票后10个工作日内向中标人支付合同总价的100%。如因中标人未能及时提供前述发票而造成付款延误，不属采购人违约。（如作为中小企业中标，签订合同后，中标人缴纳合同款的5%作为履约保证金给采购人。采购人在合同签订后5个工作日内预付款合同金额的30%，货到安装调试验收合格，采购人收到中标人开具的等额合法有效发票后10个工作日内向中标人支付合同金额的70%。）。

	验收要求
	1期：
1.合同设备安装调试完成正常工作满15个工作日后进行验收，验收应在采购人和中标人双方共同参加下进行。（如中小企业中标的，履约后，采购人收到验收申请后7日内组织履约验收。）
2.验收按采购人所在国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人和中标人应共同做出详尽的现场记录，或由采购人和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充缺失和更换损坏部件、更换不合格设备、退货退费等的有效证据。由此产生的所有费用由中标人承担。 
3.如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换装的所有费用由中标人承担。
4.国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

	履约保证金
	收取比例：5%,
缴费渠道：电子保函（保险）、支票（本票、汇票）、其他
账号：3602002609000310520
户名：华南农业大学
开户行：广州工行五山支行
支票提交方式：签订合同后提供支票原件给采购人
汇票、本票提交方式：签订合同后提供汇票、本票原件给采购人
说明：签订合同后，中标人缴纳合同款的5%作为履约保证金给采购人。在中标人按合同约定全部履行完成合同义务，并按采购人要求办理相关履约保证金退还手续后10个工作日内，采购人将履约保证金无息退回中标人，否则，采购人有权不予退回履约保证金。采购人因自身原因未按照合同约定及时向中标人退回履约保证金的，应按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准支付利息。

	其他
	（一）投标报价要求：所报价格为广州华南农业大学交货价，包括货物设计、生产、采购、仓储、运输装卸、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、验收、培训、质保期服务、售后服务、质保期备品备件、各项税费及合同实施过程中不可预见费用（包括但不限于国家和地方的法律法规政策变动风险、市场价格波动风险等）等各项费用。除本合同明确约定的费用外，采购人无需支付任何额外费用和承担任何额外义务。                                              
（1）关境内制造的货物：投标人须报含税价，投标总价包括：①货物价格：货到项目现场价（华南农业大学指定地点）；②向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税；③货物在制造或组装时使用的部件和原材料是从关境外进口的已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其他税；④货物运至最终目的地的关境内运输、保险和伴随货物交运的有关费用；⑤验收费、到达安装地点的保险费、安装费、调试费、培训费、技术服务费等。
（2）投标截止时间前已经进口的货物：投标人必须报含税价，投标总价包括：①货物价格：货到项目现场价（华南农业大学指定地点）；②从关境外进口时已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其他税；③向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税；④货物运至最终目的地的关境内运输、保险和伴随货物交运的有关费用；⑤验收费、到达安装地点的保险费、安装费、调试费、培训费、技术服务费等。 
（二）总体要求：
1.投标人应对投标设备列明其品牌、型号、制造商名称、产地、技术参数、功能介绍和使用说明。 
2.对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在采购技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。 
3.投标人所投货物的名称、品牌/制造商名称、型号、规格、配置（包括备品备件）、产地、数量等信息必须准确无误，且应与机器（机身铭牌）上的信息完全一致，中标后在签署合同和供货等后续环节均不得再作任何修改。
4.投标货物的技术规格、功能作用与招标文件要求一致而制造商所提供货物之设备名称与招标文件名称不一致的，须对设备名称不一致提供相关说明（格式自拟）。 
5.中标人保证其所投货物和服务不侵犯任何第三人的合法权益，否则，由中标人承担因此导致的一切法律后果，并赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接经济损失、预期收益损失、名誉损失、维护权益的成本等。
（三）质量保证及售后服务：
1.中标人保证其合同项下提供的全部设备是在中国范围内合法销售的，原制造商制造的全新、未曾使用过的产品，整机无污染、无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求，并且符合国家标准、行业标准以及该产品的出厂标准，可依常规安全合法使用。
2.合同设备除了采购人有特别规定外,质量保证期按生产厂家的标准执行，保修期为 1  年，其中实验室用冷藏箱保质期为3年（自采购人单位书面验收合格之日起计算，另有要求的按其规定）。质量保证期内因非采购人过错原因而出现产品质量问题或安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。中标人应在收到采购人通知后24小时内派员到现场维修，若在48小时内仍未能有效解决，中标人须提供同等备件予采购人临时使用，因此产生费用均由中标人负责，采购人不再另行支付。质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期相应顺延，如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。
3.因设备的质量问题而发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由中标人承担。
4.中标人为采购人提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按采购人和中标人双方协商安排。
（四）设备包装及安装调试：
1.设备包装：设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等的措施，符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》及《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。
2.安装调试： （1）中标人负责合同项下货物的安装调试工作，一切费用由中标人负责。 （2）中标人安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。
（五）产品质量标准：
1.投标人所投的产品应是在中国范围内合法销售的原厂原装、全新的产品，表面无划伤、无碰撞，并且符合国家标准、行业标准以及该产品的出厂标准。2.投标人提供的货物须附有产品质量检验合格标志，且进货渠道合法，在中国境内可依常规安全合法使用。 3.投标人应免费提供中文的产品正式说明书，场地准备书，使用手册及维护手册等，以及所有有关本项目执行的技术文件。如果本项目必需但合同又未作规定的，需要投标人才能提供的技术文件，投标人也应及时向采购人提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。上述技术文件应包含保证采购人能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作的需要的所有内容。


2.技术标准与要求
	序号
	核心产品（“△”）
	品目名称
	标的名称
	单
位
	数量
	分项预算单价（元）
	分项预算总价（元）
	面向对象情况
	所属行业
	技术要求

	1
	
	其他试验仪器及装置
	光化学反应仪
	台
	3
	
	
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表一

	2
	
	其他试验仪器及装置
	数字阿贝折射仪
	台
	6
	
	
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表二

	3
	
	其他试验仪器及装置
	数字电位差综合测试仪
	台
	7
	
	
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表三

	4
	
	其他试验仪器及装置
	电子分析天平
	台
	8
	
	
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表四

	5
	
	其他试验仪器及装置
	数码体视显微镜
	台
	1
	
	
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表五

	6
	
	其他试验仪器及装置
	超声波清洗器
	台
	2
	
	
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表六

	7
	
	其他试验仪器及装置
	数显定时调速剪切乳化机
	台
	2
	
	
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表七

	8
	
	其他试验仪器及装置
	LCD数控加热型磁力搅拌器
	台
	10
	
	
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表八

	9
	
	其他试验仪器及装置
	电热恒温干燥培养箱
	台
	4
	
	
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表九

	10
	
	其他试验仪器及装置
	紫外可见分光光度计
	台
	8
	
	
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表十

	11
	
	其他试验仪器及装置
	不锈钢水槽
	台
	3
	
	
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表十一

	12
	
	其他试验仪器及装置
	双螺杆挤出机
	台
	1
	
	
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表十二

	13
	
	其他试验仪器及装置
	模具
	套
	1
	
	
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表十三

	14
	
	其他试验仪器及装置
	高速台式离心机
	台
	4
	
	
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表十四

	15
	
	其他试验仪器及装置
	电热鼓风干燥箱
	台
	1
	
	
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表十五

	16
	
	其他试验仪器及装置
	实验室用冷藏箱
	台
	1
	
	
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表十六

	17
	
	其他试验仪器及装置
	垂直电泳槽
	台
	2
	
	
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表十七

	18
	
	其他试验仪器及装置
	水平电泳槽
	台
	4
	
	
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表十八




附表一：光化学反应仪
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	一、主体部分：

	▲
	2
	数显光源功率可连续调节大小；

	
	3
	温度保护：箱体内温度高于 50℃启动断电保护；

	▲
	4
	适配数显光源控制器，可兼容汞灯、氙灯、金卤灯等多种光源；

	
	5
	汞灯功率调节范围：100~1000W，可连续调节；

	
	6
	氙灯功率调节范围：100~1000W，可连续调节；

	
	7
	金卤灯功率调节范围：100~500W，可连续调节；

	
	8
	冷却水循环装置制冷量：≥1000W；

	
	9
	冷却水循环装置：设脚轮和底部排液阀，工作温度范围 - 20℃~100℃，容积 ≥10L。

	
	10
	小容量反应部分：石英试管规格：30ml、50ml（支持定做）；

	
	11
	样品处理量：可同时处理至少12个样品（支持定做）；

	▲
	12
	搅拌装置：数显旋转型12位磁力搅拌装置，可同步调节至少12个样品的搅拌速度；

	
	13
	二、产品配置：

	
	14
	数显光化学控制器≥ 1 台（同时显示电压、电流、功率，内置温度保护传感器）；

	
	15
	光化学反应暗箱 ≥1 台；

	
	16
	双层石英冷阱≥ 1 支；

	
	17
	汞灯 1000W ≥1 支、氙灯 1000W ≥1 支、金卤灯 500W≥ 1 支；

	
	18
	旋转型数显12位磁力搅拌装置≥ 1 台；

	
	19
	石英试管：30ml、50ml 各≥12支；

	
	20
	防紫外眼镜 ≥1 个；

	
	21
	移动推车 ≥1 个；

	
	22
	可接受通道数及反应器容积大小定制。

	
	23
	冷水循环装置（光化学专用槽）≥1 台。

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。



附表二：数字阿贝折射仪
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	测量范围 ：1.30000～1.72000；Brix：0～100%；

	
	2
	分辨率：(nD) ≤0.00001 ( Brix) 0.01%  

	
	3
	准确度 ：≤ ±0.0002；Brix：±0.1%

	
	4
	内置测量模式：≥8种；

	
	5
	温度显示范围：≥﹣20-120℃；

	
	6
	数据存储：≥500组；

	
	7
	显示方式：彩色液晶触摸屏

	
	8
	通信接口： RS232/USB（可支持针式打印机）

	▲
	9
	三维操作过程目镜随着调节变化（用画中画方式展示目镜的变化过程，分别具有色彩的变化和黑白界面位置变化过程，读取数据），投标时需提供画中画截图。

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表三：数字电位差综合测试仪
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	显示：≥七位数字显示；

	
	2
	测量范围≥：±5V；

	
	3
	分 辨 率≤：1 μV；

	
	4
	UJ电位差计、光电检流计、1V标准电池、电源功能结合于一体，无需另配标准电池；

	
	5
	可用内标或外标进行标定。

	▲
	6
	配套数字电位差综合测试仪三维虚拟仿真软件一套，仿真技术软件采用3D虚拟仿真技术，软件具有盐桥制备仿真操作过程，中英文切换功能，可实现中英文双版操作，选择英文后，所有界面内容均使用英文展现，包括三维场景界面、功能按钮、数据图表、评分系统等全部为英文，可对接教学管理平台，仿真实验及考核步数量不少于40步，提供具有盐桥制备仿真操作过程及中英文实验界面等以上功能截图不少于三张，截图为三维效果图像需对应全部功能并画面清晰。

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表四：电子分析天平
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	最大秤量：≥220 g

	
	2
	可读性：0.1 mg

	
	3
	重复性：≤ 0.08 mg

	
	4
	测试载荷 ：≤0.1 mg

	
	5
	线性误差：≤±0.2 mg

	
	6
	稳定时间：≤2 秒

	
	7
	秤盘尺寸：≥⌀ 90 mm

	
	8
	校准方式：至少支持外部校准（需使用砝码手动校准）


	
	9
	显示屏：背光显示

	
	10
	内置包括但不限于称量，计件称量，百分比称量，配方称量，动态称量，密度，检重称量，自由因子称量，统计数据，综合计算9种应用程序：可方便快捷调用。

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表五：数码体视显微镜
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	光学系统：无像倾斜光学系统；

	
	2
	放大倍数：≥6.5×-53×；

	
	3
	变倍方式：横轴连续变倍/水平手轮变倍；

	
	▲4
	变倍比≥：1：8.1(0.65×-5.3×)；连续变倍比≥1:8.1；变倍范围至少覆盖 0.65×～5.3×；

	
	5
	一体化结构设计，倾斜角度≥35°，可360°旋转；体视角≥12°；目镜筒为内藏式转轴变倍机构；

	
	6
	瞳距调节：50mm-75mm；

	
	7
	目镜：高眼点广角目镜，10×，视场数≥φ24mm，视度可调；

	
	▲8
	连续变倍视场直径范围：≤φ36.36mm，≥φ4.71mm

	
	9
	工作距离：约110 mm；

	
	10
	调焦机构：可调松紧式调焦大旋钮，带有防止下滑装置；

	
	11
	光源：透反射LED双光源，亮度可调；透反射光源单独控制，可以单独或同时使用；

	
	12
	高清一体式智能平板相机；

	
	13
	屏幕尺寸：≥10.5英寸；

	
	14
	双频WIFI：支持WIFI6；

	
	15
	输出接口：USB接口≥3，HDMI接口≥1，千兆网口≥1；

	
	16
	像元尺寸：≥2.0um*2.0um；

	
	17
	相机功能：镜像，翻转，冻结，黑白；

	
	18
	支持全鼠标操作和触摸操作；

	
	19
	支持拍照录像功能；

	
	20
	即时拍照，录像，图片预览。

	
	21
	拥有点坐标，十字线，坐标系，文字注解等标示功能，拥有长度测量，几何测量，面积测量等测量软件。

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表六：超声波清洗器
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	容量：≥3L

	
	2
	超声频率：≥40KHz

	
	3
	超声功率：≥100W

	
	4
	功率可调：≥40-99（%）

	
	5
	加热功率：≥400W

	
	6
	温度设定范围：≥室温-80℃

	
	7
	时间可调：≥1-99（min）

	
	8
	降音盖：有

	
	9
	排水：有

	
	10
	其他配置：清洗网篮、降音盖

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表七：数显定时调速剪切乳化机
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	控制方式：数字显示屏实时显示转速，可定时结束停机

	
	2
	转速范围：≥2000-11000r/min，无极可调

	
	3
	输出功率：≥300W

	
	4
	最大处理量：≥40L（水溶液体系）

	
	5
	工作头外径：≥70mm（满足或优于304不锈钢材质，耐腐蚀）

	
	6
	定子配置：配置至少3 套可更换定子，具体根据用户要求提供

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表八：LCD数控加热型磁力搅拌器
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	工作盘尺寸：≥φ135mm（5寸）

	
	2
	盘面材质：陶瓷涂层铝盘面

	
	3
	温度控制范围：≥340℃

	
	4
	温度设定精度：≤1℃

	
	5
	加热功率：≥600w

	
	6
	速度范围：≥100-1500rpm

	
	7
	最大搅拌量（水）：≥20L

	
	8
	具有转速显示功能

	
	9
	具有温度显示功能

	
	10
	电机类型：直流无刷电机

	
	11
	电机输出功率：≥10w

	
	12
	过温保护：≥420℃

	
	13
	数据接口：具备数据传输功能，可远程电脑操控仪器并记录转速和温度数据

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表九：电热恒温干燥培养箱
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	控温范围：室温+10-200℃

	
	2
	控温精度：≤0.1℃

	
	3
	温度波动：±1℃

	
	4
	不锈钢内胆工作室尺寸：≥490×550×525mm

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表十：紫外可见分光光度计
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	光学系统：单光束,1200线/mm全息光栅

	
	2
	≥7寸800X600像素触摸屏液晶显示,全触摸屏操作

	▲
	3
	自带蓝牙传输,支持无线蓝牙打印机及手机APP功能,测量数据与手机同步,一键分享数据(微信或邮件)(需提供实物图片证明或官网截图或第三方检测报告等证明材料作为佐证并加盖投标人公章)

	
	4
	支持U盘存储功能

	▲
	5
	仪器样品槽前侧至少有六个比色皿存放孔以便存放比色皿。

	
	6
	光谱带宽：≤2.0nm

	
	7
	波长范围：≥190-1100nm

	
	8
	波长精度：≤±2nm

	
	9
	稳 定 性：≤±0.002A/h(500nm,预热后)

	
	10
	波长重复性：≤1nm

	
	11
	杂 散 光：≤0.2%T

	
	12
	数据输出：至少具备USB接口

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表十一：不锈钢水槽
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	水槽总尺寸约为1.2*0.4*0.9m，间隔配置至少3个全铜水龙头；内侧约0.1m槽沿，水槽中间至少2节支架稳固，一节支架固定水槽，一节下方稳定，可置物，可承重100kg以上，不晃动；

	
	2
	水槽材质选用满足或优于304不锈钢材质，耐碱腐蚀；使用中不会产生锈点；

	
	3
	水槽尺寸深度0.3-0.5m，水槽厚度不小于2mm，耐金属剐蹭，受压无形变异响；

	
	4
	水槽排水口优选常规大口径；排水口U型防臭管，打孔接入楼栋排水管；

	
	5
	水槽内底部、侧面增加防撞网，满足或优于HDPE材质，不易老化；

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表十二：双螺杆挤出机
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	双螺杆主机长径比：≥40  

	
	2
	双螺杆主机材质（筒体）：采用双金属材质

	
	3
	双螺杆主机材质（螺杆元件）：满足或优于耐磨型高速工具钢材质W6Mo5Cr4V2

	
	4
	双螺杆主机转速：≥50-600 rpm

	
	5
	最高使用温度：≥400℃

	
	6
	总装机功率：≥13kw

	
	7
	生产能力：2-10kg/hr

	
	8
	螺杆直径：≥21.7mm,槽深:≥3.85mm

	
	9
	筒体总长：≤850mm

	
	10
	筒体数量：≥6个

	
	11
	单螺杆主喂料机：驱动电机≤0.2KW，采用交流电机，交频调速，减速箱速比约17，喂料螺杆采用弹簧螺杆，料斗采用不锈钢材质。

	
	12
	真空系统：驱动电机≤0.8KW交流，配置真空室,真空表,过滤网，真空管道和水罐一套；以上设备采用外置式安装，该系统用于脱除产品中的挥发性物质。

	
	13
	水冷拉条切粒系统：水冷拉条切粒机头，机头口模孔≥2孔，冷却水槽，不锈钢材质，槽体尺寸≥1200X150X140mm，吹干机功率≤0.4KW .

	
	14
	可直接安放在水槽小车下方，节约空间；可与水槽一同移动。切粒机功率≤0.8KW；动刀采用高速工具钢材质（配置双刀头）

	
	15
	电气自控系统：电压≤3*380V。主电机为交流电机，≤4KW。电器控制柜控制包括：温控系统；驱动系统；联锁联控系统                                                                                                     

	
	16
	配物料前处理组件；220V电源，往复式平行摇摆料筒，均匀混合粉体与胶粒；                                                                                                   

	
	17
	配除尘设备组件，220V电源。大吸力（180AW以上），可有效回收散落粉体物料；低噪音，符合国标要求；除尘容量不低于0.5L；操作灵活，可深入仪器各个角落；颗粒物吸力≥200AW，分三档调节，一档吸附粉尘等小颗粒，一档吸附大颗粒，一档吸附较重的大颗粒，容量≥30L；操作空间灵活；

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表十三：模具
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	适配原有Y-35V注塑机，用于复合材料力学性能测试样条的制备；

	
	2
	包含模架和模芯等；模架可轻松固定于注塑机上且不易发生位移；模芯可以开合密封，密封垫耐高温，注塑完成样条可轻松取出；

	
	3
	直条、哑铃型、缺口形各不少于两个交错排布，双列三行；注塑料单点射入各样条槽中；样条槽尺寸规格按照国标尺寸；GB/T 1040.1‑2025、GB/T 1040.2‑2022、GB/T 9341-2008等国际、国内拉伸、冲击标准中的样条尺寸；

	
	4
	模芯多次开合密封后，间距保持为0mm；

	
	5
	下模芯带脱模钩，须有效勾住样条；

	
	6
	模芯注射头可更换，至少配有3个模芯注射头；

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表十四：高速台式离心机
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	最高转速：≥16000rpm（转/分），最大相对离心力：≥17000(×g)，转速精度≤±50rpm

	
	2
	配备角式转子：1.5X12孔（最高转速≥16000rpm)

	
	3
	定时范围：0-60min

	
	4
	配有电子门锁，运行中门锁自动锁定，安全可靠。

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表十五：电热鼓风干燥箱
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	镜面不锈钢内胆容积：≥220L

	
	2
	不锈钢内胆工作尺寸（mm）W*D*H：≥600*500*750

	
	3
	不锈钢托架：≥2块

	
	4
	恒温波动度：≤±1℃

	
	5
	温控范围：RT+10～200℃/ RT+10～250℃

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表十六：实验室用冷藏箱
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	结构形式：立式上下双门结构，双压缩机双独立制冷系统，冷藏、冷冻室温度独立控制，可单独关闭任一室制冷。

	
	2
	总有效容积≥300L；其中冷藏室≥185L，冷冻室≥110L。

	
	3
	控温范围：冷藏室2℃～8℃；冷冻室-10℃～-40℃可调。

	
	4
	安全报警：具备高低温报警、开门延时报警、传感器故障报警；声光同步报警，报警阈值可自定义设置。

	
	5
	控制方式：高精度微电脑温控系统，可独立显示冷藏、冷冻实时温度，显示精度≤1℃。

	
	6
	制冷方式：冷藏室风冷循环，冷冻室直冷；无CFC环保聚氨酯发泡，冷藏室保温层≥50mm，冷冻室保温层≥100mm。

	
	7
	箱体材质：外壳喷涂钢板，内胆喷涂铝板；冷藏室配置≥3层钢丝搁架，冷冻室配置≥3个ABS材质抽拉式储物抽屉。

	
	8
	预留≥2个Φ25mm测试孔，便于外接温度记录仪；箱体配备门锁，防止非授权开启。

	
	9
	移动配置：底部≥4只万向脚轮，含≥2只刹车脚轮，方便移位固定。

	
	10
	使用环境：环境温度16～32℃，相对湿度20%～80%RH；供电≥220V/50Hz。

	
	11
	外形尺寸（宽×深×高）：≤700×640×1876mm。

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表十七：垂直电泳槽
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	用途：用于蛋白SDS-PAGE电泳、核酸垂直电泳分离。

	
	2
	具有至少两种长度凝胶尺寸：83×97mm（±5%）加长型、83×73mm（±5%）迷你型。

	
	3
	采用原位灌胶，可以实现在电泳芯上完成灌胶；凝胶制成后，无需移动玻璃板，避免移动时可能造成的失误；

	
	4
	槽底留有≥1cm空间，可放置磁力棒进行搅拌，以使缓冲液温度和离子强度均匀，电泳结果更精确；

	
	5
	配备多种厚度凝胶梳：不少于0.75mm、1.0mm、1.5mm规格，适配常规上样需求。

	
	6
	缓冲液需求量≤1000mL；槽体带防漏、防溢设计。

	
	7
	外形尺寸：≤160×145×185mm。

	
	8
	配备适配通用电泳电源，最高耐受电压≥300V。

	
	9
	提供全套配件：包括但不限于制胶框、密封胶条、梳子、导线、上盖。

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表十八：水平电泳槽
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	用途：核酸琼脂糖凝胶电泳，支持常规样本及96孔PCR高通量电泳。

	
	2
	兼容多种凝胶托盘：包括但不限于120×120mm、120×60mm、60×120mm、60×60mm，一槽多用。

	
	3
	槽体材质：满足或优于耐高温聚碳酸酯，化学稳定性强；配备免胶布密封制胶器。

	
	4
	电极：可活动式铂金丝电极，便于清洗。

	
	5
	配备多种厚度梳子（包括但不限于0.75/1.0/1.5/2.0mm规格），可兼容8道/12道排枪加样。

	
	6
	凝胶托盘带有荧光标尺，方便直接观察定位。

	
	7
	缓冲液容量≤800mL；带防滑防溢结构。

	
	8
	全套包含但不限于：电泳槽主体、多规格凝胶托盘、多规格上样梳、制胶器、电极导线。

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。





包组五：
工程学院1：

一、项目概况
本项目为华南农业大学工程学院教学实验设备采购项目，为完善学院机械工程相关实验教学体系、补齐实验设备短板、提升本科生实操与科研实训教学质量，拟通过公开招标方式采购一批专业教学实验设备。
本次采购内容包含箱式电阻炉、金相显微镜、拆装减速器、测绘实验机构模型四类教学设备，设备主要用于材料热处理实验、金属金相组织观测、机械减速器结构拆装实训、机械机构测绘与创新实验等核心教学场景，适配学院机械类专业日常教学、课程实训及基础科研试验工作。
本项目为交钥匙工程，包含设备供货、运输、安装调试、现场培训、质保售后及配套技术服务等全部内容。项目实施旨在优化学院实验教学条件，夯实学生机械设计、材料检测、设备拆装测绘等实操能力，保障相关专业实验课程正常开展，提升实践教学标准化、专业化水平。
二、最高限价
1、最高限价为：人民币35.79万元；


采购包1(机械电气类专业教学设备)： 
1.主要商务要求
	标的提供的时间
	合同签订后50日内完成供货、安装调试和验收并交付采购人使用。

	标的提供的地点
	华南农业大学（用户指定地点）

	投标有效期
	从提交投标文件的截止之日起90日历天

	付款方式
	1期：支付比例100%
签订合同后，中标人缴纳合同款的5%作为履约保证金给采购人。采购人在合同签订后5个工作日内预付款合同金额的30%，货到安装调试验收合格，采购人收到中标人开具的等额合法有效发票后10个工作日内向中标人支付合同金额的70%。

	验收要求
	1期：
1.履约后，采购人收到验收申请后7日内组织履约验收。验收应在采购人和中标人双方共同参加下进行。
2.验收按采购人所在国家有关的规定、规范进行。验收标准按招标文件要求的设备参数验收。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人和中标人应共同做出详尽的现场记录，或由采购人和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充缺失和更换损坏部件、更换不合格设备、退货退费等的有效证据。由此产生的所有费用由中标人承担。 
3.如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换装的所有费用由中标人承担。
4.国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

	履约保证金
	收取比例：5%,
缴费渠道：电子保函（保险）、支票（本票、汇票）、其他
账号：3602002609000310520
户名：华南农业大学
开户行：广州工行五山支行
支票提交方式：签订合同后提供支票原件给采购人
汇票、本票提交方式：签订合同后提供汇票、本票原件给采购人
说明：签订合同后，中标人缴纳合同款的5%作为履约保证金给采购人。在中标人按合同约定全部履行完成合同义务，并按采购人要求办理相关履约保证金退还手续后10个工作日内，采购人将履约保证金无息退回中标人，否则，采购人有权不予退回履约保证金。采购人因自身原因未按照合同约定及时向中标人退回履约保证金的，应按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准支付利息。

	其他
	（一）投标报价要求：所报价格为广州华南农业大学交货价，包括货物设计、生产、采购、仓储、运输装卸、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、验收、培训、质保期服务、售后服务、质保期备品备件、各项税费及合同实施过程中不可预见费用（包括但不限于国家和地方的法律法规政策变动风险、市场价格波动风险等）等各项费用。除本合同明确约定的费用外，采购人无需支付任何额外费用和承担任何额外义务。                                              
（1）关境内制造的货物：投标人须报含税价，投标总价包括：①货物价格：货到项目现场价（华南农业大学指定地点）；②向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税；③货物在制造或组装时使用的部件和原材料是从关境外进口的已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其他税；④货物运至最终目的地的关境内运输、保险和伴随货物交运的有关费用；⑤验收费、到达安装地点的保险费、安装费、调试费、培训费、技术服务费等。
（2）投标截止时间前已经进口的货物：投标人必须报含税价，投标总价包括：①货物价格：货到项目现场价（华南农业大学指定地点）；②从关境外进口时已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其他税；③向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税；④货物运至最终目的地的关境内运输、保险和伴随货物交运的有关费用；⑤验收费、到达安装地点的保险费、安装费、调试费、培训费、技术服务费等。 
（二）总体要求：
1.投标人应对投标设备列明其品牌、型号、制造商名称、产地、技术参数、功能介绍和使用说明。 
2.对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在采购技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。 
3.投标人所投货物的名称、品牌/制造商名称、型号、规格、配置（包括备品备件）、产地、数量等信息必须准确无误，且应与机器（机身铭牌）上的信息完全一致，中标后在签署合同和供货等后续环节均不得再作任何修改。
4.投标货物的技术规格、功能作用与招标文件要求一致而制造商所提供货物之设备名称与招标文件名称不一致的，须对设备名称不一致提供相关说明（格式自拟）。 
5.中标人保证其所投货物和服务不侵犯任何第三人的合法权益，否则，由中标人承担因此导致的一切法律后果，并赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接经济损失、预期收益损失、名誉损失、维护权益的成本等。
（三）质量保证及售后服务：
1.中标人保证其合同项下提供的全部设备是在中国范围内合法销售的，原制造商制造的全新、未曾使用过的产品，整机无污染、无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求，并且符合国家标准、行业标准以及该产品的出厂标准，可依常规安全合法使用。
2.合同设备除了采购人有特别规定外,质量保证期按生产厂家的标准执行，保修期为壹年（自采购人单位书面验收合格之日起计算，另有要求的按其规定）。质量保证期内因非采购人过错原因而出现产品质量问题或安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。中标人应在收到采购人通知后24小时内派员到现场维修，若在48小时内仍未能有效解决，中标人须提供同等备件予采购人临时使用，因此产生费用均由中标人负责，采购人不再另行支付。质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期相应顺延，如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。
3.因设备的质量问题而发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由中标人承担。
4.中标人为采购人提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按采购人和中标人双方协商安排。
（四）设备包装及安装调试：
1.设备包装：设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等的措施，符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》及《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。
2.安装调试： （1）中标人负责合同项下货物的安装调试工作，一切费用由中标人负责。 （2）中标人安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。
（五）产品质量标准：
1.投标人所投的产品应是在中国范围内合法销售的原厂原装、全新的产品，表面无划伤、无碰撞，并且符合国家标准、行业标准以及该产品的出厂标准。 
2.投标人提供的货物须附有产品质量检验合格标志，且进货渠道合法，在中国境内可依常规安全合法使用。 
3.投标人应提供中文的产品正式说明书，场地准备书，使用手册及维护手册等，以及所有有关本项目执行的技术文件。如果本项目必需但合同又未作规定的，需要投标人才能提供的技术文件，投标人也应及时向采购人提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。上述技术文件应包含保证采购人能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作的需要的所有内容。由此产生的费用由投标人承担。
（六）其他要求
1.投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证证书。
★2.中标后签订合同前，采购人有权要求中标人提供正版软件（拆装减速器配套的机械设计虚拟仿真系统和数智化实践教学管理平台；机构运动简图测绘模型配套的机械原理虚拟仿真系统和数智化实践教学管理平台）到指定地点进行逐条交互操作演示验证，不提供或不满足视为虚假响应，按相关规定处理。（投标文件中需提供承诺函，格式自拟，未提供视为无效投标）


2.技术标准与要求
	序号
	核心产品（“△”）
	品目名称
	标的名称
	单
位
	数量
	分项预算单价（元）
	分项预算总价（元）
	面向对象情况
	所属行业
	技术要求

	1
	
	其他试验仪器及装置
	箱式电阻炉
	台
	6
	
	
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表一

	2
	
	其他试验仪器及装置
	金相显微镜
	台
	20
	
	
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表二

	3
	△
	其他试验仪器及装置
	拆装减速器
	台
	13
	
	
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表三

	4
	
	其他试验仪器及装置
	机构运动简图测绘模型
	套
	6
	
	
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表四


附表一：箱式电阻炉
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	工作温度：100～1100℃。

	
	2
	炉膛尺寸：深宽高（200×120×80）mm（±5%）。

	
	3
	工作电压：≥220V  50HZ。

	
	4
	功率：≥2.5KW。

	
	5
	加热元件：高温电阻丝，上下左右四面发热。

	
	6
	温度测量：满足或优于K型热电偶。

	
	7
	温控：满足或优于30段智能可调节温控。

	
	8
	升温速率：≤10℃/min（可任意调节低于每分钟10度的任何速度）。

	
	9
	显示精度：≤1℃。

	
	10
	波动度:±2℃

	
	11
	时间制：可设定升温时间，恒温时间控制，恒温时间到达，自动停机。

	
	12
	超温保护：内置式超温保护装置，双重保险。

	
	13
	运行方式：全量程可调节恒温，恒定运行；程序运行。

	
	14
	炉膛结构和材质：电阻丝为封闭式结构（不易腐蚀不易短路），材质要求为满足或优于高铝内胆。

	说明
	15



附表二：金相显微镜
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	1、无覆盖色差校正光学系统

	
	2
	2、放大倍数：50X - 500X

	
	3
	3、目镜：自带视度调节高眼点大视野平场目镜PL10X，视场数≥20mm，其中一支目镜带尺，目镜放大率准确度≤±1%

	
	4
	4、观察筒：铰链式三目，45°倾斜，固定式分光比：80%：20%，瞳距可调。

	
	5
	5、转换器：内定位5孔物镜转换器

	▲
	6
	▲6、平场消色差长工作距金相物镜：（投标文件需附产品彩页或官网截图或产品说明书或第三方检测报告等证明材料作为佐证并加盖投标人公章）。
LMPlan5X/NA≥0.13/WD≥15.5mm、LMPlan10X/NA≥0.25/WD≥8.7mm、
LMPlan20X/NA≥0.4/WD≥8.8mm、LMPlan50X/NA≥0.60/WD≥5.1mm；

	
	7
	7、调焦机构：调节时转换器上下为之移动，而载物台高度不变（避免出现水平度的误差），粗微调同轴；粗动每转行程≥38mm，微调精度≤0.002mm；带粗调松紧调节装置，可调节粗调手轮的扭矩。

	
	8
	8、机架：三层机械移动平台，低手位X、Y方向同轴调节；平台面积≥180mmX155mm，移动范围：≥75mmX40mm；移动精度：≤0.1mm；样品压片，可拆下；水滴型金属载物台板金属载物台板（中心孔直径≤12mm），带旋转旋转手柄，内嵌载物台可以360°旋转，机架带起偏镜和检偏镜插口，偏光观察时可一键进入光路。

	
	9
	9、照明系统：落射式柯拉照明系统，带可变孔径光阑和中心可调视场光阑，100V-240V 宽电压输入；≥5W暖色LED光源照明，预定中心，亮度连续可调；后置式灯室（即光源在显微镜的后方，再折射到观察标本的正下方）；蓝色滤色片。

	▲
	10
	▲10、左右两系统放大率差≤±0.5%。双目系统左右市场中心偏差上下≤0.05mm；左右外侧≤0.08mm；左右内侧≤0.01mm。物镜清晰圆直径：5X物镜≥18.1mm、10X物镜≥18.2mm、20X物镜≥17.5mm、50X物镜≥17.6mm；物镜放大率准确度≤±0.9%（投标文件需附产品彩页或官网截图或产品说明书或第三方检测报告等证明材料作为佐证并加盖投标人公章）

	
	11
	11、作为“徕卡杯”全国大学生金相技能大赛的现场比赛用机（提供证明文件）

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。



附表三：拆装减速器
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	一、主要配置及技术参数要求：
1、单级圆柱齿轮减速器（直齿），数量≥4台：
m=3  Z1=72  Z2=29 ɑ=20°a=158 β=15° i=2.49  h=151mm ，外形尺寸≥400mm×350mm×300mm ， 重量≥15kg 。（全铝制）

	
	2
	2、单级圆柱齿轮减速器（斜齿），数量≥3个：
m=3  Z1=72  Z2=29 ɑ=20°a=158 β=15° i=2.49  h=151mm ，外形尺寸≥400mm×350mm×300mm ， 重量≥15kg 。（全铝制）

	
	3
	3、双级同轴式圆柱齿轮减速器，数量≥2个：
m=3  Z1=22  Z3=78  Z2=26  Z4=82 ɑ=20° β=15° i=11.1818  h=159mm，外形尺寸≥500mm×400mm×300mm ，重量≥20kg。（全铝制）

	
	4
	4、双级展开式圆柱齿轮减速器，数量≥2个：
Z1=16 Z2=47 m=3  Z3=27  Z4=68 а1=99 ɑ=20°β=15°а2=147  i=7.398  h=146mm，外形尺寸≥500mm×300mm×250mm ， 重量≥18kg。（全铝制）

	
	5
	5、双级分流式圆柱齿轮减速器，数量≥2个：
m=3  Z1=16  Z2=47  Z3=27  Z4=68  i=7.398  а1=99  ɑ=20° h=146mm а2=147 β=15°  外形尺寸≥500mm×300mm×250mm ， 重量≥20kg。（全铝制）

	
	6
	6、此项产品数量共计13台。

	
	7
	二、配套机械设计虚拟仿真系统
1.减速器模块
1.1建立了单级圆柱齿轮减速器、单级圆锥齿轮减速器、双级圆锥圆柱齿轮减速器、展开式双级圆柱齿轮减速器、同轴式双级圆柱齿轮减速器、谐波减速器、行星减速器、RV减速器、风电增速器等9款减速器的三维结构模型，并可进行缩放、旋转等交互操作。

	
	8
	1.2涵盖爆炸图、工作原理、虚拟拆装多项功能，能实现名称隐藏和显示功能。

	
	9
	1.3减速器爆炸图:虚拟减速器爆炸环境，便于用户观察各零部件的空间位置关系，用户可对零件进行拾取、显示和隐藏操作。

	
	10
	1.4减速器虚拟拆装为用户提供两种拆装模式，分步拆装和手动拆装。分步拆装模式按照正确的拆装流程逐步的完成拆装过程；手动拆装模式通过用户对当前拆卸（装配）零部件进行点击，若所点击的零件可拆卸（装配）时，程序完成当前拆卸，若不可拆卸（装配）程序将对用户进行提示。

	
	11
	1.5减速器箱体半透明化处理，方便查看内部齿轮运动，展示减速器工作原理。

	
	12
	2.机械传动创意设计虚拟仿真实验
2.1.包含冲压机、绘制连杆曲线、间歇运动输送链生产线、低速运动输送链生产线、凸轮给料输送机、牛头刨床机构、自由创意搭接七个实验项目。

	
	13
	2.2软件具有以下功能：
2.2.1移动功能，通过移动零件，将零件安装到指定位置。

	
	14
	2.2.2旋转功能，通过旋转零件，使零件正确安装。

	
	15
	2.2.3观察功能，可以通过界面上的观察部件功能，拉近视角了解选中零件的结构。

	
	16
	2.2.4零件介绍功能，鼠标移动到零件位置能自动显示零件的名称；

	
	17
	2.2.5属性查看功能：可查看零件的技术参数，

	
	18
	2.2.6运动展示功能，可展示传动部件的运动结构；

	
	19
	2.2.7操作记录、记分功能：可以记录每一步的操作安装记录，并且根据的操作生成相应的评分统计系统功能；

	
	20
	2.2.8搭接提示功能，可以提示装配错误或者成功、下一步的操作提示等。

	▲
	21
	▲2.3间歇运动输送链生产线实验项目拼装功能：工作台上放有V带轮，A型V带，锥齿轮轴系，齿轮轴系，一级半齿轮传动，万向节支座，压板与螺钉组合，联轴器等组装零部件，点击零部件，零部件高亮显示，选择安装按钮或拖动零部件组件到安装位置进行拼装，操作记录区域会记录显示零部件安装成功或失败，安装成功会提示得一分，安装失败，下方会有正确安装提示，可以查看当前得分。拼装完成后会提示搭建完成，点击电源开关机构会运转起来，并可调节转动速度。（投标提供软件功能演示视频）

	▲
	22
	▲2.4具备冲压机、绘制连杆曲线、低速运动输送链生产线、凸轮给料输送机、牛头刨床等实验项目拼装搭建功能，系统设有操作记录区域，可自动识别拼装搭建步骤正误；正确完成搭建步骤予以标识并可获得对应积分，错误搭建步骤予以标识，对应积分在 “操作记录”区域以一种颜色显示当前步骤，可得积分，错误搭建以另一种颜色显示并不得积分；（投标提供软件功能演示视频）

	
	23
	2.5自由创意搭接实验项目，可以从零件库中，拖拽出任意的零件，自由搭建方案，可以将任意的零件移动到任意的桌面位置进行组装。

	▲
	24
	三、配套数智化实践教学管理平台
▲1.成绩管理：①可展示课程、实验名称、时间、时长、成绩；支持步骤详情查看；②试题测评：列表展示课程、项目、得分、提交时间； ③实验报告：列表展示课程、项目、提交时间，支持查看报告详情； ④总成绩：展示虚拟仿真、测评得分、总分，支持查看教师评语。（投标提供软件功能录屏视频演示）

	▲
	25
	▲2.通过数智化管理平台展示减速器数字学习全流程：①支持学生端登录，选择减速器课程并进入实验项目；②实验介绍模块，可查看实验目的、实验原理。③理论学习模块，学习减速器理论知识；④在平台中启动进入减速器虚拟实验；⑤试题测评模块，线上答题，显示答题进度，提交即时得分；⑥实验报告模块，上传实验过程及结果（图片/文档），填写实验结论并进行提交；⑦教师端登录后可查看学生提交内容，并可进行评分与填写评语。（投标时提供软件功能录屏视频演示）

	
	26
	3.要求虚拟软件及相关数字资源都能在数智化实践教学管理平台上稳定运⾏，平台应具备⽤⼾管理、课程管理、实验数据管理等功能;此项产品13台共要求配备数智化管理平台账号总数≥20个。

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。



附表四：机构运动简图测绘模型
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	一、功能要求
1、模型运动件材料要求为满足或优于铝合金材质精加工制作，表面经过打磨，抛光，防氧化。模型表面采用汽车漆，按教学要求分色，划线，为学生测绘测量计算自由度提供依据。

	
	2
	2、外型尺寸≥200×120×40mm。

	
	3
	二、模型明细要求
模型需至少包括但不限于以下20种机构模型：

	
	4
	1、模型A系列（数量≥3套）：曲柄滑块泵、曲柄摇块泵、曲柄摇杆泵、转动导杆泵、齿轮摆杆机构、剪床机构、差动轮系机构、浮动盘联轴器、齿轮直线机构、摆动导杆泵；

	
	5
	2、模型B系列（数量≥3套）：铆钉机构、简易冲床、装订机机构、鄂式破碎机、步进输送机、假肢膝关节机构、机械手腕部机构、抛光机、牛头刨床、制动机构。

	
	6
	3、此项产品数量共计6套。

	
	7
	二、机械原理虚拟仿真系统
1.机构认知
1.1机构认知软件模块包括但不限于①机器与机构的组成，包括四缸发动机；②平面连杆机构包括正弦机构，偏心轮机构；③连杆机构与应用包括曲柄摇杆机构、双摇杆机构、摇块机构、摄影机平台、牛头刨床：④凸轮机构包括尖端推杆盘形凸轮，槽形凸轮，反凸轮机构：⑤齿轮机构包括外啮合直齿轮，内啮合直齿轮，行星轮系：⑥间歇运行机构包括包括齿式棘轮机构、摩擦式棘轮机构。

	
	8
	1.2四缸发动机模型，可进行旋转、缩放，平移交互操作，缸体半透明化展示，观察活塞运动及气缸四冲程动作；具有四缸发动机应用案例展示。

	
	9
	1.3 各机构展示包括简介、工作原理和典型案例等功能模块。

	
	10
	2.典型机构应用
2.1典型机构应用包括但不限于平面杆组结构、高副低代机构、偏心距机构、传动机构、轮系、凸轮机构6个实验模块。

	
	11
	2.2包含实验项目、结构分析、实验原理及相应的工作原理。

	
	12
	3.机构创新
3.1平面机构创新软件具备设计方法、设计实例、仿真软件等三大模块。

	▲
	13
	▲3.2具有电子书功能，包含但不限于平面机构的运动分析、平面机构设计知识点，可实现图片展示、动画播放；具有翻页、跳转、放大、缩小、缩略图预览等功能。可设置连杆X坐标、Y坐标、角度参数，可选择对连杆位置、速度、加速度进行实时动画仿真；并可保存设置，导出数据。（投标提供软件功能演示视频）

	
	14
	3.3 具有线性仿真功能，可通过按钮调整曲柄、连杆和偏距的参数，仿真动画同步动作。

	▲
	15
	▲3.4机构创新软件包含起重机机构设计实例：①设计计算，包含平面机构的设计题目，要求、步骤；②结果验证，可通过修改起重机构机构杆件的长度或坐标等参数生成新的仿真结果；③虚拟仿真，能对起重机三维模型进行旋转、缩放、平移等交互操作；④实物展示，展示起重机机构实物运动视频；⑤视野拓展，展示起重机机构的工程应用案例。（投标提供软件功能演示视频）

	
	16
	4.自动范成仪
4.1包含实验目的、实验仪器、实验原理和方法、实验内容、实验步骤和思考题六个部分。

	
	17
	4.2建立了范成仪的三维数字模型，能够进缩放、旋转，平移三维交互。

	▲
	18
	▲4.3采用光敏印墨线作为模拟齿轮，齿廓边缘线与油墨压印方式，实现全自动印制齿廓线，加工刀具设置可以选择齿盘、齿条两种，变位设置的范围可以在-10mm-10mm之间。操作流程：有帮助按钮，可查看实验步骤与注意事项，具有实验重置功能；可装配齿轮及齿条；可查看绘制的齿廓线。（投标提供软件功能演示视频）

	
	19
	4.4实验场景包含两个局部放大的显示区域，其中一个区域可以观察变位调节情况，另一区域可以观察齿轮加工形成情况。

	▲
	20
	▲三、配套数智化实践教学管理平台
1.通过数智化管理平台展示机构运动简图测绘数字学习全流程：①支持学生端登录，选择机构运动简图测绘课程并进入实验项目；②实验介绍模块，可查看实验目的、实验原理。③理论学习模块，学习机构运动简图测绘理论知识；④试题测评模块，线上答题，显示答题进度，提交即时得分；⑤实验报告模块，上传实验过程及结果（图片/文档），填写实验结论并进行提交；⑥教师端登录后可查看学生提交内容，并可进行评分与填写评语。（投标提供软件功能视频演示）

	
	21
	2.要求虚拟软件及相关数字资源都能在数智化实践教学管理平台上稳定运⾏，平台应具备⽤⼾管理、课程管理、实验数据管理等功能;此项产品6套共要求配备数智化管理平台账号总数≥20个。

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。





包组六：
工程学院2：

一、项目概况
本项目为华南农业大学工程学院教学实验设备采购项目，为完善学院机械工程相关实验教学体系、补齐实验设备短板、提升本科生实操与科研实训教学质量，拟通过公开招标方式采购一批专业教学实验设备。
本次采购内容包含典型传感器特性实验仪，新型电机及电气技术实验装置两类教学设备，设备主要用于传感器特性测试，电机特性测试和电气控制技术电路设计等核心教学场景，适配学院机械类专业日常教学、课程实训及基础科研试验工作。
本项目为交钥匙工程，包含设备供货、运输、安装调试、现场培训、质保售后及配套技术服务等全部内容。项目实施旨在优化学院实验教学条件，夯实学生传感器特性测试，电机特性测试和电气控制技术电路设计等实操能力，保障相关专业实验课程正常开展，提升实践教学标准化、专业化水平。
二、最高限价
1、最高限价为：人民币 24 万元；


采购包1(机械电气类专业教学设备)： 
1.主要商务要求
	标的提供的时间
	合同签订后50日内完成供货、安装调试和验收并交付采购人使用。

	标的提供的地点
	华南农业大学（用户指定地点）

	投标有效期
	从提交投标文件的截止之日起90日历天

	付款方式
	1期：支付比例100%
签订合同后，中标人缴纳合同款的5%作为履约保证金给采购人。采购人在合同签订后5个工作日内预付款合同金额的30%，货到安装调试验收合格，采购人收到中标人开具的等额合法有效发票后10个工作日内向中标人支付合同金额的70%。

	验收要求
	1期：
1.履约后，采购人收到验收申请后7日内组织履约验收。验收应在采购人和中标人双方共同参加下进行。
2.验收按采购人所在国家有关的规定、规范进行。验收标准按招标文件要求的设备参数验收。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人和中标人应共同做出详尽的现场记录，或由采购人和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充缺失和更换损坏部件、更换不合格设备、退货退费等的有效证据。由此产生的所有费用由中标人承担。 
3.如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换装的所有费用由中标人承担。
4.国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

	履约保证金
	收取比例：5%,
缴费渠道：电子保函（保险）、支票（本票、汇票）、其他
账号：3602002609000310520
户名：华南农业大学
开户行：广州工行五山支行
支票提交方式：签订合同后提供支票原件给采购人
汇票、本票提交方式：签订合同后提供汇票、本票原件给采购人
说明：签订合同后，中标人缴纳合同款的5%作为履约保证金给采购人。在中标人按合同约定全部履行完成合同义务，并按采购人要求办理相关履约保证金退还手续后10个工作日内，采购人将履约保证金无息退回中标人，否则，采购人有权不予退回履约保证金。采购人因自身原因未按照合同约定及时向中标人退回履约保证金的，应按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准支付利息。

	其他
	（一）投标报价要求：所报价格为广州华南农业大学交货价，包括货物设计、生产、采购、仓储、运输装卸、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、验收、培训、质保期服务、售后服务、质保期备品备件、各项税费及合同实施过程中不可预见费用（包括但不限于国家和地方的法律法规政策变动风险、市场价格波动风险等）等各项费用。除本合同明确约定的费用外，采购人无需支付任何额外费用和承担任何额外义务。                                              
（1）关境内制造的货物：投标人须报含税价，投标总价包括：①货物价格：货到项目现场价（华南农业大学指定地点）；②向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税；③货物在制造或组装时使用的部件和原材料是从关境外进口的已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其他税；④货物运至最终目的地的关境内运输、保险和伴随货物交运的有关费用；⑤验收费、到达安装地点的保险费、安装费、调试费、培训费、技术服务费等。
（2）投标截止时间前已经进口的货物：投标人必须报含税价，投标总价包括：①货物价格：货到项目现场价（华南农业大学指定地点）；②从关境外进口时已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其他税；③向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税；④货物运至最终目的地的关境内运输、保险和伴随货物交运的有关费用；⑤验收费、到达安装地点的保险费、安装费、调试费、培训费、技术服务费等。 
（二）总体要求：
1.投标人应对投标设备列明其品牌、型号、制造商名称、产地、技术参数、功能介绍和使用说明。 
2.对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在采购技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。 
3.投标人所投货物的名称、品牌/制造商名称、型号、规格、配置（包括备品备件）、产地、数量等信息必须准确无误，且应与机器（机身铭牌）上的信息完全一致，中标后在签署合同和供货等后续环节均不得再作任何修改。
4.投标货物的技术规格、功能作用与招标文件要求一致而制造商所提供货物之设备名称与招标文件名称不一致的，须对设备名称不一致提供相关说明（格式自拟）。 
5.中标人保证其所投货物和服务不侵犯任何第三人的合法权益，否则，由中标人承担因此导致的一切法律后果，并赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接经济损失、预期收益损失、名誉损失、维护权益的成本等。
（三）质量保证及售后服务：
1.中标人保证其合同项下提供的全部设备是在中国范围内合法销售的，原制造商制造的全新、未曾使用过的产品，整机无污染、无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求，并且符合国家标准、行业标准以及该产品的出厂标准，可依常规安全合法使用。
2.合同设备除了采购人有特别规定外,质量保证期按生产厂家的标准执行，保修期为壹年（自采购人单位书面验收合格之日起计算，另有要求的按其规定）。质量保证期内因非采购人过错原因而出现产品质量问题或安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。中标人应在收到采购人通知后24小时内派员到现场维修，若在48小时内仍未能有效解决，中标人须提供同等备件予采购人临时使用，因此产生费用均由中标人负责，采购人不再另行支付。质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期相应顺延，如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。
3.因设备的质量问题而发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由中标人承担。
4.中标人为采购人提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按采购人和中标人双方协商安排。
（四）设备包装及安装调试：
1.设备包装：设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等的措施，符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》及《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。
2.安装调试： （1）中标人负责合同项下货物的安装调试工作，一切费用由中标人负责。 （2）中标人安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。
（五）产品质量标准：
1.投标人所投的产品应是在中国范围内合法销售的原厂原装、全新的产品，表面无划伤、无碰撞，并且符合国家标准、行业标准以及该产品的出厂标准。 
2.投标人提供的货物须附有产品质量检验合格标志，且进货渠道合法，在中国境内可依常规安全合法使用。 
3.投标人应提供中文的产品正式说明书，场地准备书，使用手册及维护手册等，以及所有有关本项目执行的技术文件。如果本项目必需但合同又未作规定的，需要投标人才能提供的技术文件，投标人也应及时向采购人提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。上述技术文件应包含保证采购人能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作的需要的所有内容。由此产生的费用由投标人承担。
（六）其他要求
1.投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证证书。
★2.中标后签订合同前，采购人有权要求中标人提供正版软件（拆装减速器配套的机械设计虚拟仿真系统和数智化实践教学管理平台；机构运动简图测绘模型配套的机械原理虚拟仿真系统和数智化实践教学管理平台）到指定地点进行逐条交互操作演示验证，不提供或不满足视为虚假响应，按相关规定处理。（投标文件中需提供承诺函，格式自拟，未提供视为无效投标）


2.技术标准与要求
	序号
	核心产品（“△”）
	品目名称
	标的名称
	单
位
	数量
	分项预算单价（元）
	分项预算总价（元）
	面向对象情况
	所属行业
	技术要求

	1
	
	其他试验仪器及装置
	典型传感器特性实验仪
	台
	12
	
	
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表一

	2
	
	其他试验仪器及装置
	新型电机及电气技术实验装置
	套
	2
	
	
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表二


附表一：典型传感器特性实验仪
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	信号源
（1）频率 ≥1k～10kHz 连续可调，幅度 ≥0～17Vpp 连续可调
（2）频率 ≥1～30Hz 连续可调，幅度 ≥0～17Vpp 连续可调

	▲
	2
	▲四组直流稳压电源：≥+24V、≥±15V、≥+5V、≥±2～±10V 分五档输出、≥0～5V 可调；（投标文件需提供产品彩页或官网截图或产品说明书或第三方检测报告等证明材料作为佐证并加盖投标人公章）

	
	3
	配停电应急处置模拟演练系统软件：软件可实现以下功能：1.直观显示操作前后设备的状态；2.模拟操作完毕后，图形还原到操作前状态；3.可以设置故障，用户选择需要操练的科目（不同的故障）；4.可以模拟应急操作，用户在图形界面上进行故障处理（模拟操作），如果操作错误，系统自动提示正误；5.系统自动生成预案，预设一些故障类型和应急处理操作步骤，在演练结束后输出正确的应急处置操作步骤（操作票）根据用户选择的故障类型，系统自动生成应急处置操作步骤（操作票）；6.智能开票，给正常运行时的操作任务自动开票；7.人工开票，用户可以手动开票；8.操作票维护，操作票预览及保存及打印。

	
	4
	数字式电压表：量程 0～20V，至少具备200mV、2V、20V 三档，精度 ≥0.5 级

	
	5
	频率/转速表：频率测量范围 1～9999Hz，转速测量范围 1～9999rpm

	
	6
	转动源：2～24V 直流电源驱动，转速可调在0～3000rpm

	
	7
	振动源：振动频率 1Hz～30Hz（可调），共振频率 12Hz 左右

	
	8
	应变传感器：金属应变传感器，量程 0～1kg，应变片阻值350Ω×4

	
	9
	电容位移传感器：两组定片和一组动片构成，量程≥5mm

	
	10
	电涡流位移传感器：多股漆包线与金属涡流片组成，量程≥3mm

	
	11
	光纤位移传感器：Y 形导光型传感器

	
	12
	霍尔转速传感器：集成霍尔开关传感器，工作电压≥DC5V

	
	13
	光电转速传感器：对射式光电开关：包含光轴相对放置的发射器和接收器

	
	14
	配三维传感器仿真演示软件，采用全3D仿真技术，为了增强实训效果及确保软件产品的性能可靠性。
通过产品说明、零件展示、装配演示、原理展示四个方面，讲述了霍尔位移传感器、霍尔转速传感器、压电传感器、湿敏传感器、气敏传感器、电涡流传感器、磁电传感器、差动电容传感器、差动变压器、金属箔应变传感器、扩散硅压力传感器、光纤位移传感器、光电转速传感器、集成温度传感器、K型热电偶、E型热电偶、PT100铂电阻等17个常用传感器。
零件展示：单独展示传感器的各个组成元件，观察零件的结构、材质以及材质类型。
装配演示：以3D仿真的形式展示传感器的装配过程，让学生直观了解传感器的组成结构和装配方法。具有快速装配、慢速装配、放大、缩小、旋转视图等功能。
原理展示：通过位移测量、振动测量、转速测量、环境测量等具体应用实例来展示传感器的基本原理，并可动态显示实验结果，以此加深学生对传感器的了解

	▲
	15
	应变传感器实验模块
（1）▲外壳采用注塑模具一次成型，长 274mm，宽 198mm，高 50mm（±5%）（投标文件需提供实物照片或产品彩页或官网截图或产品说明书或第三方检测报告等证明材料作为佐证并加盖投标人公章）

	
	16
	（2）面板采用PCB 板，白底黑字，长 254mm，宽 178mm（±5%）
（3）模块由直流电桥、交流电桥、应变传感器、仪表放大器、调零电路、取样电路、托盘、砝码组成，可组装成电子秤，具有调零和校准功能
（4）应变传感器：量程 ≥1Kg，灵敏度≥ 1mV/V/Kg，电阻 ≥350 欧，非线性 ≤0.02%FS，传感器安装在模块上
（5）仪表放大器：由不少于 3 个运放组成，增益可调范围应包含‑414，最大反相放大倍数绝对值≥414
（6）调零电路：由不少于1 个运放组成反向放大器，增益可调范围应包含‑4.7，最大反相放大倍数绝对值≥4.7，并采用外部调零。
（7）取样电路：由分压电路和跟随器组成。

	
	17
	电容传感器实验模块
（1）外壳采用注塑模具一次成型，长 274mm，宽 198mm，高 50mm（±5%）
（2）面板采用PCB 板，白底黑字，长 254mm，宽 178mm（±5%）
（3）模块由方波信号发生器、交流电桥、信号放大电路、位移传感器支架、测微头绝缘套组成，可组装成电容位移传感器
（4）信号放大电路：由 不少于1 个运放组成反向放大器，放大倍率≥-15.5
（5）位移传感器支架：采用注塑一次成型，可安装传感器和螺旋测微器

	
	18
	电涡流位移传感器实验模块,要求投标时提供实物照片。
（1）外壳采用注塑模具一次成型，长 274mm，宽 198mm，高 50mm（±5%）
（2）面板采用PCB 板，白底黑字，长 254mm，宽 178mm（±5%）
（3）模块由高频信号发生器、滤波器、信号放大电路、位移传感器支架、金属探测物组成，可组装成电涡流位移传感器
（4）位移传感器支架：采用注塑一次成型，可安装传感器和螺旋测微器

	
	19
	光纤传感器实验模块,要求投标时提供实物照片。
（1）外壳采用注塑模具一次成型，长 274mm，宽 198mm，高 50mm（±5%）
（2）面板采用PCB 板，白底黑字，长 254mm，宽 178mm（±5%）
（3）模块由光发射电路、光接收电路、信号放大电路、位移传感器支架、反射镜面组成，可组装成光纤位移传感器，具有调零功能
（4）信号放大电路：由不少于 1 个OP07 运放组成反向放大器，放大倍率≥-3.9
（5）调零电路：由 不少于1 个OP07 运放组成，外置调零，放大倍率≥-10
（6）面板上安装有光纤传感器支架，内部安装有红外发射器和接收器
（7）位移传感器支架：采用注塑一次成型，可安装传感器和螺旋测微器

	
	20
	相敏检波实验模块由移相、检波、滤波电路组成，具有移相、检波、滤波功能。

	▲
	21
	▲传感器技术AR仿真实训教学APP软件：软件具有实时交互性，在手机上打开本软件，将摄像头对准到特性物体上（实物或图片），然后增强现实系统可以在它上面展示出以下功能：通过位移测量、振动测量、转速测量、环境测量等具体应用实例来展示传感器的基本原理，并可动态显示实验结果，以此加深学生对传感器的了解；单独展示传感器的各个组成元件，观察零件的结构、材质以及材质类型；以3D仿真的形式展示传感器的装配过程，让学生直观了解传感器的组成结构和装配方法。具有快速装配、慢速装配、放大、缩小、旋转视图等功能；至少支持霍尔位移传感器、霍尔转速传感器、压电传感器、湿敏传感器、气敏传感器、电涡流传感器、磁电传感器、差动电容传感器、差动变压器、金属箔应变传感器、扩散硅压力传感器、光纤位移传感器、光电转速传感器、集成温度传感器、K型热电偶、E型热电偶、PT100铂电阻等17个常用传感器；内置AI智能语音助手，点击相应位置，自动语音讲解其功能。为了增强实训效果及确保软件产品的性能可靠性，投标时要提供该功能截图或检测报告或产品彩页或官网截图或产品说明书等证明材料作为佐证并加盖投标人公章。

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表二：新型电机及电气技术实验装置
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	电源控制屏采用三层悬浮式工业设计风格，中间层和灯箱层均可根据实操人员的实际需求进行适当的高度调节，三相调压器旋钮采用隐藏式设计。配置储物空间，设有对开门双层储物柜和三层抽屉。

	
	2
	控制屏供电隔离（浮地设计），并设有内、外电压型漏电保护装置和电流型漏电保护装置；各电源输出均有监示及短路保护等功能；各测量仪表均有保护功能。

	▲
	3
	▲为原有设备配套完善升级建设，要求工艺、尺寸、接口与原有设备（工艺：三层悬浮式；尺寸：约1868mm×780mm×1720mm（±5%），接口类型：工业标准
）配套，接口类型：工业标准，学校教学无需更改原有任何设备硬件、软件、指导书等，实现无缝衔接，要求投标时提供承诺函，并提供设备对应指导书截图（配套设备可开展实验项目的功能说明材料）。

	
	4
	输入电源：三相四线AC380V±10%   50Hz（±5%），装置容量：≤1.5kVA

	
	5
	工作环境：温度-10℃～+40℃  25℃环境下相对湿度≤85% 海拔≤4000m

	
	6
	参考外形尺寸：1868mm×780mm×1720mm（±5%）

	▲
	7
	▲安全保护：设有电流型漏电保护器和电压型漏电保护器，当线路有漏电现象，即能实施保护并切断输出电源。（投标文件需提供产品彩页或官网截图或产品说明书或第三方检测报告等证明材料作为佐证并加盖投标人公章）

	
	9
	电源控制上屏(铁质喷塑结构，铝质面板)，上屏采用悬浮式设计，可根据实操人员的实际需求进行适当的高度调节，并设有至少两种高度定位圆环。两端由≥40×120mm的铝型材立柱夹持。

	
	10
	交流电源单元：提供三相0～430V可调交流电源，同时可得到单相0～250V可调的交流电源(三相同轴联动自耦调压器规格≥1.5kVA、0～430V)。可调交流电源输出处设有过流保护装置，当相间、线间过电流及直接短路均能自动保护，克服了调换保险丝带来的麻烦。配有至少三只指针式交流电压表，通过切换开关，可指示三相电网电压和三相调压电压。

	
	11
	停电应急处置模拟演练系统软件：采用3D技术仿真技术，界面生动美观、易学易用，可以提高教师教学和学生学习的兴趣。软件需具备以下功能：1.直观显示操作前后设备的状态；2.模拟操作完毕后，图形还原到操作前状态；3.可以设置故障，用户选择需要操练的科目（不同的故障）；4.可以模拟应急操作，用户在图形界面上进行故障处理（模拟操作），如果操作错误，系统自动提示正误；5.系统自动生成预案，预设一些故障类型和应急处理操作步骤，在演练结束后输出正确的应急处置操作步骤（操作票）根据用户选择的故障类型，系统自动生成应急处置操作步骤（操作票）；6.智能开票，给正常运行时的操作任务自动开票；7.人工开票，用户可以手动开票；8.操作票维护，操作票预览及保存及打印。

	
	12
	电源控制单元：配置三相漏电保护器、三相钥匙开关、启动按钮、停止按钮、三相主电源回路保护熔断器、单相控制电管回路保护熔断器、三相指示灯、照明开关、报警指示灯、复位按钮等。

	▲
	13
	▲人身安全保护五大体系:1）设有三相隔离变压器一组(三相电源经钥匙开关和接触器后，到隔离变压器，再经三相调压器输出)，使输出与电网隔离，对人身安全起到一定的保护作用；2）设有电压型漏电保护器1，如果隔离变压器前的线路有漏电现象，即能实施保护并切断输出电源，提供相关证明文件；3）设有电压型漏电保护器2，如果隔离变压器后的线路及实验过程中的接线等有漏电现象，即能告警并切断输出电源；4)设有电流型漏电保护器，控制屏若有漏电现象，当漏电流超过一定值时，即切断电源；5) 强电连接线及插座，采用全封闭结构，使用安全、可靠、防触电。（投标文件需提供产品彩页或官网截图或产品说明书或第三方检测报告等证明材料作为佐证并加盖投标人公章）

	
	14
	仪表保护体系:设有多只信号插座，与仪表相连。当仪表超量程时，即能告警并切断输出电源，对仪表起到良好的保护作用。

	
	15
	定时器兼报警记录仪（智能控制器）:采用≥7寸彩色触摸屏显示器，中文菜单显示，直观、清晰；通过触摸操控完成日期设定、时间设定、考试时间设置、定时提醒时间设置等操作，具有控制电源及记录各种告警次数等功能。具备无线电源管理、刷卡上电等可扩展功能接口。

	
	16
	直流数字电压表（≥1只）：测量范围0～500V（至少具有5V、50V、500V三档，PVC轻触键盘切换），输入阻抗≥10M，精度0.5%±5级，具有超量程报警、指示及切断总电源等功能。

	
	17
	直流数字电流表（≥2只）：测量范围0～5A（至少具有50mA、500mA、5A三档，PVC轻触键盘切换），输入阻抗为≥0.25Ω，精度0.5%±5级，具有超量程报警、指示及切断总电源等功能。

	
	18
	上屏正面大凹槽配置两根不锈钢钢管，可挂仪表及实验部件。凹槽底部设有多个蓝色单相三芯220V电源插座以及四芯航空33V等插座，给仪表等部件供电用。安全用电仿真实训软件：包括各种电气安全作业的组织措施、技术措施和安全保护措施、电气设备的安全运行、电网的安全管理、电气火灾灭火知识等。软件功能：以二维动画与3D虚拟仿真相结合，模拟安全用电基础知识、人体阻抗的认识和测试、直接触电的认识和实训操作、人体在遭受电击时的电流途径、间接触电的认识和实训操作、IT供电系统、TT供电系统、TN-S供电系统、TN-C供电软件至少具备五个模块：1.理论知识：包含安全用电概述、安全用电的相关基础知识、怎么安全用电、触电预防共四部分。2.动画仿真：包含家庭电路的组成、为什么要用三线插头、人是怎么触电的、认识欧姆定律、电功率与安全用电的关系、认识低压断路器、漏电保护器的原理以及注意预防雷电共八部分。3.用电事故预防：包含用电事故预防、电的危害、生活中如何预防电气事故等八部分。4.紧急救护：包含医疗急救小常识、触电急救动画讲解。5.答题互动：包含电磁大冒险、用电知识问答。

	
	19
	电源控制下屏(铁质喷塑结构，铝质面板):下屏采用固定式设计，安装在实验桌桌面上，位于电源控制上屏下方。两端由≥40×120mm的铝型材立柱夹持。

	
	20
	三相调压器:三相调压器采用隐藏式安装，调压器手柄不外露，下屏正面设有磁吸式可开启调压操作窗口，具有透明可视窗口，保证操作方便的同时兼顾装置的整体美观。

	
	21
	直流发电机励磁电源:提供0～0.5A（最大输出250V）可调恒流励磁电源（具有过载保护功能），并设有直流数显电流表监测电源输出。

	
	22
	直流电动励磁电源:提供0～0.5A（最大输出250V）可调恒流励磁电源（具有过载保护功能），并设有直流数显电流表监测电源输出。

	
	23
	直流电机电枢电源:提供0～250V（3A）可调稳压电枢电源（具有过压、过流、过热及短路保护功能），并设有直流数显电压表监测电源输出。

	
	24
	波形测试及开关板:由变压器的波形测试部分和不少于两个三刀三位开关、不少于一个双刀双掷开关组成。

	
	25
	电源插座:正面设有单相电源五孔插座≥1只、示波器专用隔离电源五孔插座≥1只，侧面设有单相电源五孔插座≥2只，背面设有三相电源四极插座≥1只。

	
	26
	顶部灯箱(铁质喷塑结构):灯箱位于上屏顶部，采用悬浮式设计，可适当的高度调节。采用高亮LED照明光源，并设有磨砂柔光照明面板。两端由≥40cm×120cm的铝型材立柱夹持。

	
	27
	实验桌:实验桌前立柱采用两根直径≥50mm圆形钢管，后立柱采用两根≥40mm×80mm方形钢管，桌面为防火、防水、耐磨，长方体封闭式结构；设有至少三个大抽屉、带玻璃柜门，柜内采用双层结构，实验桌底部装有至少四个带刹车的万向轮。

	
	28
	不锈钢电机导轨、光码盘测速系统（≥1024增量式光电编码器）及数显转速表：不锈钢导轨平整度好，无应力变形，加工精细，同心度与互换性好，能保证电机与电机、电机与测功机之间连接的同心度不超过±5丝。电机运行时噪声小，实验参数典型，满足实验的要求。

	
	
	三相鼠笼式异步电动机：≥220V/△、≥0.5A、≥100W、≥1420r/min

	▲
	29
	▲电机拆装与维修仿真实训软件：结合电机结构动态演示和拆装过程仿真为一体，示教过程生动形象。软件功能：采用3D技术与交互式动画相结合的方式，模拟电机拆装的过程；功能：1.三相同步电机：主要由三相同步电机简介、拆装工具、拆装步骤、拆装动画、主要零部件展示、模拟装配等模块构成；2.单相异步电动机：主要由单相异步电动机简介、拆装工具、拆装步骤、拆装动画、主要零部件展示、模拟装配等模块构成；3.直流电机：主要由直流电机简介、拆装工具、拆装步骤、拆装动画、主要零部件展示、模拟装配等模块构成；4.三相鼠笼式异步电动机：主要由三相鼠笼式异步电动机简介、拆装工具、拆装步骤、拆装动画、主要零部件展示、模拟装配等模块构成；5.变压器：主要由变压器简介、拆装工具、拆装步骤、拆装动画、原理讲解、模拟检测等模块构成。【需提供该功能截图或检测报告或产品彩页或官网截图或产品说明书或第三方检测报告等证明材料作为佐证并加盖投标人公章】

	
	30
	校正直流测功机：≥220V、≥2.0A、 ≥350W、≥1500r/min，即可作电动机又可作测功机，做电动机使用时，可作为发电机的原动机，也可用于拖动电动机完成四象限测试；作测功机使用时，由于电机经特殊设计，容量是被测电机的2～3倍，并经精密仪器校正，能很好的完成被测电机的加载输出转矩的测试。

	▲
	31
	▲配多种电机在环实时仿真软件实验平台：功能：软件实验的电机类型包含最常见的几类电机：直流电机、异步电机、同步电机和变压器，对于电机运用等效电路的方式给出了工作特性曲线和机械特性曲线,。对每一种电机均给出了电气和机械参数，便于学生理解和参考。学生可以通过选择对应的电机与运行方式获得电机的转速、转矩、电流等信息，十分便捷。暂停/停止后会自动显示游标，挪动游标可以在右侧获取当前点的值，有助于后续的计算与分析。1）工作特性和机械特性实验--直流电机：根据励磁绕组的连接方式不同，可选择串励、并励和他励这三种电机。通过改变绕组两端电压、电枢回路串入电阻、励磁回路串入电阻这三种方式，选择电磁转矩、转速、效率、电流和电磁功率等参数，可以画出固有机械特性和人为机械特性，其中电磁转矩改为输出功率可画出电机的工作特性曲线。异步电机：从异步电机的调速入手，有改变定子绕组电压调速、转子回路串电阻调速和变频调速，其参数可以人为设置，可以方便的看到不同调速方式及输入参数情况下电机的调速机械特性。2）起动、调速、制动实验--进入后在上方可以看到电机的一些关键铭牌参数，有助于学生有大致判断。从电机的电路上，可以看到电机主要参数，很好地模拟了实验，让学生能够明白输入的参数会影响哪些参数变化。可以选择查看哪些变量，例如：定子绕组电压、电机转速、转矩等，不需要像实际实验中单独测量转速和电流等参数也可以清楚的看到需要的变量。转矩：负载转矩有四种类型，分别为位能型负载、摩擦型负载、平方转矩负载（模拟风机、水泵）和恒功率负载，与额定转矩下的比值作为输入，能让学生更好地了解轻载、中载和重载情况下电机的运行。起动：根据不同的电机，起动方式会略微有所不同，例如：Δ形连接的异步电机就有Y-Δ起动，可以根据显示的起动方式（如：定子绕组降电压起动）及输入所需的参数来模拟实际中不同的起动方式。调速：调速过程根据电机的特点，包含了各类电机主要的一些调速方式，仿真实验接近实际，工作特性展示的是稳态特性，而运行实验的调速很好的向学生展现了电机调速的暂态特性。制动：实际运行中可能需要使电机快速停下，这就需要采取合理的制动方式。学生可以选择制动方式看到实际电机的运行情况，将起动、调速与制动放在同一人机界面中，可以很好地模拟出完整的实验流程。要求投标文件中提供软件的功能截图（从以下功能中选择不少于5项进行截图：）：（1）直流电机不少于23组数据模型；（2）异步电机不少于20组数据模型；（3）同步电机不少于6组数据模型；（4）变压器不少于6组数据模型；（5）直流电机数据模型覆盖串励、并励、他励三种电机类型；（6）异步电机数据模型覆盖星型、三角两种接法；（7）直流电机、异步电机特性实验能动态描绘电机工作特性、固有机械特性、人为机械特性曲线【需提供该功能截图或检测报告或产品彩页或官网截图或产品说明书或第三方检测报告等证明材料作为佐证并加盖投标人公章】
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	三相线绕式异步电动机：≥220V/Y、≥0.6A、≥120W、≥1380r/min

	
	33
	线绕式异步电机起动与调速电阻箱：至少具有0Ω、2Ω、5Ω、15Ω、∞三相五档同轴可调。
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	数/模交流电压表（少三只）
提供真有效值交流数字电压表至少一只，测量范围0～500V，量程自动判断、自动切换，精度≥0.5级，三位半数显。提供指针式精密交流电压表至少两只，采用带镜面、双刻度线（红、黑）表头（不同的量程读取相应的刻度线），测量范围0～500V，至少具有10V、30V、100V、300V、500V五档，输入阻抗≥1MΩ，精度≥1.0级，直键开关切换，每档均有超量程告警、指示及切断总电源功能。

	
	35
	继电接触控制(一)
提供交流接触器（线圈电压≥220V）至少三只，热继电器至少一只，电子式时间继电器（通电延时，工作电压≥220V）至少一只，变压器（≥220V/≥26V/≥6.3V）、整流电路、能耗制动电阻（≥10Ω/25W）至少一组，带灯按钮（黄、绿、红各一只）三只。面板上画有器件的外形，并将各器件的工作端子引到面板上，供实验接线用，器件的工作状态均有发光二极管指示。面板上设有摇臂结构，可看到具体的器件并对可需要调节的器件进行调节。

	▲
	36
	▲33.1电力拖动仿真实训软件：对电力拖动技术控制线路的连接、调试、测量等过程进行模拟仿真。为增强实训效果及确保软件产品的性能可靠性【需提供该功能截图或产品彩页或技术白皮书或官网截图（附官网链接）或检测报告，并加盖公章】。

	
	37
	33.2软件功能：
33.2.1.软件由电气器件展示、电气安装与连接、线路检查、故障检测与维修等模块组成，操作流程接近实际工业场景，操作结果实时显示。
33.2.2.电气器件展示模块有自耦变压器、控制按钮、电磁启动器、多圈电位器、珐琅电阻等10余种常用器件模型，以3D的形式展现并附以文字说明介绍。各模型均可任意放大、缩小和旋转，具有直观立体、真实互动的效果。
33.2.3.电气安装与连接模块包括元器件组装和电气线路连接。操作者可按照界面提示或者原理图将元器件库中的元件拖到电气柜上进行组装，器件组装完成后进入电气线路连接界面。在接线界面学员可以“示教接线”自己动手接线，也可以通过“一键接线”由计算机完成接线。接完线后学员通过操作相应的器件，根据原理图以及器件的动作情况，判断连接线路是否正确。
33.2.4.通电检查模块主要用于在设备通电前进行电压检查，检查电源电路是否短路。

	
	38
	33.2.5.故障诊断与维修模块具有故障设置功能，故障点设置典型、全面，操作者根据故障现象。

	
	39
	33.2.6.电气安装与连接、线路检查、故障检测与维修三个模块均有三相鼠笼式电动机点动控制线路、三相鼠笼式电动机自耦减压启动线路、风电闭锁电气控制线路、磁力启动器控制的启动线路等至少12个常见线路。

	
	40
	继电接触控制(二)
配备中间继电器（线圈电压≥220V）至少二只，热继电器至少一只，熔断器至少三只，转换开关至少三只，按钮至少一只，行程开关至少四只，信号灯、保险丝座至少各一只。各器件的工作端子均已引到面板上，供实验接线用，中间继电器及热继电器的工作状态用发光二极管指示。

	▲
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	▲34.1电力电子线路仿真实训软件：软件包含多种典型电力电子线路的仿真实训，每个仿真实训电路分为实训器材的认识及功能介绍、原理仿真、实训操作、结果显示等部分，学生可以利用软件虚拟连接导线、信号源、示波器等。可以根据学生学习进度选择相应的实训线路进行训练，使学生更快更好地学习相关知识和技能。【需提供该功能截图或检测报告或产品彩页或官网截图或产品说明书或第三方检测报告等证明材料作为佐证并加盖投标人公章】。
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	34.2电力电子仿真线路需至少包含以下内容：触发（驱动）单元电路、单相不控整流电路、三相不控整流电路、晶闸管单相可控整流电路、晶闸管三相可控整流电路、单相有源逆变电路、三相有源逆变电路、晶闸管单相调压电路、晶闸管三相调压电路、GTR单相并联逆变电路。
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	为适配各类实验项目使用需求，实验连接线及配件配置不少于两种规格实验连接线，区分强电、弱电两类使用场景，线缆与插座接口实现匹配适配，仅可对应配套内孔插座使用，保障实验操作安全性与使用合理性。
强电连接线：采用高可靠护套结构手枪插式防触电连接线；导线导体为无氧铜多股细丝结构，线缆具备优良柔软性能；外部设置丁晴聚氯乙烯绝缘保护层；插头采用实芯铜质构件，外置铍青铜弹片，确保连接接触稳定、使用安全可靠。
弱电连接线：采用弹性铍青铜裸露结构连接线。

	▲
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	教学资源：三维工业自动化设计软件
▲36.1配套正版三维工业自动化设计软件，提供软件著作权，软件测评报告或正版软件承诺函，用户手册≥1本，加密锁≥1个。软件具有零件设计、装配设计、工程制图、钣金设计、设计文件管理等功能，并且达到软件产品登记测试规范的要求。软件可面向工业和教育等多个领域，突出在工业自动化集成领域、教育自动化领域的三维设计功能。（提供软件PLC仿真技术、机器人仿真技术、电机仿真技术、装配体设计、工程图创建、钣金设计及优化、曲面设计及评估、结构仿真分析、动画和运动仿真、MBD基于模型的定义等10个场景界面功能截图）。
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	36.2支持多种主流三维 CAD 原生及通用格式文件导入；支持对导入的第三方三维模型直接编辑修改；支持导出 3D/2D 数据，可对接主流 PLM/PDM 系统，实现产品全生命周期数据应用。
36.3软件支持无历史参数化直接建模，无需预先绘制草图，可自动捕捉草图平面；支持全三维 / 二维视图切换；可直接对外部导入模型进行几何编辑修改。
36.4智能参数建模技术：智能参数建模技术可创建和编辑3D模型。完美融合直接建模的速度和简便性、及参数化设计的灵活性和可控性。还可像处理本机文件一样处理多CAD数据，无缝衔接整个生态链。
36.5 PLC仿真技术：构建了3D虚拟环境，实现自动封盖、自动装箱、温度压力控制、码垛堆积、加工中心刀库、电镀生产线、多种液体混合、自动混合生产线、水塔水位控制、机械手控制、机器人自动扫雷等实训项目，支持采集卡采集PLC的输入输出信号，实现PLC与计算机的通讯，从而控制软件中的3D模型的动作，使得虚拟仿真技术实时展现PLC的运行状态，也使得学生非常容易理解对每一种控制单元的工作过程和原理。
36.6电机仿真技术：电机类型包含：直流电机、异步电机、同步电机和变压器，对于电机运用等效电路的方式给出了工作特性曲线和机械特性曲线。对每一种电机均给出了电气和机械参数，便于学生理解和参考。学生可以通过选择对应的电机与运行方式获得电机的转速、转矩、电流等信息，十分便捷。暂停/停止后会自动显示游标，挪动游标可以在右侧获取当前点的值，有助于后续的计算与分析。直流电机不少于23组数据模，异步电机不少于20组数据模型，同步电机不少于6组数据模型，变压器不少于6组数据模型，直流电机数据模型覆盖串励、并励、他励三种电机类型，异步电机数据模型覆盖星型、三角两种接法，直流电机、异步电机特性实验能动态描绘电机工作特性、固有机械特性、人为机械特性曲线。
36.7装配体设计：支持自底向上或自顶向下的装配体建模方式，可快速检测修复零部件之间的冲突问题，直观的装配体还可用于实时的方案沟通。
36.8支持工程图创建：根据3D模型自动创建并更新工程图，快速创建标准视图和派生视图，提供尺寸控制和添加注释等工具，可以快速创建包含全部细节的工程图。
36.9钣金设计及优化：除了基本的折弯和冲孔，还具有特定于钣金的特征，比如浮凸、浅凹、绘图切割、焊珠、轮廓弯边、直弯和蚀刻。还可用于分析、NC编程等集成应用。
36.10曲面设计及评估：可创建高品质的曲面，并可通过精确的参数控制从而获得理想的曲率，通过条纹等工具实时评估曲面效果。
36.11结构仿真分析：内置的有限元分析(FEA)工具，设计工程师可以在3D环境中通过数字方式验证零件设计，缩短产品开发周期。
36.12动画和运动仿真：不仅是基础的运动动画，可对模型输入运动参数，以获得运动过程中各状态的受力情况。也可通过结果倒推出所需的输入力或者功率。
36.13 MBD基于模型的定义：数字化沟通加快从设计到制造的过程。在3D模型中直接赋予产品制造信息，生成易于传播的3DPDF，通过直观的可交互文档查看制造数据。

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。





包组七：
海洋学院：

一、项目概况
本项目立足海洋学院本科实验教学建设需求，面向水产养殖学、海洋科学专业人才培养目标，围绕海洋生物学、生物化学、生理学、组织学、营养与饲料学、遗传育种学、水环境监测等学科方向，系统配置化学分析、显微观察、分子生物学及配套保障类实验仪器设备。本项目能够显著改善学院本科实验教学硬件条件，全面支撑本科实践教学开展，完善海洋学科实践育人平台，提升应用型水产和海洋专业人才培养质量，服务区域产业发展人才供给需求。
二、最高限价
1、最高限价为：人民币85.73万元；


采购包1(2026年海洋学院本科实验教学条件建设项目)： 
1.主要商务要求
	标的提供的时间
	合同签订后90日内完成供货、安装调试和验收并交付采购人使用。

	标的提供的地点
	华南农业大学（用户指定地点）

	投标有效期
	从提交投标文件的截止之日起90日历天

	付款方式
	1期：支付比例100%
国内设备： 签订合同后，中标人缴纳合同款的5%作为履约保证金给采购人。在中标人无违法违约的情况下, 货到安装调试验收合格，采购人收到中标人缴纳的履约保证金和中标人开具的等额合法有效发票后10个工作日内向中标人支付合同总价的100%。如因中标人未能及时提供前述发票而造成付款延误，不属采购人违约。（如作为中小企业中标，签订合同后，中标人缴纳合同款的5%作为履约保证金给采购人。采购人在合同签订后5个工作日内预付款合同金额的30%，货到安装调试验收合格，采购人收到中标人开具的等额合法有效发票后10个工作日内向中标人支付合同金额的70%。）。

	验收要求
	1期：
1.合同设备安装调试完成正常工作满15个工作日后进行验收，验收应在采购人和中标人双方共同参加下进行。（如中小企业中标的，履约后，采购人收到验收申请后7日内组织履约验收。）
2.验收按采购人所在国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人和中标人应共同做出详尽的现场记录，或由采购人和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充缺失和更换损坏部件、更换不合格设备、退货退费等的有效证据。由此产生的所有费用由中标人承担。 
3.如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换装的所有费用由中标人承担。
4.国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

	履约保证金
	收取比例：5%,
缴费渠道：电子保函（保险）、支票（本票、汇票）、其他
账号：3602002609000310520
户名：华南农业大学
开户行：广州工行五山支行
支票提交方式：签订合同后提供支票原件给采购人
汇票、本票提交方式：签订合同后提供汇票、本票原件给采购人
说明：签订合同后，中标人缴纳合同款的5%作为履约保证金给采购人。在中标人按合同约定全部履行完成合同义务，并按采购人要求办理相关履约保证金退还手续后10个工作日内，采购人将履约保证金无息退回中标人，否则，采购人有权不予退回履约保证金。采购人因自身原因未按照合同约定及时向中标人退回履约保证金的，应按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准支付利息。

	其他
	（一）投标报价要求：所报价格为广州华南农业大学交货价，包括货物设计、生产、采购、仓储、运输装卸、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、验收、培训、质保期服务、售后服务、质保期备品备件、各项税费及合同实施过程中不可预见费用（包括但不限于国家和地方的法律法规政策变动风险、市场价格波动风险等）等各项费用。除本合同明确约定的费用外，采购人无需支付任何额外费用和承担任何额外义务。                                              
（1）关境内制造的货物：投标人须报含税价，投标总价包括：①货物价格：货到项目现场价（华南农业大学指定地点）；②向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税；③货物在制造或组装时使用的部件和原材料是从关境外进口的已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其他税；④货物运至最终目的地的关境内运输、保险和伴随货物交运的有关费用；⑤验收费、到达安装地点的保险费、安装费、调试费、培训费、技术服务费等。
（2）投标截止时间前已经进口的货物：投标人必须报含税价，投标总价包括：①货物价格：货到项目现场价（华南农业大学指定地点）；②从关境外进口时已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其他税；③向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税；④货物运至最终目的地的关境内运输、保险和伴随货物交运的有关费用；⑤验收费、到达安装地点的保险费、安装费、调试费、培训费、技术服务费等。  
（二）总体要求：
1.投标人应对投标设备列明其品牌、型号、制造商名称、产地、技术参数、功能介绍和使用说明。 
2.对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在采购技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。 
3.投标人所投货物的名称、品牌/制造商名称、型号、规格、配置（包括备品备件）、产地、数量等信息必须准确无误，且应与机器（机身铭牌）上的信息完全一致，中标后在签署合同和供货等后续环节均不得再作任何修改。
4.投标货物的技术规格、功能作用与招标文件要求一致而制造商所提供货物之设备名称与招标文件名称不一致的，须对设备名称不一致提供相关说明（格式自拟）。 
5.中标人保证其所投货物和服务不侵犯任何第三人的合法权益，否则，由中标人承担因此导致的一切法律后果，并赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接经济损失、预期收益损失、名誉损失、维护权益的成本等。
（三）质量保证及售后服务：
1.中标人保证其合同项下提供的全部设备是在中国范围内合法销售的，原制造商制造的全新、未曾使用过的产品，整机无污染、无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求，并且符合国家标准、行业标准以及该产品的出厂标准，可依常规安全合法使用。
2.合同设备除了采购人有特别规定外,质量保证期按生产厂家的标准执行，保修期为1年（自采购人单位书面验收合格之日起计算，另有要求的按其规定）。质量保证期内因非采购人过错原因而出现产品质量问题或安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。中标人应在收到采购人通知后24小时内派员到现场维修，若在48小时内仍未能有效解决，中标人须提供同等备件予采购人临时使用，因此产生费用均由中标人负责，采购人不再另行支付。质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期相应顺延，如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。
3.因设备的质量问题而发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由中标人承担。
4.中标人为采购人提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按采购人和中标人双方协商安排。
（四）设备包装及安装调试：
1.设备包装：设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等的措施，符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》及《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。
2.安装调试： （1）中标人负责合同项下货物的安装调试工作，一切费用由中标人负责。 （2）中标人安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。
（五）产品质量标准：
1.投标人所投的产品应是在中国范围内合法销售的原厂原装、全新的产品，表面无划伤、无碰撞，并且符合国家标准、行业标准以及该产品的出厂标准。2.投标人提供的货物须附有产品质量检验合格标志，且进货渠道合法，在中国境内可依常规安全合法使用。 3.投标人应免费提供中文的产品正式说明书，场地准备书，使用手册及维护手册等，以及所有有关本项目执行的技术文件。如果本项目必需但合同又未作规定的，需要投标人才能提供的技术文件，投标人也应及时向采购人提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。上述技术文件应包含保证采购人能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作的需要的所有内容。


2.技术标准与要求
	序号
	核心产品（“△”）
	品目名称
	标的名称
	单
位
	数量
	分项预算单价（元）
	分项预算总价（元）
	面向对象情况
	所属行业
	技术要求

	1
	
	其他试验仪器及装置
	凯氏定氮仪
	台
	3
	12,500
	37,500
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表一

	2
	
	其他试验仪器及装置
	消化炉
	台
	2
	16,000
	32,000
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表二

	3
	
	其他试验仪器及装置
	脂肪测定仪
	台
	2
	25,000
	50,000
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表三

	4
	△
	其他试验仪器及装置
	物联显微互动教学系统
	台
	1
	73,000
	73,000
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表四

	5
	
	其他试验仪器及装置
	生物显微镜
	台
	40
	7,000
	280,000
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表五

	6
	
	其他试验仪器及装置
	体视显微镜
	台
	20
	7,200
	144,000
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表六

	7
	
	其他试验仪器及装置
	分析天平
	台
	2
	9,000
	18,000
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表七

	8
	
	其他试验仪器及装置
	离心机
	台
	1
	5,600
	5,600
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表八

	9
	
	其他试验仪器及装置
	涡旋振荡器
	台
	1
	1,600
	1,600
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表九

	10
	
	其他试验仪器及装置
	电子天平
	台
	2
	7,000
	14,000
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表十

	11
	
	其他试验仪器及装置
	制胶仪
	台
	1
	33,500
	33,500
	不专门面向中小企业
	工业
	详见附表十一

	12
	
	其他试验仪器及装置
	垂直电泳仪
	台
	3
	3,200
	9,600
	不专门面向中小企业
	工业
	详见附表十二

	13
	
	其他试验仪器及装置
	制冰机
	台
	1
	10,000
	10,000
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表十三

	14
	
	其他试验仪器及装置
	一体式水平电泳仪
	台
	2
	1,000
	2,000
	不专门面向中小企业
	工业
	详见附表十四

	15
	
	其他试验仪器及装置
	紫外可见分光光度计
	台
	5
	16,000
	80,000
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表十五

	16
	
	其他试验仪器及装置
	摇床
	台
	1
	10,000
	10,000
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表十六

	17
	
	其他试验仪器及装置
	便携溶解氧
	台
	8
	2,000
	16,000
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表十七

	18
	
	其他试验仪器及装置
	离子自动滴定仪
	台
	8
	4,000
	32,000
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表十八

	19
	
	其他试验仪器及装置
	超净工作台
	台
	1
	8,500
	8,500
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表十九


附表一：凯氏定氮仪
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	测定范围：0.1mg～210.0mg氮；

	
	2
	样品质量：经验值为固体≤8.0g，液体≤30.0ml；

	
	3
	重复性：相对标准偏差≤0.5%

	
	4
	测定速度：3~8min/样品

	
	5
	回收率：99%-101%；

	
	6
	冷凝水控制：节水型设计，程序自动控制；

	
	7
	蒸发炉保护：缺水双重保护；过压泄压保护；

	
	8
	操控方式：船式开关

	
	9
	防溅管材质：强酸碱塑料模具成型；  

	
	10
	电 源：220V±10%，50～60HZ； 

	
	11
	额定功率：≥1700W； 

	
	12
	外形尺寸：412×376×740（mm）（±5%）；

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。



附表二：消化炉
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	1、测定范围：0.1～210.0mg氮；

	
	2
	2、测定数量：≥20个/批；

	
	3
	3、速 度：≥45min/批；

	
	4
	4、消化管容量：≥250ml；

	
	5
	5、控温范围：室温～450℃；

	
	6
	6、控温精度：≤±1℃；

	
	7
	7、平均升温速度：≥30℃/min；(从室温升到450℃小于30分钟)

	
	8
	8、控温方式：程序控制，不少于曲线升温与直线升温两种方式；(分六个阶段自动升温)

	
	9
	9、废气密封材料：满足或优于聚四氟乙烯；

	
	10
	10、隔热方式：分体风道隔热；

	
	11
	11、加热方式：铝合金一体加热；

	
	12
	12、安全功能：过温保护，限温保护；

	▲
	13
	▲13、显示屏幕≥2.5寸，能够同时显示实际温度与保温时间，并倒计时，到时后自动停止加热并报警；

	
	14
	14、额定功率：≥2000W；

	
	15
	15、额定电压：220V±10%,50～60HZ；

	
	16
	16、外形尺寸：440×390×190(mm）（±5%）；

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表三：脂肪测定仪
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	1、操作模式：手自动一体；

	
	2
	2、测试范围：粗脂肪含量≥0.1%；

	
	3
	3、试样重量：固体1~10g；

	
	4
	4、测试数量：能够一次同时测试1～6个试样；

	
	5
	5、溶剂回收方式：自动储存并回收；

	▲
	6
	▲6、溶剂回收率：≥80%；

	▲
	7
	▲7、测试精度：重复性≤0.8%；

	
	8
	8、测定时间：≤3小时；

	
	9
	9、控温范围：室温～200℃；

	
	10
	10、控温精度：≤±0.3℃；

	
	11
	11、显示屏幕尺寸：≥2.5寸；

	
	12
	12、回收率：≥99%（4℃＜冷却水温度≤26℃）；

	
	13
	13、外壳参数：满足或优于钣金壳体，表面喷塑处理；

	
	14
	14、密封材料：满足或优于四氟乙烯；

	
	15
	15、抽提瓶规格：≥70mL；

	
	16
	16、加热模块：井窝式铝加热块（带保温层）；

	
	17
	17、加热特性：自动恒温可调，过温保护；

	
	18
	18、烘干功能：支持；

	
	19
	19、额定功率：≥500W

	
	20
	20、额定电压：220V±10%,50～60HZ；

	
	21
	21、外形尺寸：560×370×700(mm）（±5%）；

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表四：物联显微互动教学系统
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	1、放大倍数：40X-1000X。

	
	2
	2、光学系统：无限远色差校正光学系统。

	▲
	3
	▲3、镜体：Y 型镜体，底座与立臂为一体式结构，镜体采用全金属高压模铸而成，具有优异的稳定性与刚性。镜架上设计有工具存放装置（整体长度不小于12cm方便握持），镜架内嵌双保险丝结构，避免烧坏主板。且开关位于背板上，避免平时误触。物镜转盘上方内嵌双滤光片槽插槽，无需额外附件即可以实现检偏功能和拉姆达试板相关功能。提供3张或以上照片证明专用工具、保险结构、滤光片插槽等功能或提供第三方机构出具的检测报告复印件或官网截图等证明材料作为佐证并加盖投标人公章。

	
	4
	4、目镜：高眼点平场目镜PL10X/22mm，

	
	5
	5、观察筒：铰链式三目，≥30°倾斜，360°旋转，瞳距可调。

	
	6
	6、物镜转盘：内倾式≥5孔物镜转换器。

	
	7
	7、聚光镜：摇出式聚光镜NA1.22/0.2，中心可调，齿轮齿条垂直升降，带可变孔径光栏。

	
	8
	8、载物台：机械移动平台，平台表面陶瓷喷漆。低手位X、Y方向同轴调节，X方向采用线轨传动，载物台面积≤165X150mm，移动范围≥76mmX50mm；片夹可同时夹持两块切片，方便对比观察。载物台侧向受5N水平方向作用力的最大位移≤0.01mm， 载物台侧向受5N水平方向作用力的不重复性≤0.002mm。

	
	9
	9、调焦机构：粗微调同轴，粗调行程≥30mm，微调精度≤2um，全金属齿轮齿条调焦机构，带平台随机限位装置。便于快速聚焦,并方便油镜的使用。

	▲
	10
	▲10、物镜：

	
	11
	10.1平场半复消色差荧光物镜，所有镜头指标均满足要求即可：4X/NA≤0.13/WD≤16.4mm、10X/NA≤0.3WD≤8.1mm、20X/NA≤0.5/WD≤2mm、40X/NA≤0.75/WD≤0.74mm、100X（S、O）/NA≤1.28/WD≤0.14mm；

	
	12
	10.2物镜成像清晰圆直径：4X物镜≤17.4mm、10X物镜≤17.2mm、20X物镜≤17.3mm、40X物镜≤18.0mm、100X物镜≤17.8mm；

	
	13
	10.3物镜放大率准确度误差范围不超过±0.83%。

	
	14
	11、物镜齐焦：10→4X，不超过±0.028mm，10→20X，不超过±0.02mm，10→40X，不超过±0.01mm，40→100X，不超过±0.005mm。

	▲
	15
	▲12、照明系统：远心柯拉照明，带可变视场光阑。100V-240V 宽电压输入。≥6V30W卤素灯，预定中心，亮度连续可调。主电源开关与光源亮度调节独立设计，高电压与低电压分开控制，有效延长和保护灯泡的使用寿命。配套≥六孔盘式荧光照明器，带可变视场光阑、孔径光阑，带滤色镜插槽。≥100W汞灯灯室，灯丝中心可调，焦距可调，带反光镜机构（中心、焦距可调）。≥100瓦直流汞灯，数字式汞灯电源箱，护眼版。

	
	16
	13、荧光滤色片组：≥:三组，至少包含：B ：EX480/30,DI505DC,EM535/40 ；G：EX560/40,DI600DC,EM635/60；UV：EX375/28,DI415DC,EM46/50。

	
	17
	14、成像系统，内置一体化≥2000万高清成像系统。

	
	18
	15、具有权威机构出具的产品检测报告（提供复印件加盖生产企业公章）。  

	
	19
	16、产品的所采用零部件和生产过程，需对有害物质进行严格控制，符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》（令第32号）环保要求。

	
	21
	17.1 基于5G Wi-Fi全无线架构，稳定性好、传输效率高；教师监看学生动态图像无延迟，支持远程全分辨率拍照，支持微观观察、宏观观察。可支持≥60个学生端同时在线。

	
	22
	17.2 云互动功能：可实现校园网内的互动功能，学生可完全脱离原本的互动教室，在校园内的任意地点教师端和学生端进行数字资源的访问、实验报告的提交、审批、打分等功能，实现真正意义上的云互动功能。学生移动端软件安装方便，学生端使用手机或平板电脑扫描二维码即可自行安装App软件。

	
	23
	17.3 多平台支持，教师端至少支持windows操作系统，同时教师端支持接入平板进行移动式的互动教学。学生端同时至少支持Android/IOS/Windows系统。通过手机/平板/电脑各种终端即可实现实验教学。

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表五：生物显微镜
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	1、具备无限远光学系統。能够更好的消除色差、球差。目镜、物镜互换性好，可使观察效果达到最佳。放大 40x-1000x。

	
	2
	2、调焦机构：同轴粗微调，右手可内嵌手指更精准调焦，齿轮齿条传动，采用三角导轨滚珠交叉导向机构。

	
	3
	3、粗调焦带上限位及松紧调节环，粗调力矩可调。具有过载保护装置。调焦机构好糊装置；具有调焦机构过载保护自协力装置（当调焦调节到上限位后还继续调焦时，微调手轮会反方向回旋卸力，有利于保护切片和防止调焦机构因调焦过裁而损坏）

	
	4
	4、微调每转：≤0.2mm，微调最小格值：≤2um；粗调范围≥25mm。

	
	5
	5、阻尼式双切片夹带有油镜防粘连功能。

	
	6
	6、转换器：至少具备内倾式、内定位五孔转换器，转换器稳定性≤0.002mm。带机械定位。转换器周圈橡皮带有凸楞。

	
	7
	7、目镜筒：铰链式双目，倾角≥30°，内置棱镜式，瞳距调节47-75mm，镜筒带上下位置，上位可将眼点调整最高≥34mm以获得最舒适的观察高度。

	
	8
	8、目镜：PL10X/20mm，目镜放大率准确度不超过±0.43%。高眼点补偿目镜，使戴眼镜者观察时无需取下眼镜也可观察，紫色宽带镀膜。

	▲
	9
	▲9、物镜：无限远平场消色差物镜:所有镜头指标均满足要求即可；4X/NA≥0.1/WD≥30.5mm，10X/NA≥0.25/WD≥10.8mm，40X/NA≥0.65/WD≥0.8mm，100X/NA≥1.25/WD≥0.21mm，要求所有物镜成像清晰圆直径均≥18mm；放大率准确度误差范围不超过±0.9%。齐焦距≤45 mm，管镜焦距≤180 mm 镜头印有原厂标识（提供图片证明上述功能或第三方机构出具的检测报告复印件或官网截图等证明材料作为佐证并加盖投标人公章）。

	
	10
	10、内置式双层机械结构载物台：双层机构平台，平台移动，内置式的平合移动机构。X、Y向导轨都内置于内部，确保载物台上方有更大的操作空间和X、Y向的移动更平滑、精密。移动行程≥76（X）x50（Y）mm，游标读数≤0.1mm；低位置X/Y同轴手柄。载物台采用耐磨、抗腐蚀的石墨特殊涂层，经久耐用，便于清洁。

	
	11
	11、阿贝聚光器：数值孔径 1.25。带刻度标记的孔径光闸对应每个物镜倍率的位置操作快捷简便、确保图像完美。聚光器垂直调节范围≥10mm，显微镜视场中心亮度与四个角亮度均值偏差控制在10个灰度值以内。

	▲
	12
	▲12、操作系统：采用人体工程学改计，设计空间结构合理，调焦手轮与XY轴调节，开关与调光旋钮均独立控制，位于同一侧，且可以使用单手轻松进行上述所有操作，调焦手轮采用圆润的右手位指套式调焦设计，调焦手轮可嵌入多个手指，调焦更加舒适精准，更具人性化。采用双切片夹设计，可以一次性夹持2张切片，可以单手操作XYZ三轴同时控制显微镜进行开关机、调光等操作。机身变压器内置，安全可靠。（提供三张或以上相片证明，需看清单手操作过程且带有机器品牌、型号。看清可夹持2张切片，看清机身内置式稳压系统）

	
	13
	13、滤色片：内置式复眼照明滤色镜组

	
	14
	坚固抗震的机械设计；从弯臂到底座设计成整体式结构，并且将载物台上下移动机构设计在机座上，使机体更坚固，抗震性能更好，从而获得更高质量的图像。

	▲
	15
	▲15、聚光镜与结构：复眼照明聚光镜，聚光镜顶端与底端均清晰可见多组碎玻璃装昆虫复眼结构。机身设置全封闭收纳空间，可用于收纳电源线维修工具等。（提供图片证明上述功能或第三方机构出具的检测报告复印件或产品彩页或官网截图或产品说明书等证明材料作为佐证并加盖投标人公章。）

	
	16
	16、具备防霉结构设计。

	
	17
	17、产品所采用零部件和生产过程，需对有害物质进行严格控制，符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》（令第32号）环保要求。

	
	18
	19、机身后部具有观察窗口，即使从后面也可看到物镜倍率变化；

	
	19
	20、柔光系统：2850K-5500K色温，光源亮度≤3w，通过复眼照明打散后，光线柔和，长时间观察不会伤害眼睛。

	
	20
	21、机身采用双搬运臂设计，拥有2个搬运臂，避免单搬运臂或仅有背部扣手槽，造成的搬运过程中错误搬运。

	
	21
	22、目镜可用工具锁定，防止脱落与丢失：两只目镜上都带屈光度调节，对不同的使用者都可以通过使用微调和目镜屈光度调节的配合使用做到物镜绝对齐焦，且方便对左、右眼分别进行视度调整。

	
	22
	23、工艺：机身采用一体化金属浇筑＋包覆工艺，在保证耐用过程中避免金属划伤

	
	23
	24、整机采用双层阻燃双绝缘300v2孔CCC线缆进行供电，设计更安全，使用更灵活，支持100V-240V 宽电压供电，可适配老实验室低电压，使用寿命≥10万小时。

	
	24
	25、提供≥1000张微生物样本的数字切片资源，供应教学使用。提供配套的互动教学软件。

	
	25
	26、该设备操作系统须适配物联显微互动教学系统，可实现显微互动功能。

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表六：体视显微镜
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	1、光学放大倍数：6.7X-45X。

	
	2
	2、目镜：自带视度调节高眼点大视野平场目镜PL10X/22mm，为保证稳定性，目镜与主机成套配套。

	
	3
	3、物镜：变倍范围0.6 7X-4.5X，横轴式连续变倍,变倍比1:6.7。

	
	4
	4、观察头：铰链双目、≥45度倾斜，可360度旋转，瞳距可调。

	
	5
	5、变倍体自带定格定倍功能孔，带倍率限位功能。

	
	6
	▲6、软定位功能：0.67x/0.8x/1x/1.2x/1.5x/2x/2.5x/3x/3.5x/4x/4.5x等11个倍数带有回声软定位功能，具有定格定倍机构及最高最低倍调节锁定功能。需提供3张或以上照片证明具备11档倍数调节与专用锁定开关或第三方机构出具的检测报告复印件或官网截图等证明材料作为佐证并加盖投标人公章。

	
	7
	7、工作距离：物方有效距离≥110mm。

	
	8
	▲8、超薄底座：底座厚度≤2cm

	
	9
	9、照明方式：多颗均质高亮度LED透反射光源。

	
	10
	10、高亮度LED透射照明器与水滴状球形上光源照明器：≥8组

	
	11
	11、机身集成内置充电模块无需外接供电

	
	12
	12、底板有上下光源至少两个控制旋钮，可选7种及以上托架，可选19种以上底座。

	
	13
	13、产品的所采用零部件和生产过程，需对有害物质进行严格控制，符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》环保要求

	
	15
	15、该设备操作系统须适配物联显微互动教学系统，可实现显微互动功能。

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表七：分析天平
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	1）最大量程(g)：≥120；

	
	2
	2）可读性(mg)：≤0.1；

	
	3
	3）重复性（最大负载，典型值）(mg)：≤0.1；

	
	4
	4）线性偏差（极限值）（mg）：≤0.2；

	
	5
	5）灵敏度漂移 +10 °C～+30 °C：≤±1.5 ppm / K；

	
	6
	6)  测量时间， 典型值（秒）：≤2.0；

	
	7
	7）秤盘尺寸（直径，mm）：≥90。

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表八：离心机
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	1.非制冷型离心机；

	
	2
	2. 最高转速：≥5000r/min；

	
	3
	3. 最大相对离心力：≥4390×g；

	
	4
	4. 最大容量：≥4×250ml；

	
	5
	5. 转速精度：±30r/min；

	
	6
	6. 定时范围：1min～99min；

	
	7
	7. 整机噪音：≤65dB (A)；

	
	8
	8. 电源：AC 220±22V 50/60Hz；

	
	9
	9. 整机功率：≥400W；

	
	10
	10. 外形尺寸 (长 × 宽 × 高)：≥450×545×380 (mm)；

	
	11
	11. 配≥8*50ml水平转子。

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表九：涡旋振荡器
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	1. 振荡转速：0～2500 rpm；

	
	2
	2. 振荡幅度：≥4.5 mm；

	
	3
	3. 最大搅拌容量：≥2L（搅拌模式）；

	
	4
	4. 控制方式：旋钮调速，LED 棒状指示灯显示；

	
	5
	5. 运行模式：触压启动 / 连续启动，两种模式切换；

	
	6
	6. 机身材质：满足或优于铝塑结构。

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表十：电子天平
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	1. 量程：≥210g；

	
	2
	2. 可读性：≥1mg；

	
	3
	3. 重复性：±1mg；

	
	4
	4. 线性误差：±2mg；

	
	5
	5. 称盘尺寸：≥Φ90mm；

	
	6
	6. 外形尺寸：≥345×223×331mm；

	
	7
	7. 校正方式：全自动智能内校系统。

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表十一：制胶仪
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	1.可选择配置梯度胶、等度胶均可；

	
	2
	2.可配置梯度胶浓度范围：4%-20%；

	
	3
	3.自动计算上下层胶试剂用量，预设制胶规格包括但不限于：0.75mm，1.0mm，1.5mm；

	
	4
	4.单块胶制胶体积：3600uL-30000uL；

	
	5
	5.单块胶灌装≤40秒；

	
	6
	6.制胶仪：≥4个柱塞泵；

	
	7
	7.制胶笔：可更换；

	
	8
	8.制胶体积误差：≤±3%；

	
	9
	9.试剂瓶载物架：母液载架孔位X6,适配500ml广口试剂瓶；

	
	10
	10.自动清洗：支持制胶间隔自动冲洗混合管路，避免凝胶，支持一键清洗管路；

	
	11
	11.自动预填充：支持自动填充制胶管路；

	
	12
	12.配套试剂盒：不用根据温度选择不同的配方试剂盒；

	
	13
	13.操作模式：≥7寸中文彩色触摸显示屏；

	
	14
	14.噪音：≤60dB；

	
	15
	15.外观尺寸：≥305*305*270（mm）。

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表十二：垂直电泳仪
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	1. 采用分体制胶模式稳定可靠，同时兼容对应规格预制胶产品跑胶电泳需求。

	
	2
	2. 具备制胶架，支持自由组合。

	
	3
	3. 可适配多种厚度间隔的玻璃板和加样梳(包括但不限于1.5mm、1mm、0.75mm)，满足不同用量需求。

	
	4
	4. 可同时进行两块或四块胶电泳。

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表十三：制冰机
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	1. 24 小时制冰量：≥60kg/24h；

	
	2
	2. 储冰量：≥25kg；

	
	3
	3. 冷凝方式：风冷；

	
	4
	4. 耗水量：≤2.5L/H；

	
	5
	5. 制冷剂：R134a 无氟环保冷媒；

	
	6
	6. 外壳材质：满足或优于304 不锈钢。

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表十四：一体式水平电泳仪
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	1、规格尺寸(LxWxH)：≥310X150X120mm；

	
	2
	2、凝胶托盘规格(LxW)：大胶 120mm X120mm；宽胶 60mmX120mm；长胶 120mm X 60mm；小胶 60mmX60mm；

	
	3
	3、试样梳规格：1.0mm 25/11 齿；1.5mm 13/6 齿；2.0mm 3/2齿；

	
	4
	4、蓝光灯波长：≥470nm；

	
	5
	5、缓冲液容量：≥260mL；

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表十五：紫外可见分光光度计
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	▲1.1 光源：采用氘灯及溴钨灯，直插限位结构，换灯后无须调整；（提供第三方机构出具的检测报告复印件或官网截图等证明材料作为佐证并加盖投标人公章）

	
	2
	▲1.2  光学系统：全息衍射凹面光栅双光束比例检测系统；（提供第三方机构出具的检测报告复印件或官网截图等证明材料作为佐证并加盖投标人公章）

	
	3
	▲1.3 全密封结构以及所有光学镜面表面均涂有SiO2保护膜，双重保护保证仪器的光学件不受气体和环境的影响；需配备八联池；（提供第三方机构出具的检测报告复印件或官网截图等证明材料作为佐证并加盖投标人公章）

	
	4
	1.4 波长范围：190nm-1100nm；

	
	5
	1.5 波长准确度：±1nm（开机自动校准）；

	
	6
	1.6 波长重复性：≤0.2nm；

	
	7
	1.7 光谱带宽：≤2nm；

	
	8
	1.8 杂散光：≤0.05%T；

	
	9
	1.9 光源转换：自动切换；

	
	10
	1.10 光度方式：吸光度、透过率、浓度；

	
	11
	1.11 光度范围：-0.3-3Abs；

	
	12
	1.12 光度准确度： ±0.002Abs(0-0.5Abs)&±0.004Abs(0.5-1.0Abs)&±0.3%T(0-100%T)；

	
	13
	1.13 光度重复性： ≤0.001Abs(0-0.5Abs)≤0.002Abs(0.5-1.0Abs)≤0.15%T(0-100%T)

	
	14
	1.14 基线平直度：±0.002Abs（200-1000nm）；

	
	15
	1.15 基线漂移：≤0.001Abs/h(500nm,0Abs，预热2小时后)；

	
	16
	1.16 噪声：±0.001Abs  (500nm,P～P)开机预热半小时后；

	
	17
	1.17 显示：内置大屏幕显示屏；

	
	18
	1.18 设有RS-232接口，可与电脑和打印机连接，扩展单机功能，方便用户使用。

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表十六：摇床
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	1. 振荡方式：回旋振荡；

	
	2
	2. 振荡频率：40～300 rpm；

	
	3
	3. 振幅：≥20 mm；

	
	4
	4. 控温范围：RT+5～65℃；

	
	5
	5. 温度分辨率：0.1℃；

	
	6
	6. 定时范围：1～9999 min；

	
	7
	7. 电源：≥AC220V 50Hz；

	
	8
	8. 整机功率：≥650W；

	
	9
	9. 托盘尺寸：≥370×340 mm。

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表十七：便携溶解氧
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	1、溶解氧测量范围：0-20 mg/L；

	
	2
	2、测量精度：±0.5 mg/L；

	
	3
	3、温度测量范围：0-60℃；

	
	4
	4、温度分辨率：0.01℃。

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表十八：离子自动滴定仪
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	1、检测参数：总碱度、钙离子、镁离子、总硬度

	
	2
	2、检测量程：总碱度20-400mg/L；钙离子20-400mg/L;镁离子20-400mg/L；总硬度132-2640 mg/L

	
	3
	3、测试时间：5-8分钟/次

	
	4
	4、电源适配器：输入（100-240V，1-3A，50-60Hz），输出（≥12.6V，1-3A，50-60Hz）

	▲
	5
	▲5、配套专门测试App，测试数据自动保存，一池一档，可溯源查看

	
	6
	6、支持云端数据同步，可多终端登录，水质数据图形化，可随时随地查看

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表十九：超净工作台
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	1. 工位：双人单面。

	
	2
	2. 气流方式：垂直流。

	
	3
	3. 洁净等级：≥100 级。

	
	4
	4. 菌落数：≤0.5 个 / 皿・时（Φ90mm 培养平皿）。

	
	5
	5. 平均风速：0.3～0.6m/s（可调）。

	
	6
	6. 噪声：≤62dB (A)。

	
	7
	7. 振动半峰值：≤3μm。

	
	8
	8. 照度：≥300LX。

	
	9
	9. 作业面承重：≥50kg。

	
	10
	10. 电源：≥AC220V 50Hz。

	
	11
	11. 整机功耗：≥0.8kW。

	
	12
	12. 照明 / 杀菌灯：≥30W 荧光灯 ×1；≥30W 紫外灯 ×1。

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。





包组八：
基础实验与实践训练中心：

一、项目概况
植物生物学基础实验涵盖植物学实验、植物生理学实验、生物化学实验和遗传学实验，面向全校生物科学类和动植物生产类专业开课，实验教学量大面广。本项目拟采购数码生物显微镜、数码摄像及互动教学系统、解剖镜、PCR仪、冷冻离心机、冰箱、组织研磨机等70台套仪器设备。所购买仪器设备均用于本科实验教学，旨在更新老旧设备，满足实验教学需求，保障实验教学质量。
二、最高限价
1、最高限价为：人民币70万元；


采购包1(材化本科实验教学设备)： 
1.主要商务要求
	标的提供的时间
	合同签订后90日内完成供货、安装调试和验收并交付采购人使用。

	标的提供的地点
	华南农业大学（用户指定地点）

	投标有效期
	从提交投标文件的截止之日起90日历天

	付款方式
	1期：支付比例100%
国内设备： 签订合同后，中标人缴纳合同款的5%作为履约保证金给采购人。在中标人无违法违约的情况下, 货到安装调试验收合格，采购人收到中标人缴纳的履约保证金和中标人开具的等额合法有效发票后10个工作日内向中标人支付合同总价的100%。如因中标人未能及时提供前述发票而造成付款延误，不属采购人违约。（如作为中小企业中标，签订合同后，中标人缴纳合同款的5%作为履约保证金给采购人。采购人在合同签订后5个工作日内预付款合同金额的30%，货到安装调试验收合格，采购人收到中标人开具的等额合法有效发票后10个工作日内向中标人支付合同金额的70%。）。

	验收要求
	1期：
1.合同设备安装调试完成正常工作满15个工作日后进行验收，验收应在采购人和中标人双方共同参加下进行。（如中小企业中标的，履约后，采购人收到验收申请后7日内组织履约验收。）
2.验收按采购人所在国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人和中标人应共同做出详尽的现场记录，或由采购人和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充缺失和更换损坏部件、更换不合格设备、退货退费等的有效证据。由此产生的所有费用由中标人承担。 
3.如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换装的所有费用由中标人承担。
4.国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

	履约保证金
	收取比例：5%,
缴费渠道：电子保函（保险）、支票（本票、汇票）、其他
账号：3602002609000310520
户名：华南农业大学
开户行：广州工行五山支行
支票提交方式：签订合同后提供支票原件给采购人
汇票、本票提交方式：签订合同后提供汇票、本票原件给采购人
说明：签订合同后，中标人缴纳合同款的5%作为履约保证金给采购人。在中标人按合同约定全部履行完成合同义务，并按采购人要求办理相关履约保证金退还手续后10个工作日内，采购人将履约保证金无息退回中标人，否则，采购人有权不予退回履约保证金。采购人因自身原因未按照合同约定及时向中标人退回履约保证金的，应按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准支付利息。

	其他
	（一）投标报价要求：所报价格为广州华南农业大学交货价，包括货物设计、生产、采购、仓储、运输装卸、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、验收、培训、质保期服务、售后服务、质保期备品备件、各项税费及合同实施过程中不可预见费用（包括但不限于国家和地方的法律法规政策变动风险、市场价格波动风险等）等各项费用。除本合同明确约定的费用外，采购人无需支付任何额外费用和承担任何额外义务。                                              
（1）关境内制造的货物：投标人须报含税价，投标总价包括：①货物价格：货到项目现场价（华南农业大学指定地点）；②向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税；③货物在制造或组装时使用的部件和原材料是从关境外进口的已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其他税；④货物运至最终目的地的关境内运输、保险和伴随货物交运的有关费用；⑤验收费、到达安装地点的保险费、安装费、调试费、培训费、技术服务费等。
（2）投标截止时间前已经进口的货物：投标人必须报含税价，投标总价包括：①货物价格：货到项目现场价（华南农业大学指定地点）；②从关境外进口时已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其他税；③向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税；④货物运至最终目的地的关境内运输、保险和伴随货物交运的有关费用；⑤验收费、到达安装地点的保险费、安装费、调试费、培训费、技术服务费等。 
（二）总体要求：
1.投标人应对投标设备列明其品牌、型号、制造商名称、产地、技术参数、功能介绍和使用说明。 
2.对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在采购技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。 
3.投标人所投货物的名称、品牌/制造商名称、型号、规格、配置（包括备品备件）、产地、数量等信息必须准确无误，且应与机器（机身铭牌）上的信息完全一致，中标后在签署合同和供货等后续环节均不得再作任何修改。
4.投标货物的技术规格、功能作用与招标文件要求一致而制造商所提供货物之设备名称与招标文件名称不一致的，须对设备名称不一致提供相关说明（格式自拟）。 
5.中标人保证其所投货物和服务不侵犯任何第三人的合法权益，否则，由中标人承担因此导致的一切法律后果，并赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接经济损失、预期收益损失、名誉损失、维护权益的成本等。
（三）质量保证及售后服务：
1.中标人保证其合同项下提供的全部设备是在中国范围内合法销售的，原制造商制造的全新、未曾使用过的产品，整机无污染、无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求，并且符合国家标准、行业标准以及该产品的出厂标准，可依常规安全合法使用。
2.合同设备除了采购人有特别规定外,质量保证期按生产厂家的标准执行，保修期为3年（自采购人单位书面验收合格之日起计算，另有要求的按其规定）。质量保证期内因非采购人过错原因而出现产品质量问题或安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。中标人应在收到采购人通知后24小时内派员到现场维修，若在48小时内仍未能有效解决，中标人须提供同等备件予采购人临时使用，因此产生费用均由中标人负责，采购人不再另行支付。质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期相应顺延，如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。
3.因设备的质量问题而发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由中标人承担。
4.中标人为采购人提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按采购人和中标人双方协商安排。
（四）设备包装及安装调试：
1.设备包装：设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等的措施，符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》及《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。
2.安装调试： （1）中标人负责合同项下货物的安装调试工作，一切费用由中标人负责。 （2）中标人安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。
（五）产品质量标准：
1.投标人所投的产品应是在中国范围内合法销售的原厂原装、全新的产品，表面无划伤、无碰撞，并且符合国家标准、行业标准以及该产品的出厂标准。 2.投标人提供的货物须附有产品质量检验合格标志，且进货渠道合法，在中国境内可依常规安全合法使用。 3.投标人应免费提供中文的产品正式说明书，场地准备书，使用手册及维护手册等，以及所有有关本项目执行的技术文件。如果本项目必需但合同又未作规定的，需要投标人才能提供的技术文件，投标人也应及时向采购人提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。上述技术文件应包含保证采购人能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作的需要的所有内容。


2.技术标准与要求
	序号
	核心产品（“△”）
	品目名称
	标的名称
	单
位
	数量
	分项预算单价（元）
	分项预算总价（元）
	面向对象情况
	所属行业
	技术要求

	1
	△
	其他试验仪器及装置
	数码生物显微镜
	台
	21
	14900.00
	312900.00
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表一

	2
	
	其他试验仪器及装置
	数码摄像及互动教学系统
	套
	1
	15000.00
	15000.00
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表二

	3
	
	其他试验仪器及装置
	无线中继器
	个
	1
	1100.00
	1100.00
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表三

	4
	
	其他试验仪器及装置
	解剖镜
	台
	36
	5000.00
	180000.00
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表四

	5
	△
	其他试验仪器及装置
	冷冻离心机
	台
	3
	25000.00
	75000.00
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表五

	6
	△
	其他试验仪器及装置
	PCR仪
	台
	2
	32500.00
	65000.00
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表六

	7
	
	其他试验仪器及装置
	组织研磨机
	台
	2
	15000.00
	30000.00
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表七

	8
	
	其他试验仪器及装置
	冰箱
	台
	5
	4200.00
	21000.00
	专门面向中小企业
	工业
	详见附表八


附表一：数码生物显微镜
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	1、生产指标：
1.1、光学系统：无限远独立色差校正光学系统，内置一体化数码成像系统；

	
	2
	1.2、镜筒：铰链式双目镜筒30°倾斜，瞳距调节范围不小于48-75mm；

	▲
	3
	▲1.3、目镜视野不小于10X/20mm，双目可调节屈光度，带目镜指针，镜片采用宽带绿宝石镀膜技术，透光率≥95%；

	★
	4
	★1.4、宽带镀膜无限远平场消色差物镜，装配4X 10X 40X 100X（油镜）4种倍率物镜镜头，无铅环保工艺制备（提供实物照片或产品彩页或官网截图或产品说明书或第三方检测报告等证明材料作为佐证并加盖投标人公章）；无限远平场消色差物镜4X/0.1，工作距离不小于15.5mm；无限远平场消色差物镜10X/0.25，工作距离不小于7mm；无限远平场消色差物镜40X/0.65(弹簧)，工作距离不小于0.71mm；无限远平场消色差物镜100X/1.25(弹簧、油)，工作距离不小于0.14mm；

	
	5
	1.5、物镜内倾式设计，不少于四孔，聚光镜托座固定式；

	
	6
	1.6、机械式载物台面积不小于：140mm*140mm,X向移动范围不小于0-75mm，Y向移动范围不小于0-50mm，载物台台面为圆弧式设计；

	
	7
	1.7、粗微动调焦装置：采用低手调焦设计，粗微调同轴手轮，微调≤0.2mm/转，格值≤0.002mm；

	
	8
	1.8、前置式I/O  电源开关，开关在载物台下方，与光源调节分离式设计；

	
	9
	1.9、后置壶柄式便携式搬运把手，把手处带防滑橡胶垫；

	▲
	10
	▲1.10、圆弧式底座设计，机座 3.5mm（±2%） 缝隙式自动吸风散热系统；（提供实物照片或产品彩页或官网截图或产品说明书或第三方检测报告等证明材料作为佐证并加盖投标人公章）

	
	11
	1.11、采用透镜集光镜系统，满足或优于3W LED冷光源；

	
	12
	1.12、显微镜主机电源采用一体化单一外置式DC供电，高压电路板外置机身，保证使用者的安全；

	
	13
	1.13、阿贝聚光镜N.A.1.25，带独立升降装置，预留相差环板安装孔位；

	
	14
	2、质控检测指标：
2.1、各质控检测指标以国家级光学检测机构或具备国家相应检验检测资质认可的第三方检测机构出具的检测报告为准；

	
	15
	2.2、转换器定位稳定性≤0.004mm；微调机构空回≤0.005mm；

	
	16
	2.3、载物台侧向受5N水平方向作用力的最大位移≤8μm；载物台侧向受5N水平方向作用力的不重复性≤3μm；

	
	17
	2.4、4倍物镜成像圆直径不小于16.8mm；10X物镜成像圆直径不小于17.0mm；40X物镜成像圆直径不小于16.9mm；100X物镜成像圆直径不小于16.2mm；

	
	18
	2.5、显微镜物镜放大率准确度误差范围不超过±1%；10倍物镜景深范围内像面的偏摆：≤0.01mm；

	
	19
	2.6、显微镜目镜放大率准确度不超过±1%；

	
	20
	2.7、10-4倍齐焦距离不超过0.008mm;10-40倍齐焦距离不超过0.006mm;40-100倍齐焦距离不超过0.005mm；

	▲
	21
	3、成像系统：
▲3.1、内置高分辨率摄像系统，高清彩色芯片;静态≥3200万像素、动态分辨率≥1080P。Wifi6全无线传输，可以连接不同的智能终端(平板或智能手机)。不受品牌、操作系统等限制，显示设备与显微镜均可全无线连接。外置DC供电插口及标准网络接口，同时也可以连接电脑观察。

	
	22
	3.2.高清内置一体化结构，正规工业化批量生产产品，不接受三目显微镜改造,数码摄像系统、互动控制系统软件与显微镜能相互兼容。

	
	23
	3.3.显微镜镜下图像必须支持目镜，电脑端口，手机，平板同时观察，无须切换。

	
	24
	3.4兼容Windows、iOS、Android、麒麟、统信等操作系统，学生可通过自带手机、平板、电脑等智能终端即可实现显微互动教学。学生智能终端不受种类、操作系统、品牌的限制。学生端软件支持从应用市场下载安装，可安装在学生自有智能手机、平板等智能终端设备上。手机可随时记录实验动态现象，随时记录实验过程结果，随时观看实验讲解PPT和授课录像、随时观看实验过程录像，实时显示显微镜镜下图像，随时拍照记录。

	▲
	25
	▲3.5学生端APP具有WIFI配置的功能（支持设置WIFI名称、密码），启动APP后，学生智能终端设备会强制连接到指定的WIFI中。

	
	26
	3.6一键扫码：可一键扫描显微镜机身上的二维码，快速登陆访问显微图像，一键截屏：可一键实时记录课堂重要内容

	
	27
	3.7听课效果：具有效果实时反馈系统，实验记录。随堂练习及双向交互:教师端可以实时查看学生标记图像，可以在学生屏幕图像直接进行实时师生双向交流和双向绘制，教师能够绘制学生屏幕老师可以随时对学生标记结果进行打分，可以通老师可以随时对学生标记结果进行打分，可以通过数据库系统对多次随堂成绩进行查询及导出。

	
	28
	3.8、学生端显示设备：屏幕尺寸≥11英寸/处理器≥8核/运行内存≥4GB/存储内存≥64GB/≥分辨率1920×1200/后置摄像头≥800万像素/前置摄像头≥500万像素/运行系统采用主流国产信创、安卓、鸿蒙、iOS等系统/WIFI版

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。



附表二：数码摄像及互动教学系统
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	▲
	1
	（一）数码摄像系统
1.▲大于或等于500万像素2/3英寸高速彩色,成像区域满足或优于11mm,像素点尺寸满足或优于3.45µ×3.45µ,分辨率满足或优于2488*2048,USB3.1数据输出，全像素传输速度满足或优于68.3帧/秒（2448*2048）。实时显示模式（通过USB）:满足或优于2448 x 2048 @ 69.3fps,1224 x 1024@175.8fps；快门模式:全局快门，曝光时间7us-2s,最大信噪比满足或优于0.1mV@1/30sec,灵敏度满足或优于1146mV@1/30sec,可聚焦镜头满足或优于16mm,功率满足或优于less1.5W@5V(USB-supply),镜头座CS-Mount,至少支持设备TWAIN,SDK and DirectShow Driver,支持操作系统：Microsoft Windows7/8/10,MAC OSX10.9、Linux或以上等，工作温度：从-10到+60摄氏度非冷凝。

	
	2
	2.配置系统适配的正版图像分析软件，软件可中、英文一键切换。（提供软件截图证明并加盖投标人公章）。

	★
	3
	★3.与教师生物显微镜、无线AP适配，确保软硬件系统集成应用，可接入数码摄像及互动教学系统。（投标人须在投标文件中提供承诺或响应并加盖投标人公章）

	★
	4
	（二）互动教学系统软件
★1、系统支持将多套无线互动教室进行统一化管理，任意一间教室都可以作为主控端接收所有学生无线图像并与之互动，实现组网式教学。全无线系统架构：整个系统采用WI-FI6全无线架构；学生智能终端通过无线传输的方式获取显微图像及宏观实验图像，学生智能终端通过无线传输方式与教师端进行信息交互。系统可实现微观图像、宏观实验、实验报告等多维信息的互动；所有功能不受智能终端的操作系统限制，可以跨操作系统、跨品牌智能终端，而实现视频、图像、文字等信息的交互传递和互动教学。（投标人须在投标文件中提供承诺或响应并加盖投标人公章）

	▲
	5
	▲2、具备至少五种监控交流通道：主界面可以直接显示教师图像（教师显微镜图像）、微观图像（学生显微镜图像）、实验评级（实验步骤打分）、宏观图像（学生平板摄像头图像）和教学求助（师生交流平台）等至少五个通道。通道之间可以一键切换，支持至少四个通道的切换在一个界面上。需提供真实软件界面截图描述至少四个通道的切换方式，截图上明确标示出至少四个通道的切换功能按钮（提供软件截图证明并加盖投标人公章）。

	
	6
	3、跨平台解决方案：至少同时支持原生HarmonyOS、IOS、Android、Windows、信创环境开发与部署、统信UOS桌面操作系统、银河麒麟V10桌面操作系统等系统，通过手机、平板电脑等智能终端即可实现实验教学；学生智能终端不受品牌、操作系统、机型的限制。

	
	7
	4、教师端实现对学生端显微镜的镜下图像的监控。教师端可将教师显微镜下的微观图像或PPT课件“示范教学”到每一个学生的Pad或智能手机上，进行现场教学讲解；实时观测每个学生的上课状态及效果；教师可下发作业或实验报告，学生当堂完成后，当堂提交。

	
	8
	5、控制学生端功能：教师端可以在至少1080P分辨率下实时对学生端图形进行监看，实时反馈镜下图像，图像清晰流畅。可选择1×2、2×2、3×3、4×4。也可自定义设置行和列，比如3×4、4×8、5×8等画面进行监看，确保在一个屏幕上监看所有学生画面。单独放大缩小任一学生图像，多屏或者单屏及全部显示学生端镜下图像和屏幕图像，需要一键完成，一键恢复。

	
	9
	6、宏观实验记录功能：智能手机或Pad随时拍照记录实验过程，根据设定的实验步骤提交实验报告。

	
	10
	7、微观宏观双通道功能：教师端可实时观察到所有终端显微镜下（微观）和手机或平板摄像头下（宏观）的实时动态图像。

	
	11
	8、在互动系统中任何一台学生机可随时切换为教师机，方便在教师机突然出现问题时不影响正常上课。

	
	12
	9、互动软件教师端图像和学生端图像必须在同一个界面内，不能在不同的软件界面中，方便老师操作。

	
	13
	10、支持120个或以上学生端，传输速度快、稳定、可靠。

	
	14
	11、软件实时显示当前“微观连接”和“学生连接”数量。

	
	15
	12、高清预览：可以只对实时图像中的感兴趣的区域进行全分辨率放大浏览，必须适用于细节结构的观察（非放大镜功能）。

	
	16
	13、图像对比：双屏、四屏图像对比可选，可载入动态图像及静态图像，方便学生进行标本比对及讨论。

	
	17
	14、教师图像界面具有画笔工具，可对目标区域进行标注及文字注释。

	
	18
	15、视窗选择：具有至少四种图像显示可选，充满窗口、全分辨率、全屏幕、快速显示，方便教师进行教学演示。

	
	19
	17、控制软件可灵活组合各种模块，适应不同的教学环境（手机版、大屏版、网络版）。

	
	20
	18、软件包含考勤管理系统、图片视频资料库，支持禁止学生端应用程序、锁屏文字任意更改等功能。

	
	21
	19、实验评级：可设置课堂实验报告，并进行现场评级，可对单个学生实验进行评级，也可对多个学生实验同时进行评级。

	
	22
	20、画笔功能：支持≥9种格式，≥3种光标颜色选择，线宽及文字大小可选。

	
	23
	21、画屏功能：控制软件内嵌画屏模块，开启状态下支持屏幕界面内任意区域画屏功能。

	
	24
	22、图像捕捉：软件至少具有自动拍照、手动拍照、最高分辨率拍照、拍照设置、视频录像、屏幕录像及录像设置7个选项。

	▲
	25
	▲23、白平衡：支持一键白平衡，另具有默认、卤素灯、LED3000K、LED5000K、定制、微调等多种选项，以适用不同的光源色温（提供软件截图证明加盖投标人公章）。

	
	26
	24、按钮设置：支持自定义设置≥11种软件功能布局，可选择显示或隐藏（提供软件截图证明加盖投标人公章）。

	
	27
	25、软件具有一键升级学生端软件功能，便于后期进行快速系统升级。

	▲
	28
	▲27、系统内嵌云互动系统模块，在互动系统界面一键打开登录，非采用第三方软件系统实现该功能（提供软件截图证明加盖投标人公章）。

	▲
	29
	▲28、教师端可自定义设置添加学院、专业、班级等信息（提供软件截图证明加盖投标人公章）。

	▲
	30
	▲29、空间设置：包含课程、资源、数字切片、课堂交互模块等（提供软件截图证明加盖投标人公章）。

	
	31
	30、学生通过APP端与老师可实时一对一交流，支持文字、图片和文档传输。

	▲
	32
	▲31、授课记录：支持自定义修改，布置课后作业，查看学生作业完成情况，上传课件资源等（提供软件截图证明加盖投标人公章）。

	
	33
	32、系统界面具有数字切片库的入口，可以直接通过点击进入，不需要外部入口对接

	
	34
	33、课堂交互模块：自定义设置实验信息，支持添加课程、班级、实验名称、实验步骤等信息。

	
	35
	34、支持云端资源上传及共享功能。

	
	36
	（三）教师图像分析软件
1.基本调节：以下所有设置在一个窗口完成。

	
	37
	1）视频设备：可以选择不同的视频设备。

	
	38
	2）分辨率：可以选择不同的分辨率；

	
	39
	3）曝光、增益、偏移、增强、伽马值；曝光可以选择自动和手动。

	
	40
	4）白平衡微调，计算白平衡、读取背景；白平衡微调有卤素灯、LED3000K\LED5000K和定制可选。

	
	40
	5）镜像、倒置、充满窗口和全屏。（提供软件截图证明加盖投标人公章）。可通过鼠标滚动缩放图像。

	
	41
	2．色彩调节：色彩校正、红色增益、红色亮度、绿色增益、绿色亮度、蓝色增益、蓝色亮度；复位、显示直方图。直方图用来显示整幅图像或选定ROI区域像素灰度级的分布情况。其横坐标表示图像的灰度级，纵坐标表示每个灰度级对应的像素个数。

	
	42
	3．高级设置：所有设置在一个窗口完成。

	
	43
	1）启用滤波。可以选择的滤波有以下几种：反转、灰值化、浮雕、红色、绿色、红色反选、绿色反选、蓝色反选。

	
	44
	2）边缘检测、调节滑动条来改变检测边缘的灵敏度。

	
	45
	3）锐化处理：过调整滑动条来调节锐化值。

	
	46
	4）去除噪声：有1-4种级别可选。

	
	47
	5）网格、十字准线、比例尺、ROI边框属性、椭圆ROI。

	
	48
	6）校准、校准标定表。

	▲
	49
	▲7）一键图像校正：预设至少针对3种不同显微镜设备、切片的参数值，方便不会调节图像参数的用户。切片放置完毕后，选择对应切片类型或者显微镜设备，点击一键图像校正按钮。图像参数会自动调节成预设的值。（提供软件截图证明加盖投标人公章）。

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表三：无线中继器
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	1.企业级双频路由器：采用无线技术，支持2.4GHz和5.0GHz双频并发，无线速率≥2533Mbps，单台服务用户数≥50（2.4GHz）和≥100（5.0GHz）；

	
	2
	2.支持PPTP,L2TP,L2TP over IPSec等多种VPN客户端模式；

	
	3
	3.采用Wi-Fi 6或以上代际主流无线技术；

	
	4
	4.具备行为管理功能。

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表四：解剖镜
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	1. 观察筒 45°倾斜，双目独立视度调节±5屈光度；瞳距调节48‑75mm；双目镜与目镜紧密设计，倒置显微镜目镜不会松动脱落，标配护眼罩一对。

	▲
	2
	2. ▲目镜：广角 ESD 高眼点目镜 满足或优于WF10×/23mm；标配放大倍率 7.5×时，视场直径≥30.5mm；最大 100× 时，视场直径≥2.6mm。

	▲
	3
	3. ▲主机变倍比≥6.7:1，变倍范围 0.75X‑5.0X；双侧水平变倍手轮，整数档位带定位装置，支持盲操，整机防霉设计。

	
	4
	4. 标准配置工作距离 WD≥110mm；支持选配0.3X/0.5X/0.63X/0.75X/1.5X/2.0X 等多款 ESD 附加物镜，对应工作距离 ≥301mm、≥191.8mm、≥142.7mm、≥128.6mm、≥56.3mm、≥38.6mm。

	
	5
	5. ▲立柱式 ESD 防静电底座；调焦灵活稳定，物镜中心自动对准工作台，适配全部选配附加物镜。

	
	6
	6. 托架直径≥76mm，锁定螺丝带塑料保护头；立柱安装尺寸≥32mm，调焦总行程≥50mm。

	▲
	7
	7. ▲照明配置：满足或优于3W LED 环形落射光源（亮度、角度可调）；内置 满足或优于3W LED 透射光源，采用 90° 折射反射板均匀出光，反射板角度可调，避免标本受热损伤。

	
	8
	8. 底座集成总电源开关、上下光源独立开关、亮度调节旋钮；上下光源可单独或同时开启。

	
	9
	9. 立柱顶部配置 LED LAMP、12V OUTPUT 电源输出接头及线材。

	
	10
	10. 标准配置景深：0.13‑2.42mm；系统最大放大倍率≥200X。

	
	11
	11. 系统最大工作距离≥300mm；系统最大视场≥100mm。

	
	12
	12. 配备黑白、透明两块可更换载物衬板；整机 AC100‑240V 宽电压适配。

	
	13
	13. 可选配目镜：12.5X/18 (ESD)、15X/16 (ESD)、20X/13 (ESD)、30X/8等。

	
	14
	14. 整机为防静电 ESD 结构，适合教学长时间连续使用。

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表五：冷冻离心机
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	支持微电脑控制、可实时显示工作参数，触摸键设定参数。

	
	2
	采用变频电机驱动，无污染，免维护，寿命长。

	
	3
	快速预制冷功能，室温降到4℃耗时少于10分钟。

	▲
	4
	▲至少支持20个升、降速档位选择，可实现快速刹车或缓慢降速，有效防止样品重悬，至少支持120种工作程序设定，可自由编程调用。

	
	5
	转速/离心力互设，同步显示设定参数和实时运行参数。

	
	6
	腔体内底部带排水孔，可快速排干腔内冷凝水。

	
	7
	运行中可随时更改参数，无需停机。

	
	8
	自动识别转头，有效防止超速运行。

	▲
	9
	▲不锈钢内腔，三层钢板防护；磁感应安全门锁，双插销锁舌设计，启动后自动锁紧门盖；一键电动开门，断电有应急开锁装置。

	
	10
	多种计时方式可选：启动计时、定速计时等。

	
	11
	支持点动功能，可瞬时离心。

	
	12
	设有门锁、超温、超速、过流、不平衡等保护装置，超过允许偏差仪器会报警停机。

	
	13
	离心结束有声音提醒。

	▲
	14
	▲最高转速:≥16500rpm，最大相对离心力:≥21381×g。

	
	15
	转速精度:≤±10rpm。

	
	16
	温控范围:-20℃～40℃。

	
	17
	温控精度:≤±1℃。

	
	18
	噪音:≤55dB。

	
	19
	定时范围: 0～99h59min59sec。

	
	20
	结构:钢制结构，不锈钢离心腔。

	
	21
	功率 :≤1000VA。

	
	22
	外型尺寸: ≤550×360×360（L×W×H）mm。

	▲
	23
	▲主机一台，≥24×2ml角转子一个，≥12×10ml角转子一个

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表六：PCR仪
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	1. 满足或优于96孔0.2ml铝合金模块，至少兼容8联管、96孔PCR板；支持模块控温、模拟反应液双模式。

	★
	2
	2.控温范围0-105℃；温度准确度≤±0.1℃，孔间均一性≤±0.3℃；最大升/降温速率≥5℃/s，支持自定义等速率变温。（投标人须在投标文件中提供承诺或响应并加盖投标人公章）

	
	3
	3.带梯度PCR功能，梯度跨度满足或优于0.1～42℃；热盖满足或优于30～110℃可调，可开关。

	
	4
	4.≥7英寸中文触摸屏，实时温度曲线显示；具备智能抑制非特异性扩增反应功能；支持U盘程序导入导出、断电续跑、运行日志保存。

	
	5
	5.具备恒温孵育功能、运行防误触锁屏；内置节能模式。

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表七：组织研磨机
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	15秒内可以同时处理至少24个样品。包括可以适用≥24位的液氮冷冻适配器。

	
	2
	至少可以兼容的样品本：24*(0.2-0.5ML) /48*2ML，可以任意定做各种规格研磨管。

	
	3
	触摸屏显示操作。

	
	4
	防震原理：配备防震系统，采用了高速震动模式，通过研磨珠（氧化锆、钢珠、玻璃珠、陶瓷珠）的高频往复振动、撞击、剪切。快速的实现目的，保证样品处理的最大化和瞬间的粉碎效果。

	
	5
	最大进料尺寸：根据适配器调节。

	
	6
	锈钢腔体圆角和斜坡底座一体成型设计，研磨腔内不锈钢板须为压模成形，进一步保证腔体不变形，易于清洁,有降音装置。

	
	7
	具有带自动中心定位的紧固装置。

	
	8
	均质速度：0—80 HZ/秒,工作时间 ：0秒-9999秒，用户可自行设定。

	▲
	9
	▲采用减震结构技术，确保在高速研磨工作时，仪器处于一个稳定状态，不会对于外部仪器产生干扰及保证整体环境的安全性。

	▲
	10
	▲固定研磨管的部分，具备试管压紧功能，降低破管的风险，并且仪器配有研磨罐的便携开盖装置。

	
	11
	支持对多种来源的样本(包括土壤、植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本等样本）进行研磨粉碎。

	
	12
	研磨方式：支持湿磨，干磨，低温研磨等方式，噪音等级： ＜65db

	
	13
	主机可随意更换适配器，并且可增配实验室生物安全防护适配器。

	
	14
	配套研磨管开盖工具，可以快速打开研磨管，避免污染。

	
	15
	仪器主机可增配远程控制及多级客户管理机制。

	
	16
	仪器主机上可增配灭菌功能。

	▲
	17
	▲采用脉冲式马达驱动发生系统，性能稳定。脉冲细分精度≥256，最大振荡加速度‌：≥12g,内置智能脉冲扭矩调节，遇堵转时可自动调整输出功率，避免马达烧毁。无故障运行时长‌：≥5000小时。

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表八：冰箱
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	▲
	1
	▲总容量≥630L；冷冻室≥227L，冷藏室≥403L；

	
	2
	产品尺寸≥深720mm*宽900mm*高1700mm；

	▲
	3
	▲综合耗电量≤0.95 kW·h/24h；

	
	4
	能效等级1级；

	
	5
	压缩机类型：变频；

	
	6
	噪音值dB(A)≤37。

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。






包组九：
食品学院：

一、项目概况
本着“厚基础、强技能”的原则，结合华南农业大学农业及工程学科的优势以及食品学院的办学特点，重点建设食品加工实验室、微生物学实验室和食品化学实验室，补充和更新教学实验室仪器设备，改善教学基础设施，打造完善的开放式标志性本科教学实验平台，以开出更多高质量的综合性、设计性实验，适应各课程实验技能的培养需求，达到教学评估、专业评估及工程教育认证对实践教学体系的要求。通过本项目的建设，为复合型、创新型工程专业人才培养、技能训练提供重要的平台，对落实学校十四五发展规划、加快一流专业建设和提升本科人才培养质量具有重要的意义。
二、最高限价
1、最高限价为：人民币80万元；


采购包1(食品学院教学设备采购)： 
1.主要商务要求
	标的提供的时间
	合同签订后 30 日内完成供货、安装调试和验收并交付采购人使用。

	标的提供的地点
	华南农业大学（用户指定地点）

	投标有效期
	从提交投标文件的截止之日起90日历天

	付款方式
	1期：支付比例100%
国内设备： 签订合同后，中标人缴纳合同款的5%作为履约保证金给采购人。在中标人无违法违约的情况下, 货到安装调试验收合格，采购人收到中标人缴纳的履约保证金和中标人开具的等额合法有效发票后10个工作日内向中标人支付合同总价的100%。如因中标人未能及时提供前述发票而造成付款延误，不属采购人违约。（如作为中小企业中标，签订合同后，中标人缴纳合同款的5%作为履约保证金给采购人。采购人在合同签订后5个工作日内预付款合同金额的30%，货到安装调试验收合格，采购人收到中标人开具的等额合法有效发票后10个工作日内向中标人支付合同金额的70%。）。

	验收要求
	1期：
1.合同设备安装调试完成正常工作满15个工作日后进行验收，验收应在采购人和中标人双方共同参加下进行。（如中小企业中标的，履约后，采购人收到验收申请后7日内组织履约验收。）
2.验收按采购人所在国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人和中标人应共同做出详尽的现场记录，或由采购人和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充缺失和更换损坏部件、更换不合格设备、退货退费等的有效证据。由此产生的所有费用由中标人承担。 
3.如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换装的所有费用由中标人承担。
4.国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

	履约保证金
	收取比例：5%,
缴费渠道：电子保函（保险）、支票（本票、汇票）、其他
账号：3602002609000310520
户名：华南农业大学
开户行：广州工行五山支行
支票提交方式：签订合同后提供支票原件给采购人
汇票、本票提交方式：签订合同后提供汇票、本票原件给采购人
说明：签订合同后，中标人缴纳合同款的5%作为履约保证金给采购人。在中标人按合同约定全部履行完成合同义务，并按采购人要求办理相关履约保证金退还手续后10个工作日内，采购人将履约保证金无息退回中标人，否则，采购人有权不予退回履约保证金。采购人因自身原因未按照合同约定及时向中标人退回履约保证金的，应按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准支付利息。

	其他
	（一）投标报价要求：所报价格为广州华南农业大学交货价，包括货物设计、生产、采购、仓储、运输装卸、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、验收、培训、质保期服务、售后服务、质保期备品备件、各项税费及合同实施过程中不可预见费用（包括但不限于国家和地方的法律法规政策变动风险、市场价格波动风险等）等各项费用。除本合同明确约定的费用外，采购人无需支付任何额外费用和承担任何额外义务。                                              
（1）关境内制造的货物：投标人须报含税价，投标总价包括：①货物价格：货到项目现场价（华南农业大学指定地点）；②向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税；③货物在制造或组装时使用的部件和原材料是从关境外进口的已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其他税；④货物运至最终目的地的关境内运输、保险和伴随货物交运的有关费用；⑤验收费、到达安装地点的保险费、安装费、调试费、培训费、技术服务费等。
（2）投标截止时间前已经进口的货物：投标人必须报含税价，投标总价包括：①货物价格：货到项目现场价（华南农业大学指定地点）；②从关境外进口时已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其他税；③向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税；④货物运至最终目的地的关境内运输、保险和伴随货物交运的有关费用；⑤验收费、到达安装地点的保险费、安装费、调试费、培训费、技术服务费等。  
（二）总体要求：
1.投标人应对投标设备列明其品牌、型号、制造商名称、产地、技术参数、功能介绍和使用说明。 
2.对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在采购技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。 
3.投标人所投货物的名称、品牌/制造商名称、型号、规格、配置（包括备品备件）、产地、数量等信息必须准确无误，且应与机器（机身铭牌）上的信息完全一致，中标后在签署合同和供货等后续环节均不得再作任何修改。
4.投标货物的技术规格、功能作用与招标文件要求一致而制造商所提供货物之设备名称与招标文件名称不一致的，须对设备名称不一致提供相关说明（格式自拟）。 
5.中标人保证其所投货物和服务不侵犯任何第三人的合法权益，否则，由中标人承担因此导致的一切法律后果，并赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接经济损失、预期收益损失、名誉损失、维护权益的成本等。
（三）质量保证及售后服务：
1.中标人保证其合同项下提供的全部设备是在中国范围内合法销售的，原制造商制造的全新、未曾使用过的产品，整机无污染、无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求，并且符合国家标准、行业标准以及该产品的出厂标准，可依常规安全合法使用。
2.合同设备除了采购人有特别规定外,质量保证期按生产厂家的标准执行，保修期为1 年（自采购人单位书面验收合格之日起计算，另有要求的按其规定）。质量保证期内因非采购人过错原因而出现产品质量问题或安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。中标人应在收到采购人通知后24小时内派员到现场维修，若在48小时内仍未能有效解决，中标人须提供同等备件予采购人临时使用，因此产生费用均由中标人负责，采购人不再另行支付。质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期相应顺延，如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。
3.因设备的质量问题而发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由中标人承担。
4.中标人为采购人提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按采购人和中标人双方协商安排。
（四）设备包装及安装调试：
1.设备包装：设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等的措施，符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》及《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。
2.安装调试： （1）中标人负责合同项下货物的安装调试工作，一切费用由中标人负责。 （2）中标人安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。
（五）产品质量标准：
1.投标人所投的产品应是在中国范围内合法销售的原厂原装、全新的产品，表面无划伤、无碰撞，并且符合国家标准、行业标准以及该产品的出厂标准。2.投标人提供的货物须附有产品质量检验合格标志，且进货渠道合法，在中国境内可依常规安全合法使用。 3.投标人应免费提供中文的产品正式说明书，场地准备书，使用手册及维护手册等，以及所有有关本项目执行的技术文件。如果本项目必需但合同又未作规定的，需要投标人才能提供的技术文件，投标人也应及时向采购人提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。上述技术文件应包含保证采购人能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作的需要的所有内容。


2.技术标准与要求
	序号
	核心产品（“△”）
	品目名称
	标的名称
	单
位
	数量
	分项预算单价（元）
	分项预算总价（元）
	面向对象情况
	所属行业
	技术要求

	1
	
	其他试验仪器及装置
	纸张撕裂度测定仪
	台
	1
	
	
	不专门面向中小企业
	工业
	详见附表一

	2
	
	其他试验仪器及装置
	纸张耐折度测定仪
	台
	1
	
	
	不专门面向中小企业
	工业
	详见附表二

	3
	
	其他试验仪器及装置
	恒温恒湿培养箱
	台
	1
	
	
	不专门面向中小企业
	工业
	详见附表三

	4
	△
	其他试验仪器及装置
	PCR梯度基因扩增仪
	台
	2
	
	
	不专门面向中小企业
	工业
	详见附表四

	5
	
	其他试验仪器及装置
	通风柜1
	套
	1
	
	
	不专门面向中小企业
	工业
	详见附表五

	6
	
	其他试验仪器及装置
	紫外/可见分光光度计
	台
	2
	
	
	不专门面向中小企业
	工业
	详见附表六

	7
	△
	其他试验仪器及装置
	发酵罐
	台
	1
	
	
	不专门面向中小企业
	工业
	详见附表七

	8
	
	其他试验仪器及装置
	生化培养箱
	台
	1
	
	
	不专门面向中小企业
	工业
	详见附表八

	9
	
	其他试验仪器及装置
	电子分析天平
	台
	2
	
	
	不专门面向中小企业
	工业
	详见附表九

	10
	
	其他试验仪器及装置
	洁净工作台
	台
	4
	
	
	不专门面向中小企业
	工业
	详见附表十

	11
	
	其他试验仪器及装置
	恒温水浴锅
	台
	5
	
	
	不专门面向中小企业
	工业
	详见附表十一

	12
	
	其他试验仪器及装置
	果冻凝胶强度测定仪
	台
	1
	
	
	不专门面向中小企业
	工业
	详见附表十二

	13
	
	其他试验仪器及装置
	通风柜2
	套
	2
	
	
	不专门面向中小企业
	工业
	详见附表十三

	14
	
	其他试验仪器及装置
	冰箱
	台
	4
	
	
	不专门面向中小企业
	工业
	详见附表十四

	15
	△
	其他试验仪器及装置
	生物显微镜
	台
	35
	
	
	不专门面向中小企业
	工业
	详见附表十六

	16
	
	其他试验仪器及装置
	高压灭菌器1
	台
	1
	
	
	不专门面向中小企业
	工业
	详见附表十七

	17
	
	其他试验仪器及装置
	高压灭菌器2
	台
	1
	
	
	不专门面向中小企业
	工业
	详见附表十八

	18
	
	其他试验仪器及装置
	生化培养箱
	台
	3
	
	
	不专门面向中小企业
	工业
	详见附表十九

	19
	
	其他试验仪器及装置
	电子天平
	台
	2
	
	
	不专门面向中小企业
	工业
	详见附表二十

	20
	
	其他试验仪器及装置
	8孔消化炉
	台
	3
	
	
	不专门面向中小企业
	工业
	详见附表二十一

	21
	
	其他试验仪器及装置
	低速离心机
	台
	1
	
	
	不专门面向中小企业
	工业
	详见附表二十二

	22
	
	其他试验仪器及装置
	磁力搅拌水浴锅
	台
	1
	
	
	不专门面向中小企业
	工业
	详见附表二十三

	23
	
	其他试验仪器及装置
	安全控温烘箱
	台
	1
	
	
	不专门面向中小企业
	工业
	详见附表二十四

	24
	
	其他试验仪器及装置
	万分之一分析天平
	台
	1
	
	
	不专门面向中小企业
	工业
	详见附表二十五

	25
	
	其他试验仪器及装置
	洗涤池
	套
	5
	
	
	不专门面向中小企业
	工业
	详见附表二十六

	26
	
	其他试验仪器及装置
	红外线快速水分测定仪
	台
	1
	
	
	不专门面向中小企业
	工业
	详见附表二十七

	27
	
	其他试验仪器及装置
	电动封罐机
	台
	1
	
	
	不专门面向中小企业
	工业
	详见附表二十八

	28
	
	其他试验仪器及装置
	罐头真空检测仪
	台
	4
	
	
	不专门面向中小企业
	工业
	详见附表二十九

	29
	
	其他试验仪器及装置
	电子天平
	台
	6
	
	
	不专门面向中小企业
	工业
	详见附表三十

	30
	
	其他试验仪器及装置
	空气压缩机
	台
	1
	
	
	不专门面向中小企业
	工业
	详见附表三十一

	31
	
	其他试验仪器及装置
	水分活度仪
	台
	1
	
	
	不专门面向中小企业
	工业
	详见附表三十二


附表一：纸张撕裂度测定仪
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	测量范围:10-16000mN;

	
	2
	最小分度:0.1mN;

	
	3
	示值误差:≤±1%;

	
	4
	示值变动性:≤1%;

	
	5
	撕裂力臂:104±1mm;

	
	6
	撕裂初始角:27.5±0.5°;

	
	7
	夹纸器间距离:2.8±0.3mmz

	
	8
	试样切口长度:20±0.5mm;

	
	9
	数据显示:液晶显示;

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。



附表二：纸张耐折度测定仪
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	测量范围：0-99999次

	
	2
	折叠角度：135°±2°（左、右各135°）

	
	3
	折叠速度：175±10次/分钟，恒定匀速折叠

	▲
	4
	▲弹簧张力：4.91-14.72N，加9.81N 的力，弹簧压缩至少17mm。

	
	6
	折叠夹头：旋转偏心引起的张力变化不大于0.343N。

	
	7
	折叠头宽度为：19±1mm

	
	8
	折口半径：0.38±0.02mm

	
	9
	再现性：10% (30s) , 8% (3000s )

	
	10
	试样长度：≥140mm

	
	11
	折口温度变化：≤1°C ，(4h)

	
	12
	夹头距离：≥9.5mm

	
	13
	下夹具夹持方式：柱形滚花旋钮

	
	14
	折叠口夹缝的距离：至少具备0.25mm/0.5mm/0.75mm/1.00mm规格（根据要求配置）

	
	15
	人机界面：液晶显示屏，实时显示测试数据

	
	16
	数据存储：≥50次测试数据

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表三：恒温恒湿培养箱
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	公称容积: ≥150L

	
	2
	温控范围: 0-60℃

	
	3
	湿度范围: 40%～95%RH

	
	4
	温湿度传感器 PT100

	
	5
	湿度波动 ≤ ±2%

	
	6
	温度波动度（℃） 高温±0.5℃ 低温±1.0℃

	
	7
	温度均匀性（℃） ±1.5℃（测试点为25℃）

	
	8
	温度设定方式 轻触按键设定，测定温度显示：液晶上位显示； 设定温度显示：液晶下位显示；具有断电 保护，参数记忆，来电恢复, 压缩机过载保护功能。可回路自诊断，传感器故障报警，上下限过温报警

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表四：PCR梯度基因扩增仪
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	最大升降温速率：≥4℃/s

	
	2
	样品容量：≥96×0.2ml

	
	3
	反应体积：1-100ul

	
	4
	温度范围：4–100°C

	★
	5
	★具有动态温度梯度功能，可一次性设定≥8个不同的温度。（投标时提供投标货物制造商公开发布的印刷资料或第三方出具的检测报告作为证明材料）

	★
	6
	★具备模块防冷凝密封结构，保证仪器在使用过程中的能更有效地阻止模块中出现冷凝现象。（投标时提供投标货物制造商公开发布的印刷资料或第三方出具的检测报告作为证明材料）

	
	7
	支持USB存储，无限扩展存储程序

	
	8
	可选待机模式，最大限度地节省额外用电

	
	9
	≥5.7英寸彩色VGA触摸屏，支持蜂鸣提示功能

	
	10
	具备个性化文件夹设置，支持多用户自定义文件夹

	
	11
	具备多个预装标准程序，方便用户快速开展实验

	
	12
	图形操作界面，具有预览功能。方便客户查看程序

	
	13
	具备自压式热盖设计，无需调节热盖高度即可适用不同的耗材。

	
	14
	一键式启动孵育程序。

	
	15
	温度准确性：≤±0.5°C

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表五：通风柜1
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	尺寸≥1500*850*2350mm

	
	2
	通风柜设计及制造应符合QB/T 5589-2021、GB/T 24820-2024、GB/T 5237.4-2017标准规范。

	
	4
	通风柜性能要求：
（1）排风量：≤600m³/h。
（2）示踪气体浓度平均值(ppm)：评定结果≤0.01ppm。
（3）周沿扫描测试：评定结果≤0.01ppm。
（4）视窗移动效果测试(SME)：评定结果≤0.01ppm。
（5）烟雾视觉测试：局部体积和大体积测试结果符合要求。
（6）横向气流最大平均值检测：垂直≤0.05m/s、水平≤0.06m/s

	
	5
	柜体：上柜,下柜和柜门采用厚度≥1.2mm冷轧钢板制作；外喷环氧树脂，厚度≥0.75μm;柜门采用内外双层扣合式，内有泡沫填充；产品经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手，要求焊接、弯折等部位涂层均匀覆盖，无漏喷、流挂、起皱等缺陷。

	
	6
	通风柜为窄边型结构，以提供更宽的内部操作空间。内侧隔板及导流板采用≥5mm厚抗倍特板，集气罩：集气罩满足或优于防腐蚀PPs材质，加装有空气动力学减噪带有垫圈，噪音≤60分贝；

	
	7
	控制面板：触摸式、智能化控制面板；

	
	8
	照明：采用全罩式灯座设计（配散热孔），内置照明灯，光度≥300LUX;

	
	9
	插座：配实验室专用插座≥6个；

	
	10
	视窗：同步滑轮，采用≥5mm钢化玻璃；玻璃滑槽：一次成型的铝合金槽；

	
	11
	铰链：采用不锈钢自闭式合金铰链，柜门开启≤105 °；

	
	12
	台面性能要求：采用≥20mm厚一体实芯烧制实验室专用陶瓷台面，台面需为高温煅烧成型，无空洞、无杂色、坯体与釉面呈一体结构，釉面颜色靓丽多种颜色可供选择，台面需具备耐强腐蚀、耐高温、耐刮磨，永不变形和免维护等特点，台面可提供原厂溯源标识，各性能需要满足以下具体参数要求：

	
	13
	尺寸允许偏差：依据GB/T 19367-2022标准，长度/mm尺寸允许偏差检测结果≤+1；宽度/mm尺寸允许偏差检测结果≤+1或0; 厚度/mm尺寸允许偏差检测结果≤-0.1；垂直度/mm/m尺寸允许偏差检测结果≤0.6；边缘直度/mm/m尺寸允许偏差检测结果≤0.6；平整度/mm/m尺寸允许偏差检测结果≤0.6。（投标时提供投标货物制造商公开发布的印刷资料或第三方出具的检测报告作为证明材料）

	
	14
	物理性能要求：依据GB/T 17657-2022标准，具备抗冲击性能，试验高度为 1m，试验5个试件，检测结果试件压痕直径≤5.1mm，耐高温性能检测结果试件表面无裂纹，耐划痕≥3 级，2.0N 负荷测试后未见划痕，耐光色牢度(灰色样卡)检测时间≥12h，测试后用灰色样卡评定样品的变色等级，检测结果＞4级；依据T/CIQA 10-2020 GB/T3810.5-2016标准，抗冲击性≥0.83；依据GB/T 3810.4-2016 T/CIQA 10-2020标准，断裂模数平均值≥44N/㎟，单个值≥39~49N/㎟。（投标时提供投标货物制造商公开发布的印刷资料或第三方出具的检测报告作为证明材料）

	
	15
	理化性能要求：依据GB/T 17657-2022标准，表面耐污染性能≥5级，污染物接触时间≥48h，测试化学试剂包含: 乳酸90%、硫氰酸钾饱和溶液、丙烯酸99%、磷酸90%、四氯化碳(纯品)、四氢呋喃 99%、异丙醇 99%、甲醇99%、次甲基蓝(亚甲基蓝)饱和溶液、草酸饱和溶液、氢氧化纳饱和溶液、甲醛 40%、英雄红墨水、氢氧化钾饱和溶液、乙酰丙酮 99%、高氯酸钾饱和溶液、硫酸98%、三氯甲烷 99%、硝酸68%、盐酸 38%等≥20种表面无明显变化；依据GB/T 4100-2015 GB/T 3810.15-2016标准，重金属溶出量检测结果铅溶出量≦0.0038mg/d㎡,镉溶出量未检出；依据JC/T 897-2014标准，抗菌性能金黄色葡萄球菌抗菌率>99.99%、大肠埃希氏菌抗菌率>99.95%。（投标时提供投标货物制造商公开发布的印刷资料或第三方出具的检测报告作为证明材料）

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表六：紫外/可见分光光度计
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	▲
	1
	▲光谱带宽： 1.5nm

	
	2
	波长范围 ：190-1100nm

	
	3
	光学系统 ：单光束光路，全息衍射光栅

	
	4
	波长准确度： ≤±0.8nm

	
	5
	波长重复性： ≤0.2nm

	
	6
	波长设定 ：自动设定波长，波长分辨率≤0.1nm

	
	7
	光度范围 ：0~200%T, -0.3~3A, 0~9999C, 0~9999F

	
	8
	光度准确度： ±0.002A (0~0.5A), ±0.004A (0.5~1A), ±0.3%T (0~100%T)

	
	9
	光度重复性： ≤0.001A (0~0.5A), ≤0.002A (0.5~1A), ≤0.2%T (0~100%T)

	▲
	10
	▲杂散光 ：≤0.05%T (220/360nm)

	
	11
	基线漂移(稳定性)： ≤0.002A/h (500nm,0A)

	
	12
	噪声 ：±0.2%T(0%T线)；±0.4%T(100%T线)；±0.001A (500nm处)

	
	13
	基线平直度 ：≤±0.003A

	
	14
	扫描速度 ：高、中、低速三档可调

	
	15
	检测器 ：硅光电二极管

	
	16
	光源 ：长寿命钨灯和氘灯(免光学调试)

	
	17
	显示 ：≥3寸128*64点阵屏幕显示

	
	18
	键盘 ：轻触薄膜按键

	
	19
	数据接口 ：至少具备USB接口

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表七：发酵罐
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	全容积≥5升，装料系数≤70%；

	
	2
	罐体材质：玻璃罐体, 不锈钢 316L 罐盖，便于观察物料; 带有温度、pH、DO、消泡、液位接口，有接种口、补料口；内抛光精度 ≤Ra0.4，外抛光精度≤ Ra0.4，所有焊缝坚固整齐美观灭菌方式：在位灭菌。

	
	3
	带自动升降装置，≥0.4KW电机、底部磁力搅拌。

	
	4
	2层6平叶浆+1层四斜叶桨+底部1层离心式搅拌桨叶；顶部≥1层机械消泡桨叶，桨叶高度可调，转速范围50-1000rpm ±5，可设定转速上下限、能够保证长时间高转速运行、也可保证长时间低速运行

	
	5
	电加热，循环水冷却，有空气自逸功能和断水、超温保护功能，具备智能PID控制。

	
	6
	发酵温度控制范围：冷却水温度+5℃-65℃，精度≤0.2℃，分辨率≤0.1℃ 。温度传感器：PT100温度电极元件

	
	7
	通气控制:系统配置≥1路转子流量计、≥1级空气精过滤器，过滤器精度≤0.01um ，转子流量计手动调节，调节范围0-2VVM。

	
	8
	pH控制：采用智能PID控制，电极及屏蔽导线检测，配置≥2台调速蠕动泵，PH可与补料关联、自动控制，自动计量。电极可重复灭菌，显示范围0.00~14.00，精度≤0.01，自动控制范围2.00~12.00，精度≤0.05。

	
	9
	DO控制：在线溶氧电极检测，DO可与转速、通气、补料等参数进行关联控制。测量范围0~150%，控制精度≤3%,分辨率≤0.1%。

	
	10
	泡沫电极控制：蠕动泵自动流加，自动检测泡沫，蠕动泵自动添加消泡剂，灵敏度100-100000Ω 

	▲
	11
	▲补料控制：用PID智能控制，配置≥4路可调速可编程翻盖式无级调速蠕动泵； 补料精度≤0.02ml/次；补料范围0.02ml/min-340ml/min；补料方式：恒速补料、指数补料（比生长速率方程控制）、线性补料、顺控补料、与PH关联补料、与溶氧关联补料等。

	
	12
	尾气系统：配备尾气排放冷凝系统和过滤器系统

	
	13
	罐压控制：压力表手动控制，不超过0.1Mpa

	
	14
	独立控制系统：采用独立控制器控制和调节过程显示软件系统。包括现场独立控制柜、下位机、电气元器件等，有PLC开关电源、继电器、传感器和执行机构等组成。控制HMI人机面界面采用≥11寸工控一体机，有以下控制功能：

	
	15
	控制和显示参数：显示的参数包含不限于温度、搅拌、PH、DO、补料、通气、压力、发酵液体积、细胞密度、补料重量、排气O2、CO2、CER、OUR、Kla、RQ参数。 

	▲
	16
	▲远程管理：具备手机APP远程控制功能。

	★
	17
	★配方功能：具备发酵配方计划管理等功能，≥22组配方计划方案。（投标时提供投标货物制造商公开发布的印刷资料或第三方出具的检测报告作为证明材料）

	
	18
	数据记录：具备审计追踪、电子签名、权限管理、报警管理，记录实时所有参数和历史曲线，可远程控制功能，数据可导出；具有合法知识产权，可随时提供数据恢复、软件升级等服务功能。

	▲
	19
	▲灭菌方式：在位蒸汽灭菌

	
	20
	视频影像实时监控。

	
	21
	手动控制方式：可以设定开阀比例或阀门开度

	
	22
	自动控制方式：可以选择PID连续或PID开关方式控制

	
	23
	顺序控制方式：对所有的控制参数可以预先设定至少30个控制段，以实现自动分段控制遥控方式。

	
	24
	关联控制：溶氧可以选择转速、空气流量、罐压、补料等进行控制；

	
	25
	pH可以选择加酸加碱来控制、计量功能：可以对补料、泡敌、酸碱等计量

	
	26
	控制器能同时控制2~12个发酵罐，各个罐可以同时工作，互不干扰。

	
	27
	X Y轴实进走向图，可以对图形任意展开和收缩显示，帮助操作着判断参数之间的相互影响，从而对发酵过程进行快速修改和调整

	
	28
	数据处理功能，能显示、分析所有参数的趋势曲线，能存储、显示、分析所有参数的历史曲线

	
	29
	能显示所有参数的批号报表，能直接用优盘拷贝数据

	
	30
	数据存储格式可支持PDF、EXCEL等多种格式，在线曲线可实现屏幕截屏

	★
	31
	★用不锈钢管并入原有管道，并检查维修管路（投标人须在投标文件中提供承诺或响应并加盖投标人公章）

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表八：生化培养箱
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	采用优质不锈钢内胆，四角半圆弧设计，易清洁，箱内搁板间距可以调。

	
	2
	箱体内部含有插座，可进行BOD试验。

	
	3
	具备压缩机，采用环保制冷剂（满足或优于R134a），高效率、低能耗、促进节能。

	
	4
	微电脑PID温度控制器，控温精确可靠，波动少，带定时功能、偏差修正，超温声光报警。

	
	5
	具备风道扰流设计。

	
	6
	无极调节风机转速，在温度达到设定温度后，风机可调节到最佳风速，避免因风量过大，吹干培养皿，影响培养效果。

	
	7
	仪表可根据环境温度的变化来判断压缩机的工作方式。

	
	8
	配有打印机或RS485接口，可连接打印机和计算机，能记录温度参数的变化状况。       

	
	9
	温度范围：0-60°C

	▲
	10
	▲温度均匀度：≤±1℃（测试点为37℃以下温度段，空载），42℃、44.5℃、58℃均匀性±1℃

	
	11
	温度控制精度：±0.1°C

	
	12
	定时范围 0~9999min

	
	13
	温控仪表显示屏，能够同时显示温度，定时时间，设定温度信息，测量值异常报警信息

	
	14
	内部尺寸W×D×H（cm）：54×49×92（±5%）

	
	15
	公称容积(L)≥ 250

	
	16
	外部尺寸W×D×H（cm）：69×78×141（±5%）

	
	17
	搁板：≥3块

	
	18
	功率（W）：≥850

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表九：电子分析天平
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	可读性：≤0.1mg   稳定时间：≤4S

	
	2
	称量范围：0-200g

	
	3
	工作空间高度：≥220mm

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表十：洁净工作台
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	结构：工作台面采用SUS 优质不锈钢

	
	2
	箱体采用优质冷轧钢板静电涂装

	
	3
	照明系统具备护眼设计,照度≥300Lx。

	
	4
	具备带刹车装置的万向转动优质脚轮,移动灵活,固定方便可靠。

	▲
	5
	▲操作挡板为安全玻璃移门升降系统支持控制位置上下任意可调，

	
	6
	配置紫外线杀菌灯，荧光灯关闭时，紫外灯才能运行，带插座设计，具备断电保护功能，使用安全方便。

	
	7
	工作条件：工作温度0℃—40℃，相对湿度≤85%；供电≥220V，50HzHz 条件下可连续24 小时运行或任意间断运行。

	
	8
	气流形式垂直层流

	
	9
	内部有效尺寸(宽×深×高) 870mm×690mm×520mm（±5%）

	
	10
	装置外形尺寸(宽×深×高) 1010mm×750mm×1600mm（±5%）

	
	11
	采用HEPA Filter (高效过滤技术,国际通用的铝框无隔板高效过滤器)

	
	12
	过滤效率≥99.995%（针对≥ 0.3μm 颗粒）

	
	13
	百级洁净等级

	
	14
	菌落数≤0.5cfu/皿•0.5h

	
	15
	噪音≤62dB(A)

	
	16
	平均风速≥0.3m/s (风速可调)

	
	17
	照度≥300Lx

	
	18
	额定功率≥250W

	▲
	19
	▲可两人双面同时操作

	
	20
	 高效过滤器规格及数量820mm×600mm×50mm（±5%），≥1 套

	▲
	21
	▲操作面板为安全钢化玻璃移门≥5 mm 厚度，悬挂系统支持控制位置上下任意可调，可实现完全关闭以便灭菌。

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表十一：恒温水浴锅
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	数量：≥3个

	
	2
	尺寸内部(mm) （160×160×120）（±5%）

	
	3
	外形尺寸(mm)  600*240*200MM（±5%）

	
	4
	容量( L)≥ 3L*3工位

	
	5
	温度范围(℃） 室温+5℃～99.9℃

	
	6
	精确性（℃）≤±0.1℃（数显）

	
	7
	均匀性( ℃)≤ ±1.0℃（数显）

	
	8
	控制器（数显）： 数字式PID控制器，自动调整，≥三位数显示

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表十二：果冻凝胶强度测定仪
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	专业用于测试果酱、果冻、明胶、可得然胶、蛋白、卡拉胶、魔芋胶、琼脂、琼胶、硅胶、树脂、水凝胶、淀粉、黄油、奶油、奶制品等凝胶强度。

	
	2
	电源电压：220VAC±10% 50Hz/120VAC±10%；

	
	3
	功率：≥60W；

	▲
	4
	▲力值系统分辨率 ：≤0.01g(0.1N)；

	
	5
	试验力精度： ≤0.5 级；

	
	6
	试验速度：0.1-15mm/s(无极变速，进程返程)；

	
	7
	试验力量程： 50N (10，100，250，300,500N 可选，其他量程可订制）；

	
	8
	配备位移传感器，具备自动识别回位功能。

	
	9
	速度解析度：≤ 0. 01mm/s，精度优于 1%；

	
	10
	位移精度：≤0.1mm；

	
	11
	样品空间距离 0-300mm（其它可订制）

	
	12
	软件⽀持触控操作，可连接电脑进行仪器操控数据存储查询，内置式≥ 7 寸触摸屏工控。

	
	13
	配置专业质构数据采集分析系统，可进行试验的实时显示及数据的分析处理 、数据保存；试验曲线实时展示试验过程中力值的变化趋势。支持单次、多次成组的统计分析；可查询测试数据历史记录。

	▲
	14
	▲支持开机密码登陆，具有≥四级权限管理功能，满足GMP 数据完整性相关要求；

	
	15
	计算机控制，具有分析软件，可进⾏各项⻝品的物性分析。分析软件可对仪器进⾏控制，选择各种检测分析模式及绘制分析曲线等。

	
	16
	软件⽀持中⽂，可在线升级。

	
	17
	具备校准功能，校准⽀持砝码和软件校准。

	
	18
	数据分析：软件将数据以文件形式显⽰、储存，并可使⽤连续处理⼤量图表，将结果转换为Excel、PDF等版本。

	
	19
	具备紧急停止装置，以及运动机构限位保护功能，能够保证用户与仪器本身的安全。

	
	20
	采用 S 型高精度力值传感器；

	
	21
	仪器具有断电自动记忆功能，断电后自动存储当前试验数据。

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表十三：通风柜2
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	尺寸为≥1200*1500*1500mm

	
	2
	通风柜设计及制造应符合QB/T 5589-2021、GB/T 24820-2024、GB/T 5237.4-2017标准规范。

	
	4
	通风柜性能要求：
（1）排风量：≤600m³/h。
（2）示踪气体浓度平均值(ppm)：评定结果≤0.01ppm。
（3）周沿扫描测试：评定结果≤0.01ppm。
（4）视窗移动效果测试(SME)：评定结果≤0.01ppm。
（5）烟雾视觉测试：局部体积和大体积测试结果符合要求。
（6）横向气流最大平均值检测：垂直≤0.05m/s、水平≤0.06m/s

	
	5
	柜体：上柜,下柜和柜门采用厚度≥1.2mm冷轧钢板制作；外喷环氧树脂，厚度≥0.75μm;柜门采用内外双层扣合式，内有泡沫填充；产品经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手，要求焊接、弯折等部位涂层均匀覆盖，无漏喷、流挂、起皱等缺陷。

	
	6
	通风柜为窄边型结构，以提供更宽的内部操作空间。内侧隔板及导流板采用≥5mm厚抗倍特板，集气罩：集气罩满足或优于防腐蚀PPs材质，加装有空气动力学减噪带有垫圈，噪音≤60分贝；

	
	7
	控制面板：触摸式、智能化控制面板；

	
	8
	照明：采用全罩式灯座设计（配散热孔），内置照明灯，光度≥300LUX;

	
	9
	插座：配实验室专用插座≥8个；

	
	10
	视窗：同步滑轮，采用≥5mm钢化玻璃；玻璃滑槽：一次成型的铝合金槽；

	
	11
	铰链：采用不锈钢自闭式合金铰链，柜门开启≤105 °；

	
	12
	操作台面选用≥12.7mm厚实芯理化板。为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求：

	
	13
	通过抽样检验（非委托送检），按照GB/T17657-2022标准，其中65%硝酸、98%硫酸、37%盐酸、40%氢氟酸、88%甲酸、99%乙酸、85%磷酸、30%过氧化氢、0.1%甲酚红乙醇溶液、甲乙酮、77%硫酸+65%硝酸、王水等不少于82种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。

	
	14
	通过抽样检验，按GB/T7911-2024标准，耐沸水、耐干热（180℃）、耐污染、抗拉强度、耐龟裂、抗大球冲击、耐湿热、耐水蒸气、耐刮划等不少于26种检测项目结果合格。其中耐辐射热≥300s；耐龟裂、耐干热均达到5级；耐磨性转数≥1100转；苯酚释放量mg/m3为未检出；TVOC≤4μg/m3；密度≥1.43g/cm3。

	
	15
	甲醛释放量按GB/T 39600-2021检测标准，达到Enf级；结果要求≤0.02mg/m3。 按JC/T 1074-2021标准检测，甲醛24h净化效率≥87%。

	
	16
	通过抽样检测，依据GB8624-2012标准判定，达到B1（C-sl,d0,t0）级，检测结果达到点燃时间60s内焰尖高度≤50mm；烟气生成速率指数m2/S2≤2mm；烟气毒性等级达到ZA1级。

	
	17
	按JC/T2039-2010 附录A标准检测，检测包括以下菌种：大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、宋氏志贺氏菌，5种菌种的检测结果抗菌率均≥92%。

	
	18
	按GB/T17657-2022检测，24h吸水率≤0.1%。按GB24820-2009标准，操作台水平净载荷、主桌面垂直净载荷、持续垂直净载荷，均合格。

	
	19
	按GB6566-2010检测标准，放射性核素限量≤0.1。 按GB/T 16422.2-2022检测，氙灯老化试验480h，外观无开裂、无脱落、无鼓泡，耐光色牢度（灰色样卡）达到5级。

	
	20
	配置一台管道风机，风量≥2400m3/h。

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表十四：冰箱
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	冷冻能力≥7.5(kg/12h)

	
	2
	产品尺寸宽833mm 深700mm 高1815mm（±5%）

	
	3
	宽度80.1-85cm

	
	4
	容积：≥539L

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表十五：生物显微镜
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	具备无限远光学系統。能够更好的消除色差、球差。目镜、物镜互换性好，可使观察效果达到最佳。放大 40x-1000x

	
	2
	调焦机构：同轴粗微调，右手可内嵌手指更精准调焦，齿轮齿条传动，采用三角导轨滚珠交叉导向机构。

	
	3
	粗调焦带上限位及松紧调节环，粗调力矩可调。具有过载保护装置。调焦机构好糊装置；具有调焦机构过载保护自协力装置（当调焦调节到上限位后还继续调焦时，微调手轮会反方向回旋卸力，有利于保护切片和防止调焦机构因调焦过裁而损坏）

	
	4
	微调每转：≤0.2mm，微调最小格值：≤2um；粗调范围≥25mm。

	
	5
	阻尼式双切片夹带有油镜防粘连功能。

	
	6
	转换器：至少具备内倾式、内定位五孔转换器，转换器稳定性≤0.002mm。带机械定位。转换器周圈橡皮带有凸楞。

	
	7
	目镜筒：铰链式双目，倾角≥30°，内置棱镜式，瞳距调节47-75mm，镜筒带上下位置，上位可将眼点调整最高≥34mm以获得最舒适的观察高度。

	★
	8
	★目镜：PL10X/20mm，目镜放大率准确度不超过±0.43%。高眼点补偿目镜，使戴眼镜者观察时无需取下眼镜也可观察，紫色宽带镀膜。（投标时提供投标货物制造商公开发布的印刷资料或第三方出具的检测报告作为证明材料）

	▲
	9
	▲物镜：无限远平场消色差物镜:所有镜头指标均满足要求即可；4X/NA≥0.1/WD≥30.5mm，10X/NA≥0.25/WD≥10.8mm，40X/NA≥0.65/WD≥0.8mm，100X/NA≥1.25/WD≥0.21mm，要求所有物镜成像清晰圆直径均≥18mm；放大率准确度误差范围不超过±0.9%。齐焦距≤45 mm，管镜焦距≤180 mm 镜头印有原厂标识

	
	10
	内置式双层机械结构载物台：双层机构平台，平台移动，内置式的平合移动机构。X、Y向导轨都内置于内部，确保载物台上方有更大的操作空间和X、Y向的移动更平滑、精密。移动行程≥76（X）x50（Y）mm，游标读数≤0.1mm；低位置X/Y同轴手柄。载物台采用耐磨、抗腐蚀的石墨特殊涂层，经久耐用，便于清洁。

	
	11
	阿贝聚光器：数值孔径 1.25。带刻度标记的孔径光闸对应每个物镜倍率的位置操作快捷简便、确保图像完美。聚光器垂直调节范围≥10mm，显微镜视场中心亮度与四个角亮度均值偏差控制在10个灰度值以内。

	▲
	12
	▲操作系统：采用人体工程学改计，设计空间结构合理，调焦手轮与XY轴调节，开关与调光旋钮均独立控制，位于同一侧，且可以使用单手轻松进行上述所有操作，调焦手轮采用圆润的右手位指套式调焦设计，调焦手轮可嵌入多个手指，调焦更加舒适精准，更具人性化。采用双切片夹设计，可以一次性夹持2张切片，可以单手操作XYZ三轴同时控制显微镜进行开关机、调光等操作。机身变压器内置，安全可靠。（提供三张以上或相片证明，需看清单手操作过程且带有机器品牌、型号。看清可夹持2张切片，看清机身内置式稳压系统）

	
	13
	滤色片：内置式复眼照明滤色镜组

	
	14
	坚固抗震的机械设计；从弯臂到底座设计成整体式结构，使机体更坚固，抗震性能更好，从而获得更高质量的图像。

	▲
	15
	▲聚光镜与结构：复眼照明聚光镜，聚光镜顶端与底端均清晰可见多组碎玻璃装昆虫复眼结构。（提供图片证明上述功能或第三方机构出具的检测报告复印件或产品彩页或官网截图或产品说明书等证明材料作为佐证并加盖投标人公章。）

	
	16
	具备防霉结构设计。

	
	17
	产品所采用零部件和生产过程，需对有害物质进行严格控制，符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》（令第32号）环保要求。

	
	19
	机身后部具有观察窗口，即使从后面也可看到物镜倍率变化；

	
	20
	柔光系统：2850K-5500K色温，光源亮度≤3w，通过复眼照明打散后，光线柔和，长时间观察不会伤害眼睛。

	
	21
	机身采用双搬运臂设计，拥有2个搬运臂，避免单搬运臂或仅有背部扣手槽，造成的搬运过程中错误搬运。

	
	22
	目镜可用工具锁定，防止脱落与丢失：两只目镜上都带屈光度调节，对不同的使用者都可以通过使用微调和目镜屈光度调节的配合使用做到物镜绝对齐焦，且方便对左、右眼分别进行视度调整。

	
	23
	工艺：机身采用一体化金属浇筑＋包覆工艺，在保证耐用过程中避免金属划伤

	
	24
	整机采用双层阻燃双绝缘300Vs2孔CCC线缆进行供电，设计更安全，使用更灵活，支持100V-240V 宽电压供电，可适配老实验室低电压，使用寿命≥10万小时。

	
	25
	提供≥1000张微生物样本的数字切片资源，供应教学使用。提供配套的互动教学软件。

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表十六：高压灭菌器1
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	2
	容量:≥60 升,立式结构,底部带脚轮 ，腔体直径≥40CM，

	
	3
	灭菌腔材料:满足或优于SUS316 不锈钢。内胆厚度≥3MM

	
	4
	开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（上掀式开盖）下压式关盖。 

	
	5
	时间范围:灭菌时间:1-5555 分钟,融化时间:1-5555 分钟,保温时间:1-5555 分钟，定时器预置范围：0-15 天延迟。 

	
	6
	全自动立式压力蒸汽灭菌器温度和压力: 最高工作温度≥138℃，设计压力≥0.42Mpa, 安全阀起跳压力≥0.30Mpa。（提供技术参数证明文件）   

	▲
	7
	▲干烧保护装置：灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置，避免了单一方式带来的误判。 

	
	8
	具备五级权限管理模式

	
	9
	具备自动进水功能，可通过外置储存水箱自动进水。具备一键排水功能、自动清洗功能、水质检测功能

	
	10
	具有废弃物灭菌模式：专用的废弃物灭菌程序，确保实验室空气洁净度。 

	
	11
	安全装置：八柱均分，闭盖检查系统，电动式双内锁，冷却锁 OPEN 温度，缺水保护 ， 过压双重保护，自动故障检测系统，后台安全测试程序， 温度监控漏电，过流与短路保护。 

	
	12
	具备冷却风扇，灭菌结束可快速降低腔体温度。 

	
	13
	冷却锁打开温度:根据灭菌物的热惯性,可设置灭菌物的开盖温度,温度没达到设定温度, 腔盖无法打开。 

	
	14
	彩色液晶触摸屏：≥7 英寸彩色液晶触摸屏，彩色（五种或以上颜色）液晶显示灭菌器各种状态，戴上厚手套或用笔就可操作灭菌器，保护使用者安全；

	▲
	15
	▲APP：预装灭菌器应用 APP 软件，手机通过下载 APP，可以实时查看灭菌器温度.压力等情况，可查询历史灭菌记录，故障信息等状态（投标时提供投标货物制造商公开发布的印刷资料或第三方出具的检测报告作为证明材料）

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表十七：高压灭菌器2
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	灭菌室有效容积、尺寸：≥29L，Φ300×420mm（±5%）

	
	2
	额定工作压力：≥0.142Mpa

	
	3
	额定工作温度：≥126℃

	
	4
	最高工作压力：≥0.165Mpa

	
	5
	热均匀度：≤1℃

	
	6
	计时选择范围：0-999min

	
	7
	温度选择范围：115-126℃

	
	8
	功率/电源电压：≥2KW/220V 50HZ

	
	9
	提篮数量、尺寸：Φ280×340mm（±5%）， ≥1 个

	
	10
	外形尺寸：400*400*600mm（±5%）

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表十八：生化培养箱
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	控温范围: 0～60℃

	
	2
	温度分辨率: ≤0.1℃

	
	3
	温度波动度: 高温≤±0.5℃ 低温≤±1.0℃

	
	4
	温度均匀度 :≤±1.5℃（测试点为25℃） ≤±2.5℃（测试点为25℃）

	
	5
	工作环境温度: +5～30℃

	
	6
	输入功率 :≥600W

	
	7
	内胆尺寸(mm)W×D×H :540×460×1000（±5%）

	
	8
	外形尺寸(mm)W×D×H :637×662×1590（±5%）

	
	9
	载物托架（标配）:≥3块

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表十九：电子天平
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	最大称量：≥620g；精度：≤10mg；

	
	2
	重复性（mg）负载为5%时的典型值： ≤5

	
	3
	重复性（mg），满量程,典型值：≤10

	
	4
	线性偏差（mg）典型值：≤6

	
	5
	灵敏度漂移（+10°C ~+30°C）：≤2ppm/K

	
	6
	稳定时间，典型值（S）：≤0.9

	
	7
	称盘尺寸：182mm×182mm；（±5%）

	
	8
	带防静电涂层五面玻璃防风罩，能有效地屏蔽外界静电荷的干扰，视野清晰；

	▲
	9
	▲具备多级防震阻尼调节功能，触摸屏点击图标可切换防震等级；（投标时提供照片证明或产品彩页或官网截图或产品说明书或第三方检测报告等证明材料作为佐证并加盖投标人公章）

	
	10
	动态温度补偿，在不同环境温度下都能获得称重结果；

	
	11
	开机自动自检功能，开机完成软硬件自检，以保证天平输出数据的可靠性和有效性；

	
	12
	超载保护

	▲
	13
	▲.应用程序：内置 ≥12 种应用程序，打印输出 ，数据输出符合 GLP|GMP 要求。

	
	14
	支持称量 | 填料，计数，称量百分比，混合 | 净重总重。组分 | 总重，动物称量，计算 | 自由因子，密度测定，统计，峰值保持，检重，质量单位转换，支持较大样品的下部吊钩称量；

	
	15
	具备USB C 型接口，≥9 针RS232 接口，具备向下的兼容性

	▲
	16
	▲密码保护确保安全运行，可设置≥7位数字、字母和字符的组合密码，以防止意外更改天平设置

	
	17
	LED 触摸屏，操作容易，读数方便，直观耐用的LED 与触摸屏技术相结合，用户界面简单、结构清晰

	
	18
	 一键切换称量 | 填料模式，轻松适应应用场景

	▲
	19
	▲即插即用技术：具备外设自动识别功能；支持 PC 直连，数据可直接传输到电子表格或者文本如Microsoft® Excel 或Word 等格式的文档中。

	
	20
	动态称量应用的数据输出：可设置数据输出时间间隔

	
	21
	多种打印输出模式，可以1-9999秒的输出速率自动打印输出

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表二十：8孔消化炉
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	具备石英红外加热管。

	
	2
	温控仪直接显示设定温度和实际温度，当实际温度达到设定温度时，仪器将自动停止加热

	
	3
	整机机箱采用特制喷塑钢板，工作台面采用不锈钢材料制成，具有良好的耐腐蚀性，废气密封采用满足或优于聚四氟乙烯材料

	
	4
	整机需具有过压、过流、过热等多重保护功能。

	
	5
	显示方式：数字显示

	
	6
	控温方式：数显控制

	
	7
	控温范围：室温-600℃

	
	8
	控温精度：≤±2℃

	
	9
	升温速度：≤30℃/min

	
	10
	测定数量：≥ 8个

	
	11
	功率：≥1500w

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表二十一：低速离心机
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	≥7寸触摸屏，所有参数直观显示。

	
	2
	≥5个快捷程序组键，操作方便快捷，

	
	3
	实时显示仪器状态采用三轴陀螺仪全程动态监测平衡状态。

	
	4
	超大存储空间，可存储≥99个程序组，≥99条使用记录和≥99条故障记录时间显示，年，月，日，时，分，秒，方便追溯。

	▲
	5
	▲可自由设置梯段离心程序，阶梯程序组≥10组，阶梯段落数量：2-15

	
	6
	具备≥10级升降速档位，可设置自由停车时间

	
	7
	满足多种离心回收要求运行中转速，离心力，温度同屏显示，变化关系，清晰可见。

	
	8
	磁性转子自动识别系统，防止转子超速使用，确保离心安全

	
	9
	具有门盖，超速，超温，过流，过压，过热等多种保护功能。

	
	10
	门盖双锁扣设计，防止门盖运行过程意外打开，仪器更安全，

	▲
	11
	▲支持用户管理。用户数量：≥999个，至少支持管理员、操作员、访客三级权限设置

	
	14
	机身自带更换转子工具架设计。

	
	15
	支持小时‑分钟、分钟‑秒两种计时格式，具备正计时，倒计时两种模式

	
	16
	最高转速：≥6000rpm

	
	17
	最大相对离心力：≥4338×g

	
	18
	最大容量：≥4*100ml

	
	19
	转速精度：≤±10r/min

	
	20
	噪音：≤62dB (A)

	
	21
	定时范围：1min～99H99min

	
	22
	功率：≤300W

	
	23
	外形尺寸：360×500×325(mm)（±5%）

	
	25
	配备角转子≥6*50ml

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表二十二：磁力搅拌水浴锅
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	转速 : 0-2400  rpm/min

	
	2
	工作尺寸 :（200*120）*6mm（±5%）

	
	3
	温度范围 : 水浴：RT+5--100 ℃   波动度：≤±0.5℃

	
	4
	加热功率  :≥400W*6个

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表二十三：安全控温烘箱
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。

	
	2
	控温范围 RT+10～200℃/RT+10～250℃

	
	3
	恒温波动度≤ ±1.0℃

	
	4
	温度分辨率≤ 0.1℃

	
	5
	温度均匀度≤ ±3%（测试点为100℃）

	
	6
	工作环境温度 +5～40℃

	
	7
	输入功率：≥2050W

	
	8
	容积：≥136L

	
	9
	内胆尺寸（mm）W×D×H：550×450×550（±5%）

	
	10
	载物托架≥2块

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表二十四：万分之一分析天平
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	最大量程Max：≥220g

	
	2
	可读性d：≤ 0.1mg

	
	3
	最小加载：≤ 10mg

	
	4
	去皮范围：≥-220g

	
	5
	重复性：【5%Max】≤0.07mg，【Max】≤0.08mg

	
	6
	最小样品称量量(USP)：≤140mg

	
	7
	最小样品称量量(U=1%,k=2)：≤14mg

	
	8
	线性误差：≤±0.2mg

	
	9
	秤盘尺寸：≥ø100mm

	
	10
	稳定时间：≤2s

	
	11
	电源功率：适配器: 100 – 240V AC 50/60Hz 0.6A; 12V DC 1.2A，天平: 12 – 15V DC 0.4A max

	
	12
	LCD背光显示屏，可直观显示工作模式、象形图标、单位、所选功能和连接状态等信息，底部带有信息显示栏，可显示产品编号、皮重、最大值、最小值、进度条等信息；

	
	13
	采用电磁力补偿式称重传感器

	▲
	14
	▲至少具备三级用户管理设置，分级密码保护设置，可对不同等级进行自定义设置，确保不同角色人员对于设备的分级管理,用户数量≥10个；

	
	15
	前置水平泡，便于水平调节和随时查看水平状态，确保称量安全;

	▲
	16
	▲多种接口，无限畅连：≥2个RS232、 ≥2个USB-A、 USB-B、 可连接各类软件如LIMS系统、打印机、扫码枪等，实现数据记录、传输和固件升级；

	▲
	17
	▲前置USB，可直连打印机或快速实现天平间的数据存储、导出和导入；

	
	18
	全金属底座外壳，外壳表面采用防化学品表面处理；

	
	19
	具备防静电涂层防风罩，具有完全可拆卸、清洗的巧妙设计，实现快速清洁；

	▲
	20
	▲至少具备5个数据库：用户数据库（可存储≥10个用户）、产品数据库（可存储≥1000个产品）、称量数据库（可存储≥5000条称量数据）、去皮数据库（可存储≥100个去皮重量）、 ALIBI数据库（可存储≥100000条称量数据）

	
	21
	内置≥12种应用程序：基础称重、配料称量、计数称量、百分比称量、合计称量、统计称量、底部称量 、动物称量、牛顿力测量、密度测定、峰值保持、检重称量等；

	
	22
	可生成符合GLP要求报告，称量报告可分为页眉、GLP打印输出和页尾三部分，每一部分都可根据需求进行自定义设置，报告可直接输出至打印机或计算机；

	
	23
	显示界面个性化设置功能，可根据需求自定义底部信息栏和快捷按键功能；

	
	24
	具备多档位环境抗干扰功能，可根据实际环境设定，保证称量更加准确；

	
	25
	具备数据传输功能，可进行自动稳定数值传输或连续间隔传输至电脑或打印机；

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表二十五：洗涤池
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	全钢落地结构，尺寸≥5200*1500*850mm

	
	2
	柜体结构：采用高品质≥1.2mm 电解镀锌钢板，防腐蚀、防潮、耐高温、耐磨,拉力强度≥270N/mm2, 内外两面电镀锌≥ 20g/m2(～2.8μm)，表面均经除油、酸洗、静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75μm。

	
	3
	柜体为独立的、可拆装结构。各个柜体可以单独或组合使用。单元柜体含单门柜、双门柜等。

	
	4
	柜门、抽屉面板

	
	5
	环氧树脂喷涂高品质≥1.2mm 电解镀锌钢板材质；

	
	6
	涂料按 IEC 62321 现行系列（或 GB/T 39560 系列）对指定均质部位进行 Pb、Hg、Cd、Cr(VI)、PBB、PBDE 及必要邻苯四项检测，符合限值要求；

	
	7
	双层设计，中间填充有隔音材料。

	
	8
	层板

	
	9
	环氧树脂喷涂高品质≥1.2mm 电解镀锌钢板材质；

	
	10
	所有带柜门的实验柜体内置活动层板,板由四个钢制层板扣支撑，承重≥ 50kg,层板弯折截面高度：≥20mm。

	
	11
	门铰

	
	12
	1）隐藏式快装铰链，带集成静音阻尼系统；

	
	13
	2)用于厚度为 15 mm～24 mm 的门体；

	
	14
	3)钗杯直径：≥35 mm；

	
	15
	4)铰杯深度：≥12.8 mm；

	
	16
	5)集威覆盖距离调节：+2mm～-2mm；

	
	17
	6)集成深度调节：+3mm～-2mm；

	
	18
	7)通过铰链底座高度调节；

	
	19
	8)铰臂材质：钢（表面镀锌）；铰杯材质：钢（表面镀镍）。

	
	20
	抽屉装置

	
	21
	1)优质防锈带托底式三节阻尼导轨；

	
	22
	2)运动负重≥25 kg（≥100000 次）。

	
	23
	1.8手抽装置：铝合金暗拉手，防酸碱、耐腐蚀、耐磨、表面经环氧树脂处理。

	
	24
	1.9承重限制：≥300kg/ m2。

	
	25
	三口龙头

	
	26
	1.龙头选用满足或优于H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现沙眼；涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀；陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达60万次，静态最大耐压2.5MPa，鹅颈出水管可360度旋转；旋钮把手为PP全新料无添加碳酸钙；供水软管：长度≥1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。

	▲
	27
	▲2.抗老化测试：依据GB/T 16422.3-2022、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》标准，通过紫外老化测试（灯型：UVA-340，辐照度：0.76W·m-2·nm-1，暴露方式：60℃辐照8h+50℃无辐照冷凝4h，试验时长：≥500h），色牢度等级≥4级。（投标人投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告或承诺函（承诺在供货前提供有效的检测报告文件，承诺函格式自拟），并加盖投标人公章。）

	
	28
	3. 铜管拉伸试验：参考GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》标准，测试结构等于或优于：抗拉强度≥557MPa，断后伸长率≤15%。

	
	29
	4. 中性盐雾试验：依据GB/T 10125-2021标准，进行≥1000h中性盐雾试验后，试件平整表面无起泡、无开裂、无脱落、无明显锈蚀。

	
	30
	滴水架

	
	31
	1.材料：采用高密度PP，一体成型，无异味；表面光洁，无缩印，无划痕，无飞边；内部无气泡、无气纹；

	
	32
	2.款式：滴水棒卡扣设计为嵌入式，可拆卸，安装简便，插好后不易脱落，左右摇晃≤1mm；

	
	33
	3.接水底部：中间设有排水孔；

	
	34
	4.可拆卸式滴水棒，滴水棒≥27根；

	
	35
	5.安装方式：壁挂式/台式。

	▲
	36
	▲6. 简支梁缺口冲击强度：依据GB/T 1043.1-2008标准，检测结果≥7kJ/m2。

	
	37
	7. 氧指数：依据GB/T 2406.2-2009标准，检测结果≥25%。

	
	38
	PP水槽

	
	39
	)1.水槽采用全新PP料及色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅，没有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。水槽壁厚≥5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。

	▲
	40
	▲2.耐污染性能：依据GB/T 17657-2022标准，同一份检测报告需至少包含无水柠檬酸（ACS）（≥99.5%），乙酸（自动感应手消毒器99.7%），硫酸（AR），硝酸（AR），盐酸（GR），氨水（氢氧化铵）（AR），氢氧化钙（AR），氢氧化钾（AR，≥85.0%），溴化钾（AR），溴酸钾（AR），亚硝酸钠（AR，99%），盐酸羟胺，乙酸铵（AR，≥98.0%），正辛烷（96%），氯苯（AR，99%），三氯甲烷（氯仿）（AR），冷溶型分析纯聚乙烯醇，无水甲醇（AR，≥99.5%），糠醛（呋喃甲叉）（AR，99%），桃醛（0.98），三乙二醇二甲醚（AR，99%），甲酚，三乙胺（N,N-二乙基乙胺）（AR，≥99.0%），硫脲（GR），乙腈（AR，≥99.0%），乙酸酐（醋酸酐）（AR，≥98.5%）等至少150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化）。（投标人投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告或承诺函（承诺在供货前提供有效的检测报告文件，承诺函格式自拟），并加盖投标人公章。）

	
	41
	3. 抗老化测试：依据GB/T 16422.3-2022、GB/T 1766-2008标准，通过紫外老化测试（灯型：UVA-340，辐照度：0.76W·m-2·nm-1，暴露方式：60℃辐照8h+50℃无辐照冷凝4h，试验时长：≥500h），无可视变化， 色差≤1.5，无变色，变色等级0级。

	
	42
	4. 线膨胀系数：依据GB/T 1036-2008标准，检测结果为≤7.25×10-5℃-1。

	
	43
	5.弯曲模量：依据GB/T 9341-2008标准，检测结果≥1540MPa。腐蚀性试验：检测依据GB/T 11547-2008《 塑料 耐液体化学试剂性能的测定》，样品在如下常用试剂中完全浸泡48小时，样品表面无腐蚀和变色：乙醇（试剂浓度99%）、硝酸（试剂浓度70%）、氢氧化钠（试剂浓度40%）。

	
	44
	台面

	
	45
	台面选用≥12.7mm厚实芯理化板。为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求：

	
	46
	1、通过抽样检验（非委托送检），按照GB/T17657-2022标准，其中65%硝酸、98%硫酸、37%盐酸、40%氢氟酸、88%甲酸、99%乙酸、85%磷酸、30%过氧化氢、0.1%甲酚红乙醇溶液、甲乙酮、77%硫酸+65%硝酸、王水等不少于82种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。

	
	47
	2、通过抽样检验，按GB/T7911-2024标准，耐沸水、耐干热（180℃）、耐污染、抗拉强度、耐龟裂、抗大球冲击、耐湿热、耐水蒸气、耐刮划等不少于26种检测项目结果合格。其中耐辐射热≥300s；耐龟裂、耐干热均达到5级；耐磨性转数≥1100转；苯酚释放量mg/m3为未检出；TVOC≤4μg/m3；密度≥1.43g/cm3。

	
	48
	3、甲醛释放量按GB/T 39600-2021检测标准，达到Enf级；结果要求≤0.02mg/m3。 按JC/T 1074-2021标准检测，甲醛24h净化效率≥87%。

	
	49
	4、通过抽样检测，依据GB8624-2012标准判定，达到B1（C-sl,d0,t0）级，检测结果达到点燃时间60s内焰尖高度≤50mm；烟气生成速率指数m2/S2≤2mm；烟气毒性等级达到ZA1级。

	
	50
	5、按JC/T2039-2010 附录A标准检测，检测包括以下菌种：大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、宋氏志贺氏菌，5种菌种的检测结果抗菌率均≥92%。

	
	51
	6、按GB/T17657-2022检测，24h吸水率≤0.1%。按GB/T 24820-2024标准，《实验室家具通用技术条件》检测，操作台水平静载荷、台面垂直静载荷、持续垂直静载荷均符合该标准要求。

	
	52
	7、按GB6566-2010检测标准，放射性核素限量≤0.1。 按GB/T 16422.2-2022检测，氙灯老化试验480h，外观无开裂、无脱落、无鼓泡，耐光色牢度（灰色样卡）达到5级。

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表二十六：红外线快速水分测定仪
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	加热方式：吸收加热；

	▲
	2
	▲加热源：红外暗场加热管（金属加热器）；

	
	3
	加热温度范围：40—160℃，以1℃调整；

	
	4
	温度校准：具备温度校准调整功能；

	
	5
	称重量程：≥35g；

	
	6
	传感器精度：≤1mg；

	
	7
	可读性：≤0.01%；

	▲
	8
	▲重复性%：初始样品量≥1g时，+/-0.2%，初始样品量≥5g时，+/-0.05%；

	
	9
	样品盘直径：≥90mm；

	
	10
	干燥时间：0.1—99.9min；

	
	11
	可存储程序数：≥1个；

	
	12
	终点判断模式：全自动；

	
	13
	定时:1—99.9min；

	
	14
	测量结果显示模式：%水分，%干重（固体），%比值，烘干后重量值g；

	
	15
	最小样品量：≤0.100g；

	
	16
	机型尺寸：224*366*191mm（±5%）；

	
	17
	电压：230V+/-10%；

	
	18
	频率：48—60Hz；

	
	19
	保险丝：≥2个，≥6.3AT，≥5*20mm；

	
	20
	环境温度：-20—70 C；

	
	21
	耗电量：≤400VAC max.；

	
	22
	加热单元：翻盖式；

	
	23
	操作指导：菜单提示，符号输入；

	
	24
	打印输出：标准设置，符合GLP标准；或简短报告；

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表二十七：电动封罐机
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	适用于各种马口铁罐、铝合金罐、塑料罐、纸罐等各种圆形规格易拉罐的封口

	
	2
	封口时罐体不旋转，封口轮旋转，适合易碎食品和液体的封口；

	
	3
	罐体升降为机械凸轮控制，升降稳定可靠

	
	4
	整机外罩均为满足或优于304不锈钢

	
	5
	生产能力: 12-15 罐/分钟

	
	6
	适应范围 罐径: φ52.5-φ105mm, φ83-φ127mm

	
	7
	罐高 :60-180mm

	
	8
	功率:≥ 0.75Kw

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表二十八：罐头真空检测仪
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	测量范围:-0.1--0 Mpa；-15--0 Psi；-76--0 cmHg

	
	2
	分度值:≤0.005 Mpa

	
	3
	准确度:+/-2.5%（即+/-0.0025 Mpa）

	
	4
	尺寸:长200mm 宽130mm 高501mm（±5%）

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表二十九：电子天平
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	多种称量单位：g/ct/oz/ozt/dwt/kg/等多种单位；

	
	2
	多种称量模式：基本称重、计件称量、动态称量（选配）等；

	
	3
	至少配备RS232接口，可以连接打印机和电脑，也可将称量结果传至其他开放程序；

	▲
	4
	▲具备数据直传功能，称量结果可直接传输至Excel等开放式应用程序；

	
	5
	可调输出模式：自动输出、手动输出、稳定后输出，可自动换行、自动记录；

	
	6
	最大称量：≥320g

	
	7
	可读性：≤0.01g

	
	8
	重复性：≤±0.01g

	
	9
	线性误差：≤±0.02g

	
	10
	秤盘尺寸：≥Φ115mm

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表三十：空气压缩机
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	输入功率:≥0.7x4 Kw

	
	2
	转速:≥1400R/min

	
	3
	排气量: ≥220L/min

	
	4
	工作压力:≥0.8Mpa

	
	5
	气罐容积: ≥110L

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。


附表三十一：水分活度仪
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	测量范围：0.03～1.000aw

	
	2
	分辨率:≥0.001aw；

	
	3
	温度精度：≤0.1℃；

	
	4
	控温精度：温度≤± 0.3℃

	▲
	5
	▲测量模式/时间:至少三种模式可选（自动、定时时间5-60分钟、自定义最长可达999分钟）；

	
	6
	测量通道:单通道；

	
	7
	显示屏：≥7寸触摸屏800×480 DOTS；

	▲
	8
	▲校准功能:自动多点校准(校正值补偿) 标准饱和盐溶液；温度校准；

	
	9
	操作方式：触摸

	
	10
	显示速度：主机实时显示数据、温度检测曲线；

	▲
	11
	▲主机可编辑所测样品名字，自带管理员密码设置，操作员密码设置

	
	12
	设备数据存储：主机存储≥6999组数据，支持扩展

	
	13
	样品皿容量:≥20ml

	
	14
	温度显示:0-50℃

	
	15
	数据接口:至少支持RS232

	
	16
	工作环境：温度-10～50℃

	
	17
	湿度：0～95%RH

	
	18
	功  耗：≥20W

	
	19
	供电电压：交流≥220V

	
	20
	外形尺寸：300mm×260mm×150mm（±5%）

	▲
	21
	▲测试仓：超静音铝制测试仓

	
	22
	具备恢复出厂设置；

	说明
	打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
打"▲"号条款为重要技术参数，若有部分"▲"条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。









